ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС 2

Әр түрлі қалыңдықтағы штрихтар мен қысқа сызықтарды тушьпен сызу.

Әдістемелік нұсқаулар. Қысқа түзу сызықты және қисық сызықты штрихтардың алты жолын жүргізу. Жолдарды бөлуді жүргізеді және сызғыш бойынша әр түрлі қалыңдықтағы сызықтарды бөлетін қосалқы сызықтарды жүргізеді. Бірінші штрихтар сызғыш бойынша, ал кейінгілері - қолмен көзмөлшермен сызылады. Қалыңдықтағы тегіс сызықтарды алу үшін оларды біртіндеп ұзындығы 1,5 мм-ден аспайтын қысқа штришкалармен ұзартады. 
Жол биіктігі: 1 жол -5 мм, 2 Жол-7 мм , 3 жол-9 мм, 
4 жол-12 мм, 5 жол-14 мм
Толқын тәрізді және қисық сызықты кесінділер сызбаны бұрып, ұқсас сызады. 
Толқын тәрізді сызықтардың биіктігі-16 мм.
2 бөлім 1/3 көлбеу сызықтарды сызу, жолдардың биіктігін өзгеріссіз қалады.
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