1. Миллиметрлік қағаз не үшін қолданылады?
A) профильдерді салу үшін қолданылады
B) сызбалардың көшірмелерін жасауға арналған
C) ең жауапты көшірмелерін орындауға арналған
D) карта көшірмесін жасауға арналған
E) абрис сызуға арналған

2. Әріптердің тік және ең қалың элементі	 қалай аталады?
A) [bookmark: _GoBack]Байланыс штрих
B) Негізгі штрих
C) Көлденең және тік жапсырмалар
D) Жоғарғы және төменгі шығарылатын элементтер
E) Негізгі әріп сызығы

3. Бас және кіші әріптерде еннің биіктікке қатынасы қалай аталады?
A) Әріптердің оптикалық ортасы
B) Шрифт әріптерінің пропорциясы
C) Контраст
B) Әріптердің графикалық элементтері
C) Негізгі әріп сызығы

4.	 50 см жағы бар квадраттарды құру үшін қандай сызғыш қолданылады?
A)  лекало
B)  үшбұрыштар
C)  Дробышев сызғышы
D)  офицерлер жиыны
E)  ЛБЛ сызғышы

5. Геометриялық қасиеттері мен мақсаты бойынша шартты белгілер:
A)  кең көлемді, түсіндірме
B)  кең ауқымды, ауқымды
C)  түсіндірме, кең
D)  масштабтан тыс, түсіндірме, масштабты
E)  ерекше, ауқымды

6. Төмендету бағытының көрсеткіштері деп аталады:
A)  бергштрих 
B)  бағдар
C)  буссоль
D)  жеке тұрған ағаш
E) горизонталь

7. Үлкен аумақты алып жатқан жергілікті заттарды бейнелеу үшін қолданылатын шартты белгілер:
A)  кең ауқымды шартты белгілер
B)  түсіндірме шартты белгілер
C)  масштабты шартты белгілер
D)  геометриялық шартты белгілер
E)  шартты белгілер

8. Топографиялық карталар-бұл:
A) жергілікті жердің толық құжаты
B) жер бетінің азайған жалпыланған бейнесі 
C) жердің нақты және толық бейнесін беретін жалпы мазмұндағы географиялық карталардың бір түрі
D) Жер бетін зерттеу құралы 
E) табиғи және қоғамдық құбылыстардың бейнесі

9. Шартты белгілер арқылы табиғи және қоғамдық құбылыстарды көрсететін белгілі бір математикалық заң бойынша құрылған жазықтықтағы жер бетінің азайтылған жалпыланған бейнесі:
A) жоспар
B) карта
C) абрис
D) атлас 
E) топоплан

10.  Сызғыштар бөлінеді:
A) өлшеу, арнайы
B) масштабты өлшеу
C) арнайы және тікелей желілерді жүргізу үшін
D) үшбұрыштар, лекалдар, транспортерлер
E) өлшеуіш, арнайы және түзу желілерді жүргізу үшін

