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Тазалау қазбалары шартты белгілерін сызу

Әдістемелік нұсқаулар. Жоспарлардағы барлық қазбалар, тік жазықтыққа проекциялардағы, 1: 2000 масштабта және ірірек құрастырылатын қазба осьтері бойынша қималарда олардың контуры бойынша сызба масштабында белгіленеді. Тік қазбалар мен орталар ерекшелік болып табылады.
1: 5000 масштабтағы барлық қазбалар 1,0 мм саңылауы бар екі жіңішке параллель сызықпен белгіленеді.
Масштабы 1: 2000 және ірірек жоспарларда әртүрлі мақсаттағы камералар бекіту материалымен бейнеленеді. Камералардың белгілері мақсатына сәйкес қысқартылған жазулармен сүйемелденеді. Медпункт камерасы шеңберге қойылған Қызыл крест тәрізді белгімен бөлінеді.
Екі сызықпен белгіленген барлық дайындалған қазбалар боялады: тау жыныстары бойынша өткен - сары түспен, пайдалы қазба бойынша өткен - көгілдір түспен.
Ағашпен бекітілген қазбалар солтүстік-батыс қабырғасының сызығы 0,2-0,5 мм дейін қалыңдатылады.
Бетонмен, металмен, кірпішпен бекітілген қазбалардың қабырғалары 0,5 мм аралығы құюлған екі сызықпен бейнеленеді (бетон-қара түс, металл-көк, тас-қызыл).
Әр айдың басындағы қазбаның кенжарының жағдайы Г әрпі түріндегі белгімен белгіленеді. Бірінші, алтыншы және он екінші айда бұдан басқа соңғы екі цифрмен өту жылы көрсетіледі.
Желдету мен су бұрудың шартты белгілері негізінен арнайы жоспарларды жасау үшін қолданылады. Жаңа желдету ағысының бағыты қызыл түсті бағыттамалармен, өңделген - көк түсті бағыттамалармен белгіленеді.
Басты сутөкпе сорғысының белгісіне өнімділігі м3/сағ және суды метрмен көтеру биіктігі қол қойылады. Учаскелік сутөкпе тек өнімділігі көрсетіледі.
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