Контрольная работа по вариантам РК2
(номер варианта выбирается согласно порядковому номеру в списке группы)
Вариант 1
1. Опишите этапы создания цифровой карты в ГИС (от исходных данных до готового продукта).
2. Какие данные необходимы для построения цифровой модели рельефа (ЦМР)?
3. Практическое задание (выполнить от руки):
· В тетради нарисуйте условную схему расположения 5 скважин.
· Под подписью рисунка объясните, как их можно было бы нанести в ГИС (какой слой, какой тип данных).
4. В чем преимущества использования ГИС для экологического мониторинга горнодобывающих территорий?
5. Дайте определение терминам: «слой», «атрибут», «проекция».
Вариант 2
1. Что такое база геоданных в ГИС и как она используется в маркшейдерии?
2. Объясните, чем отличаются пространственные и атрибутивные данные.
3. Практическое задание (выполнить от руки):
· Нарисуйте схему участка с карьером и обозначьте зону санитарной охраны (буфер 200 м).
· Под подписью рисунка опишите, как выполняется буферный анализ в ГИС и какой будет результат.
4. Какую роль играют ГИС при проектировании горных отводов?
5. Дайте определение терминам: «геокодирование», «метаданные», «тематическая карта».
Вариант 3
1. Перечислите основные виды анализа пространственных данных в ГИС (не менее 4) и приведите примеры.
2. Чем отличается растровое представление данных от векторного?
3. Практическое задание (выполнить от руки):
· Изобразите схему с 3 горными выработками и дорогой.
· Под подписью рисунка опишите, как в ГИС можно определить, какие выработки находятся ближе 50 м от дороги.
4. Объясните, почему при создании карт важна корректная система координат и проекция.
5. Дайте определение терминам: «DEM», «геопривязка», «буферная зона».
Требования к оформлению контрольной работы
· Структура: титульный лист, ответы, список литературы.
· Шрифт: Times New Roman, размер 14.
· Межстрочный интервал: одинарный.
· Абзацный отступ: 1.25 см или 1.5 см.
· [bookmark: _GoBack]Поля: стандартные (2 см сверху и снизу, 2,5 см слева, 1,5 см справа).
