1. Схема работы транспорта по маятниковому маршруту с обратным холостым пробегом.
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Рисунок 1.45 – Схемы работы транспорта по маятниковому маршруту
Lге – длина груженной ездки,
Lх – длина холостого пробега,
Lо – нулевой пробег





ЗАДАЧА.
Исходные данные: 
- автомобиль ГАЗ - 53А грузоподъемностью Qн = 4т и вместимостью кузова V = 5,5м3; 
- плотность гравия γг = 0,7 т/м3 (смотри Приложение); 
- длина груженной ездки LГЕ = 10 км; 
- длина холостого пробега LХ = 10км; 
- время работы Тн = 8ч; 
- нулевой пробег от АТП до пункта погрузки А l0l = 5 км; 
- нулевой пробег от пункта разгрузки Б до АТП l011 = 7 км; 
- коэффициент использования объема кузова λ = 1.0; 
- средняя техническая скорость на маршруте VT = 30 км/ч;
Порядок расчета: 
1. Коэффициент использования пробега за ездку  проб : 
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Где: LГЕ – длина груженной ездки, км;
LХ – длина холостого пробега, км.
2. Время работы на маршруте.
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Где: Тн – время наряда (работы), ч;
tо – время нулевой ездки, ч;
l0l – нулевой пробег от АТП до пункта погрузки А, км;
l011 – нулевой пробег от пункта разгрузки Б до АТП, км;
VT – средняя скорость на маршруте, км/ч.
3.Число ездок за день.
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[bookmark: _GoBack]Где: tпр – норма времени на погрузку-разгрузку груза (можно рассчитать по ЕНиР или из таблицы 1.1), ч.

			tпр = tп.р х Qн = 10.51 х 4 = 42,04 мин = 0,7 час.
Таблица 1.1 – Время (условное) (tп. р) на погрузку – разгрузку 1т груза первого класса вручную для бортовых автомобилей.
	Номинальная грузоподъемность QН, т
	tп.р,
мин
	Номинальная грузоподъемность QН, т
	tп.р,
мин
	Номинальная грузоподъемность QН, т
	tп.р,
мин

	1.0
	22.32
	3.0
	18.91
	6.0
	8.58

	1.5
	21.52
	3.5
	12.03
	7.0
	7.86

	2.0
	17.66
	4.0
	10.51
	8.0
	6.97

	2.5
	14.08
	5.0
	10.16
	12.0
	5.37
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Так как ездки могут быть выражены целым числом, то полученное число ездок округляем до целого числа – ZЕ = 6.
4. В связи с округлением числа ездок пересчитываем время работы автомобиля на маршруте T1M   и в наряде T11M.
Время работы на маршруте:
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Время в наряде:
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5.Дневная выработка в тоннах (Qдн):
Qдн = Qн х γс х ZЕ

Где: Qн – номинальная грузоподъемность подвижного состава, т;
 γс – коэффициент статического использования грузоподъемности автомобиля.
Масса груза в автомобиле Qт:

				Qт = V х γг х λ = 5.5 х 0.7 х 1.0 = 3.85 т
Статический коэффициент использования грузоподъемности:
                                               γс = Qт/ Qн =3.85/4.00 = 0.96

Тогда Qн = 4.0 х 0.96 х 6 = 23.04 т/день.
6. Определяем эксплуатационное число автомобилей, необходимых для выполнения плана перевозок:
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Где: Qпл – заданный план перевозок, т;
Др – количество дней, за которые следует перевезти груз, дн.
7. Суточный пробег автомобиля составит:
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8. Коэффициент использования пробега за день работы:
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Таблица 1.2 – Исходные данные для расчетов
	Вариант
	Расстояние груженого пробега, км
	Нулевой пробег от АТП до пункта погрузки А, км
	Нулевой пробег от пункта разгрузки Б до АТП,
км
	Заданный план перевозок, 
т
	Заданное количество дней, 
дн
	Вид перевозимого груза

	1
	5
	4
	9
	100
	5
	гравий мелкий

	2
	10
	6
	8
	120
	7
	песок

	3
	15
	8
	7
	250
	15
	кирпич глиняный

	4
	20
	5
	6
	150
	11
	арматура

	5
	14
	7
	5
	100
	12
	бутовый камень

	6
	18
	9
	4
	200
	10
	кирпич силикатный

	7
	16
	10
	10
	125
	7
	гравий крупный

	8
	8
	11
	11
	225
	9
	пиломатериал

	9
	7
	3
	12
	205
	8
	гравий мелкий

	10
	13
	12
	13
	155
	10
	песок

	11
	24
	14
	14
	130
	5
	кирпич глиняный

	12
	9
	13
	15
	205
	10
	бутовый камень

	13
	11
	15
	16
	165
	14
	кирпич силикатный

	14
	17
	16
	20
	85
	5
	строительный мусор

	15
	19
	17
	19
	190
	10
	песок


Примечание: 1. Коэффициент использования объема кузова принимать λ = 1.0; 2. Плотность материалов смотреть в Приложении.

Таблица 1.3 – Технические данные грузовых автомобилей общего назначения
	Показатели
	Марка автомобилей

	
	УАЗ-451М
	ГАЗ-52-03
	ГАЗ-53А
	ЗИЛ-130-76
	Урал-377К
	МАЗ-5335
	КамАЗ- 53212

	Грузоподъемность, т 
	1,0
	2,5
	4,0
	6,0
	7,0
	8,0
	10,0

	передних
	1442 
	1577 
	1630 
	1835 
	2020 
	1970 
	2025 

	задних
	1442 
	1650 
	1630 
	1850 
	2020 
	1865 
	1850 

	Двигатель:

	Тип
	Карбюраторный
	Дизельный

	марка
	УМЗ-451М 
	ГАЗ-52-01 
	ЭМЗ-53 
	ЗИЛ-130
	ЗИЛ-375Я4
	ЯМЗ-236
	КамАЗ-740

	мощность, кВт
	55,2 
	55,2 
	84,6 
	110,3 
	132,4 
	132,4 
	154,4 

	Размеры платформы (внутренние), мм:

	длина
	2733
	3740
	3740
	3752
	4500
	4965
	6100

	ширина
	1818
	2170
	2170
	2326
	2326
	2360
	2320

	высота
	1325
	543
	680
	575
	715
	685
	500

	Погрузочная высота, мм
	700
	1280
	1350
	1450
	1350
	1450
	1350

	Наибольшая скорость движения, км/ч
	95
	70
	88
	90 

	75 

	85 

	100 


	Расход топлива на 10 км, л
	12
	20
	24
	29
	45
	23,8
	27





Таблица 1.4 – Технические данные грузовых автомобилей самосвалов
	
Показатели
	Марка автомобилей-самосвалов

	
	
САЗ-3504 
	
ЗИЛ-ММЗ-555 
	
ЗИЛ-ММЗ- 4502 
	
КамАЗ-5511 
	
МАЗ-5549 
	
КрАЗ-256Б1 

	Грузоподъемность, т
	2,25
	5,25
	5,25
	10
	8
	12

	Двигатель: 
тип
	Карбюраторный
	Дизель

	Вместимость кузова, м3
	2
	3
	3,8
	7,2
	5,1
	6

	Продолжительность разгрузки, с
	15
	15
	15
	19
	15
	20

	Наибольшая скорость движения, км/ч
	70

	90

	90

	80

	75

	68


	Расход топлива на 100 км, л
	20
	30
	30
	24
	22
	38

	Основные размеры кузова, мм:

	длина
	2300
	2600
	2600
	4600
	3205
	4440

	ширина
	1800
	2210
	2300
	2310
	2285
	2430

	высота
	485
	650
	635
	816
	670
	650

	Масса (в заправленном состоянии), т 
	2,9
	4,57 
	4,8
	9
	6,22
	11
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