2. Схема работы транспорта по маятниковому маршруту с обратным груженым пробегом.
[image: Маятниковый маршрут с обратным груженым пробегом]

Рисунок 1.46 – Схемы работы транспорта по маятниковому маршруту
Lге – длина груженной ездки5







Задача.
Схема маршрута представлена на рис. 1.46. 
Исходные данные к расчету:
- расстояние груженой ездки lгх = 10 км;
- расстояние от гаража до пункта А l0l = l011 = 5 км;
- коэффициент использования объема кузова λ = 1.0; 
- средняя техническая скорость на маршруте VT = 20 км/ч;
- перевозка осуществляется автомобилем грузоподъемностью q = 2.5 т;
- время в наряде Тн = 14 час;
- груз из пункта А в пункт Б = 1500 т;
- груз из пункта Б в пункт А = 15000 т;
- срок вывоза 25 дней;
- время простоя под загрузкой и разгрузкой tпр = 0.35 час.
Порядок расчета.
1.Коэффициент использования пробега

βп =  =1.0

2. Время работы автомобиля на маршруте

				Тм = Тн – to = 14 -  = 13.5 час
tо – время нулевой ездки, ч;
3.Число ездок втомобиля за день работы
 
nе1 
Округляем nе1 до 16 ездок.
[image: https://studme.org/imag/logist/ner_trlog/image374.jpg]4.В связи с округлением числа ездок пересчитываем время работы автомобиля на маршруте и в наряде (см. п. 2).
На маршруте:
[image: https://studme.org/imag/logist/ner_trlog/image375.jpg]
В наряде:   
[image: https://studme.org/imag/logist/ner_trlog/image377.jpg][image: https://studme.org/imag/logist/ner_trlog/image376.jpg]5. Дневная выработка автомобиля            и  
[image: https://studme.org/imag/logist/ner_trlog/image378.jpg]


[image: https://studme.org/imag/logist/ner_trlog/image379.jpg]6. Число автомобилей Ах для выполнения объема перевозок


[image: https://studme.org/imag/logist/ner_trlog/image380.jpg]7. Суточный пробег автомобиля

[image: https://studme.org/imag/logist/ner_trlog/image381.jpg]8. Коэффициент использования пробега за день работы


	При работе на маятниковом маршруте с обратным груженым пробегом бывают случаи, когда в обоих направлениях перевозятся грузы разных классов, т.е. коэффициент использования грузоподъемности в прямом и обратном направлениях не равны.
[image: https://studme.org/imag/logist/ner_trlog/image383.jpg][image: https://studme.org/imag/logist/ner_trlog/image382.jpg]	Для этих условий производительность подвижного состава                        и подсчитывается по следующей формуле: 
[image: https://studme.org/imag/logist/ner_trlog/image384.jpg] 
[image: https://studme.org/imag/logist/ner_trlog/image385.jpg]Где                 представляет число оборотов автомобиля на маршруте за день работы.

Таблица 1.5 – Время (условное) (tп. р) на погрузку – разгрузку 1т груза первого класса вручную для бортовых автомобилей.
	Номинальная грузоподъемность QН, т
	tп.р,
мин
	Номинальная грузоподъемность QН, т
	tп.р,
мин
	Номинальная грузоподъемность QН, т
	tп.р,
мин

	1.0
	22.32
	3.0
	18.91
	6.0
	8.58

	1.5
	21.52
	3.5
	12.03
	7.0
	7.86

	2.0
	17.66
	4.0
	10.51
	8.0
	6.97

	2.5
	14.08
	5.0
	10.16
	12.0
	5.37



Таблица 1.6 – Исходные данные для расчетов
	Вариант
	Время в наряде Тн, час
	Расстояние из пункта А в пункт Б, км
	Расстояние от гаража до пункта А,
км
	Заданный план перевозок, 
т
	Заданное количество дней, 
дн
	Вид перевозимого груза

	1
	12
	4
	9
	100
	5
	гравий мелкий

	2
	10
	6
	8
	120
	7
	песок

	3
	8
	8
	7
	250
	15
	кирпич глиняный

	4
	11
	5
	6
	150
	11
	арматура

	5
	9
	7
	5
	100
	12
	бутовый камень

	6
	12
	9
	4
	200
	10
	кирпич силикатный

	7
	10
	10
	10
	125
	7
	гравий крупный

	8
	8
	11
	11
	225
	9
	пиломатериал

	9
	11
	3
	12
	205
	8
	гравий мелкий

	10
	12
	12
	13
	155
	10
	песок

	11
	10
	14
	14
	130
	5
	кирпич глиняный

	12
	8
	13
	15
	205
	10
	бутовый камень

	13
	11
	15
	16
	165
	14
	кирпич силикатный

	14
	14
	16
	20
	85
	5
	строительный мусор

	15
	13
	17
	19
	190
	10
	песок


Примечание: 1. Коэффициент использования объема кузова принимать λ = 1.0; 2. Плотность материалов смотреть в Приложении или ГОСТ 8.024-2002. Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений плотности.
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