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Одним из основных условий повышения технико-экономических показателей в строительстве характеризующих производительность труда, является норма выработки в натуральных показателях (за смену или час), которая рассчитывается при формировании звеньев или бригад. Чем лучше организационно-технические условия осуществления строительно-монтажных процессов, отвечающих нормали процесса, тем выше выработка звеньев и бригад. Как известно, нормаль процесса, представляющая собой наиболее эффективные значения факторов влияния из определенной совокупности данной характеристики процессов, введение в норму труда (времени), должна строго соблюдаться при возведении зданий и сооружений.
Нарушение одного или нескольких элементов нормали процесса (численного или квалификационного состава исполнителей, качества и количества материалов, инструментов и др.) будет снижать норму выработки и, в конечном счете, производительность труда.
Поэтому выдавая производственные наряд-задания бригадам, следует заранее указывать конкретные организационно-технические условия, позволяющие выполнять и перевыполнять сменные нормы [3].

Норма выработки звена или бригады Nвыр определяется по формуле:
	,
	


где: С – число рабочих смен; Тсм – продолжительность рабочей смены (8,2 час.); Кч – численность рабочих в звене или бригаде, чел.; Nтр – норма труда (времени) в чел. × час. При этом натуральные единицы измерения: м, м2, м3, п/м, Т и др.
ПРИМЕР: Каменщики выполняют обычную кирпичную кладку средней сложности под расшивку в два кирпича. Определить количество каменщиков и норму их выработки за 10 смен. По ЕНиР* сб. Е3 § Е3-3 «Кладка стен из кирпича» необходимо определить основные данные для расчета с соблюдением указаний по качеству работ, указанных в таблице 2.1, определенным составом звена по таблице 2 и таблицы 3 [16].
РЕШЕНИЕ: По таблице 2 устанавливаем количество каменщиков – 3-го и 4-го разрядов по одному рабочему. Используя указанные данные таблицы 3 получим: Nвыр = 10 × 8,2 × 2: 3,7=44,32 м3.
Задача 2.1. Рассчитать норму выработки по данным, приведенным в таблице 2.1. 
 
Таблица 2.1 – Данные для определения нормы выработки рабочих

	Вариант
	Процесс (вид работ)
	Норма труда
(времени)
ч / м3
	Состав звена,
чел
	Число смен

	1,    2
	Каменная кладка
	3,2 чел.
	4
	1

	3,    4
	Каменная кладка
	4,92 чел.
	4
	2

	5,    6
	Кровельные работы
	0,5 чел.
	5
	5

	7,    8
	Кровельные работы
	0,25 чел.
	4
	2

	9,    10
	Облицовочные работы
	1,25 чел.
	2
	5

	11,  12
	Монтаж конструкций
	1,0 чел.
	3
	5

	13,  14
	Устройство полов
	0,5 чел.
	3
	5

	15,  16
	Малярные работы
	0,4 чел.
	5
	1
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