Взаимосвязь между нормой труда и нормой выработки
В практике технико-нормировочной работы всегда возникает необходимость выявить, как будет влиять изменение нормы труда рабочих или машин на величину нормы выработки соответственно. Так как между нормой труда (выработки машин) обнаруживается обратно пропорциональная связь, то мы можем устанавливать звеньям и бригадам новую норму выработки, регулируя при этом рост производительности труда [3].
Увеличение или уменьшение нормы выработки рабочих или машин в натуральных единицах измерения при изменении нормы труда (выработки машин) можно подсчитать по формуле:
	 ,
	


где:  – новая норма выработки при уменьшении или увеличении нормы труда (выработки машин);  - существующая норма выработки; 
± х1 – увеличение или уменьшение нормы труда (выработки машин).
	В случае необходимости определения новой нормы выработки в процентах надо использовать следующую формулу: 

	


Уменьшение или увеличение нормы труда (времени) или выработки машин при изменении нормы выработки, как в натуральных показателях, так и в процентах, следует считать по формулам:
	 ,
	


где: Nтр.н. – новая норма труда (времени); Nтр.с. – существующая норма труда (времени); ±. Х2 – увеличение или уменьшение нормы выработки, %;
	 ,
	


где Nтр-% - новая норма труда (времени) в процентах.
Эффективность применения новых норм выработки можно подсчитать по формуле производительности труда Рт в процентах:
	
	


ПРИМЕР: По данным ТОО «ЖБК», полученным методами технического нормирования, руководством было принято решение снизить норму труда на 8 %. Требуется определить, на сколько процентов повысится производительность труда, если существующая    норма    выработки по производству железобетона была 120 м3/смену.
РЕШЕНИЕ: 1. Новая норма выработки: Nвыр. = 120 × 100: (100-8) = 130,4 м3 в смену.
1. Производительность     труда: Рт=130,4: 120х100=108,7 %,
1. Повышение    производительности труда: ∆Рт.= 108,7—100 = 8,7 %.

Задача 2.3. По данным, приведенным в таблице 2.3, необходимо определить, на сколько процентов повысится производительность труда строительных участков и управлений.
Таблица 2.3 - Данные для определения производительности труда
	Вариант
	Строительная компания
(фирма)
	Вид строительно-монтажного процесса
	Проценты
	Норма выработки существующая,
м3/смену

	1
	2
	3
	4
	5

	1, 2
	ТОО «ЮКА»
	Устройство фундамента
	- 10
	250

	3, 4
	ТОО «ЖБК»
	Каменная кладка
	-12
	220

	5, 6
	ТОО «Имстальком»
	Бетонные работы
	-8
	210

	7, 8
	ТОО «Шыгыс»
	Монтаж конструкций
	-10
	50

	9, 10
	ТОО «Индустрой»
	Устройство полов
	+5
	55

	11, 12
	ТОО «Земстрой»
	Земляные работы
	-5
	60

	13, 14
	ТОО «Стройэффект»
	Устройство кровли
	+5
	1200

	15, 16
	ТОО «Восток»
	Отделочные работы
	-8
	1350
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