[bookmark: _GoBack]Выбор монтажного башенного крана производят путем нахождения трех основных характеристик: 
Грузоподъемность, Qг, т.
Требуемой высоте подъема крюка, Hкр.тр., м.
Требуемого вылета крюка, Lкр.тр., м.
1. Грузоподъемность крана должна быть равна или больше монтажной массы монтируемой конструкции mk и массы грузозахватного приспособления mг.р., т.е.
Qг ≥ mк + mгп. + mg,
Где mk - масса монтируемого элемента, т;
mгп. - масса монтажных приспособлений, т. (0,1 т);
mg - масса дополнительных устройств (0,1 т).
2. Высота подъема крюка:
Hкр.тр. = h0 + hз. + hгр. + hс., 
Где h0 – высота опоры, на которую устанавливается конструкция, м;
hз – монтажный запас, м;
hгр. – высота конструкции, м;
hс. – расчетная высота строповки конструкции, м.
3. Вылет крюка
L = а/2 +b + c +1,
где, а – ширина подкранового пути, м;
b – расстояние от ближайшей к зданию головки подкрановых путей до здания, м;
с – ширина здания, м;
1 м – минимальный запас для приемки элемента без подтягивания с учетом безопасного монтажа.
Пример:
[image: https://pandia.ru/text/78/054/images/image043_13.jpg]Исходные данные:
1. Длина здания: 52 м.
2. Ширина здания: 20 м.
3. Высота этажа: 4,8 м.
4. Число этажей: 7
5. Наименование конструкций: плита
6.  Максимальный вес поднимаемой конструкции: 5 т.
Вылет стрелы определяется из условия обеспечения подачи груза в наиболее удалённую точку здания. 
Ось подкранового пути и крана привязывается к зданию так, чтобы при повороте стрелы в сторону, противоположную зданию, расстояние между выступающими частями крана и зданием было не менее 0,7 метра. 

1. Определяем грузоподъёмность крана:
Qг ≥ mк + mгп. + mg, = 5.0 + 0.1 + 0.1 = 5.2 т
Где mk - масса монтируемого элемента, т;
mгп. - масса монтажных приспособлений, т. (0,1 т);
mg - масса дополнительных устройств (0,1 т).
2. Вылет стрелы определяется по формуле:
L = b + d = 20 + 4 =24 м
Где b – ширина здания, м (по заданию);
d –  минимальное расстояние от здания до оси колеса крана, м,
для расчёта принимаем – 4 м. После выбора крана, d уточняем по технической характеристике
3. Определяем высоту подъёма груза:
Hкр.тр. = h0 + hз. + hгр. + hс. = 33.6 + 0.5 + 3 + 2.1 = 39.2 м
Где, h0 - высота здания, м (по заданию) 7 х 4.8 = 33.6 м;
hз - высота запаса, м (0,5 - 3 м) – это расстояние между нижней плоскостью
конструкции и зданием: должно быть не менее – 0,5 м;
hгр - высота конструкции, принимаемая по варианту – 2.1 м;
hс - высота строповки – 3 м
	Далее по таблицам выбираем башенный кран.
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Задача - определить эксплуатационную часовую, сменную и годовую производительности башенного крана.
Таблица 3.5 – исходных данных для определения производительности крана.
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