Перенесение отметки на монтажный горизонт
1. Нахождение отметки репера в системе высот здания (относительно чистого пола 1 этажа)
Пример: 
Отметка репера в балтийской системе высот Нр(б)=160,66м, отметка чистого пола 1 этажа балтийской системе высот Нчп(б)=161,66м, соответственно в системе высот здания отметка чистого пола 0м. Найти Нр(чп)-отметку репера относительно чистого пола 1 этажа.
Решение:
Нр(чп)=Нр(б)-Нчп(б)=160,66-161,66=-1м
Ответ: В системе высот здания отметка репера равна -1м.
	Вариант
	Отметка репера в Балтийской системе высот, Нр(б), м
	Отметка чистого пола 1 этажа в Балтийской системе высот, Нчп(б), м

	1
	160.66
	161.66

	2
	125.40
	127.10

	3
	203.85
	202.65

	4
	178.30
	180.55

	5
	150.00
	149.50

	6
	132.25
	134.00

	7
	190.10
	191.60

	8
	145.75
	144.95

	9
	170.60
	172.10

	10
	210.35
	209.85
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Фотография 4.11 – Отметка репера в Балтийской системе
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