Геодезические работы при переносе отметок
Разбивка здания в плане.
	        Здание разбивают в такой последовательности. По створу между знаками 12 и 13 строительной сетки откладывают расстояние Δу1 и фиксируют на местности точку Р. От створа линии 12... 13 у точки Р строят прямой угол. 
По перпендикуляру откладывают расстояние Δх1 и фиксируют точку А. Аналогичные построения выполняют от знака 14 строительной сетки и фиксируют точку Б. По известным расстояниям между осями получают остальные точки (В и Г).
По данной последовательности выполнения работ провести теоретическую разбивку здания и найти координаты 4 точек здания. 
Длину сторон сетки принять за 100м. Sаг- расстояние между точками АГ равное расстоянию между точками БВ, n1- между какими знаками сетки расположена точка Р, n2-между какими знаками сетки расположена точка М, X0- значение координаты Х на линии где расположены точки P и М, Y0-значение координаты Y на первом знаке сетки из столбца n1.
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Рисунок 4.22 – Разбивка осей и точек здания способом прямоугольных координат
	Вариант
	Δy1 (м)
	Δy2 (м)
	Δx1 (м)
	Δx2 (м)
	Saг (м)
	n1 
	n2 
	X0
	Y0

	1
	30
	35
	20
	25
	45
	9–10
	10–11
	100
	100

	2
	15
	60
	10
	40
	30
	15–16
	16–17
	200
	0

	3
	50
	20
	35
	15
	55
	8–9
	9–10
	100
	0

	4
	10
	10
	45
	45
	20
	5–6
	6–7
	0
	400

	5
	25
	40
	15
	30
	35
	10–11
	11–12
	100
	200

	6
	40
	55
	25
	35
	50
	12–13
	13–14
	100
	400

	7
	20
	45
	10
	20
	25
	24–25
	25–26
	300
	200

	8
	35
	25
	20
	40
	40
	18–19
	19–20
	200
	300

	9
	45
	15
	30
	25
	55
	8–9
	9–10
	100
	0

	10
	50
	50
	20
	20
	60
	9–10
	10–11
	100
	100
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