[bookmark: _GoBack]Перенесение отметок на дно котлована
При глубоких фундаментах оси передают на дно котлована с помощью теодолита. Для этого в котловане на глубине до 3 м между осями на обноске 4 натягивают проволоку, с которой опускают тяжелые отвесы, и по ним на основании котлована фиксируют шпильками направления и точки пересечения осей фундаментов. От этих точек отмеряют проектное положение наружных граней фундаментов и фиксируют их металлическими штырями.
[image: г№3]













Рисунок 4.23 – Перенесение отметок нивелиром на дно котлована:
б — на дно котлована. 1 — репер; 2 — рейка; 3 — нивелир; 4 — столб обноски. 
а1, a2 — отсчеты по рейкам; b1, b2 — горизонт инструмента

Пример: Отметка репера1 106,5м. Отсчёт по рейке по реперу1 а1=0,985м. Отсчёт по рулетке b1=0,177м. Отсчёт по рулетке b2=2.724м. Отсчёт по рейке по реперу2 a2=0,691м. Найти Нp2-отметка на дне котлована.
Решение: Нр2=Нр1+а1-а2-(b1-b2)=106,5+0,985-0,691-(0,177-2.724)=104.247м
Ответ: Высота отметки на дне котлована 104.247м.

	Вариант
	Hₚ₁, м
	a₁, м
	a₂, м
	b₁, м
	b₂, м

	1
	106.5
	0.985
	0.691
	0.177
	2.724

	2
	120.34
	1.012
	0.755
	0.190
	2.681

	3
	114.9
	0.948
	0.674
	0.165
	2.758

	4
	102.41
	1.020
	0.702
	0.182
	2.700

	5
	100.5
	0.963
	0.688
	0.210
	2.730

	6
	117.8
	1.004
	0.729
	0.195
	2.745

	7
	104.15
	0.970
	0.693
	0.180
	2.705

	8
	106.5
	0.992
	0.710
	0.160
	2.765

	9
	111.57
	0.978
	0.688
	0.176
	2.715

	10
	108.61
	1.015
	0.725
	0.205
	2.755
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