СРОП 1.  ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ


ВАРИАНТ 1


ЗАДАНИЕ 1
Определить расчетные мощности 0, 4 кВ компрессорной станции.
Исходные данные: общее число ЭП n=18, их установленная мощность равна РУСТ=200 кВт, cos=0,85, номинальная мощность максимального ЭП РНОМ=28 кВт, коэффициент использования принять KИ=0,75.
Установленная мощность люминесцентного освещения равна РУСТ.ОСВ.=12,88 кВт, коэффициент спроса принять KС=0,85; cos=0,95.
Привести все необходимые решения.


ВАРИАНТ 2


ЗАДАНИЕ 1
Определить расчетные мощности 0,4кВ обжигового цеха, среда запыленная.
Исходные данные: общее число ЭП n=42, их установленная мощность равна РУСТ=1200 кВт, cos=0,75, номинальная мощность максимального ЭП РНОМ=75 кВт, коэффициент использования принять KИ=0,65.
Освещение выполнено светильниками УПД ДРЛ. Установленная мощность освещения равна РУСТ.ОСВ.=7,94 кВт, коэффициент спроса принять KС=0,95; cos=0,9.
Привести все необходимые решения.


ВАРИАНТ 3


ЗАДАНИЕ 1
Определить расчетные мощности 0,4кВ размольно-дробильного цеха, среда пыльная.
Исходные данные: общее число ЭП n=26, их установленная мощность равна РУСТ=980 кВт, cos=0,7, номинальная мощность максимального ЭП РНОМ=250 кВт, коэффициент использования принять KИ=0,65.
Освещение выполнено светильниками РСП 05. Установленная мощность освещения равна РУСТ.ОСВ.=15,88 кВт, коэффициент спроса принять KС=0,85; cos=0,9.
Привести все необходимые решения.

ВАРИАНТ 4


ЗАДАНИЕ 1
Определить расчетные мощности 0,4кВ обжигового цеха, среда запыленная.
Исходные данные: общее число ЭП n=41, их установленная мощность равна РУСТ=800 кВт, cos=0,75, номинальная мощность максимального ЭП РНОМ=50 кВт, коэффициент использования принять KИ=0,45.
Освещение выполнено светильниками РСП 05. Установленная мощность освещения равна РУСТ.ОСВ.=17,94 кВт, коэффициент спроса принять KС=0,85; cos=0,9.
Привести все необходимые решения.


ВАРИАНТ 5


ЗАДАНИЕ 1
Определить расчетные мощности 0,4кВ обжигового цеха, среда запыленная.
Исходные данные: общее число ЭП n=42, их установленная мощность равна РУСТ=1200 кВт, cos=0,75, номинальная мощность максимального ЭП РНОМ=75 кВт, коэффициент использования принять KИ=0,65.
Освещение выполнено светильниками УПД ДРЛ. Установленная мощность освещения равна РУСТ.ОСВ.=7,94 кВт, коэффициент спроса принять KС=0,95; cos=0,9.
Привести все необходимые решения.

