16 Несинусоидальность напряжения
1 Уровень высших гармоник напряжения вентильных преобразователей достигает максимума в режиме:
Короткого замыкания

Номинального режима

Регулирования

Холостого хода

Перегрузки

2Источник высших гармоник только в сетях 380/220 В

Дуговая печь

Сварочные аппараты

Кабельные линии

Термическое оборудование

Лампы накаливания

3 Один из источник высших гармоник только в сетях 380/220В

Дуговая печь

Кабельные линии

Термическое оборудование

Лампы накаливания

Люминесцентные лампы

4 Уровень высших гармоник тока вентильных преобразователей нулю в режиме: 

Короткого замыкания

Номинального режима

Регулирования

Холостого хода

Перегрузки

5 Причина, по которой в сетях с ДСП появляются высшие гармоники

Режим технологического КЗ

Наличие разных технологических режимов 

Режим холостого хода

Насыщение железа трансформатора

Нелинейность ВАХ дуги

6 Допустимая потеря напряжения в высоковольтных линиях электропередачи.
Не более 5%

Не менее 5%

В пределах (5%

В пределах (2,5%

В пределах –5 +10%

6 Определить потерю напряжения в процентном отношении для воздушной  линии при известных следующих данных L=20 Км; P=6 МВт; Q=4МВАр, X=0,38 Ом/км ;  R=0,46 Ом/км; Uн=37 кВ

5%

6,3 %

3,2%

5,8%

8,7%

7 Допустимое отклонение частоты допускается в пределах

0,1 Гц

0,3 Гц

0,5 Гц

1 Гц

1,5 Гц

9 Несинусоидальность напряжения в сетях с конденсаторными установками может вызвать нежелательный режим

Резонанс
Короткое замыкание
Нарушение режима

Перекомпенсацию
Перегрузку

10 Указать элемент не создающий несинусоидальность напряжения

Дуговые печи

Сварочные установки

Люминесцентное освещение

Регуляторы напряжения

Нагревательные печи

