1 Тапсырма

Үш фазалы трансформатордың екінші реттік орамасына cos2 қуат коэффициентімен жүктеме қосылған, трансформатордың төл құжаттары 1 кестеде берілген.
Тапсырма:
1. Трансформатордың орамаларының қосылу сұлбасын сызып, бір фазаның Т – тәріздес орын басарлық сұлбасын сызып оның параметрлерін есептеп шығар.
2. Берілген cos2 жүктемесімен номиналды жүктеме cos1ном режімінде және бос жүріс cos10 режіміндегі  қуат коэффициенті есептеп шығар.
3. Номиналды жүктеме режіміне сәйкес трансформатордың векторлық диаграммасын сызыңдар.
4. 1 кестеде берілген сұрақтарға жауп беріңіздер.
Вариант таңдауға нұскау:
1. 1 тапсырманың варианттары топ журналы бойынша таңдалады студентің журналда саны бойынша алынады
2. Трансформатордың жүктеме қуатының коэффициенті cos2  топтағы студентерде бірдей: 1,0 (1 топ); 0,95 (2 топ) ; 0,9 (3 топ); 0,85 (4 топ).
1 топ - фамилиялары Ц,У,К,Е,Н,Г,Ш,Щ,З,Т әріптеріне басталатын студенттер
2 топ - фамилиялары Х,Ә,Ф,Ы,І,В,А,П,Р,Б әріптеріне басталатын студенттер
3 топ - фамилиялары О,Л,Ң,Д,Ж,Ғ,Э,Ү,Я әріптеріне басталатын студенттер
4 топ - фамилиялары Ұ,Қ,Ө,Һ,Ч,С,М,И,Ю әріптеріне басталатын студенттер

1 Кесте  – 1 тапсырманың берілгені
	Студенттің 
тәртіп 
нөмірі

	Сұлба
	Sном 
кВ А
	U1ном, 
кВ
	U2ном, 
В
	Uк ,
%
	Pк,
Вт
	P0,
Вт
	i0 ,
%
	Бақылау
сұрақтар

	1
	Δ  - 0
	25
	6
	400
	4,5
	645
	125
	3,2
	1, 14, 23

	2
	Υ   -11
	25
	6
	230
	4,5
	645
	125
	3,2
	2, 15, 24

	3
	Δ  - 0
	25
	10
	400
	4,6
	645
	115
	3,2
	3, 16, 25

	4
	Υ   -11
	25
	10
	230
	4,6
	645
	115
	3,2
	4, 17, 26

	5
	Δ  - 0
	40
	6
	400
	4,5
	880
	240
	4,5
	5, 18, 27

	6
	Υ   -11
	40
	6
	230
	4,5
	880
	240
	4,5
	6, 19, 28

	7
	Δ  - 0
	40
	10
	400
	4,6
	890
	180
	3,0
	7, 20, 29

	8
	Υ   -11
	40
	10
	230
	4,6
	890
	180
	3,0
	8, 21, 30

	9
	Δ  - 0
	63
	6
	400
	4,7
	1380
	360
	4,5
	9, 22, 1

	10
	Υ   -11
	63
	6
	230
	4,7
	1380
	360
	4,5
	10, 23, 2

	11
	Δ  - 0
	63
	10
	400
	4,6
	1380
	220
	2,8
	11, 24, 3

	12
	Υ   -11
	63
	10
	230
	4,6
	1380
	265
	2,8
	12, 25, 4

	13
	Δ  - 0
	63
	20
	400
	5,0
	1380
	245
	4,43
	13, 26, 5

	14
	Υ   -11
	63
	20
	230
	5,0
	1380
	290
	4,43
	14, 27, 6

	15
	Δ  - 0
	100
	6
	400
	4,5
	2170
	365
	2,6
	15, 28, 7

	16
	Υ   -11
	100
	6
	230
	4,5
	2170
	365
	2,6
	16, 29, 8

	17
	Δ  - 0
	100
	10
	400
	4,7
	2170
	310
	2,6
	17, 30 ,9

	18
	Υ   -11
	100
	10
	230
	4,7
	2170
	310
	2,6
	18, 1, 10

	19
	Δ  - 0
	100
	20
	400
	6,5
	2170
	340
	4,1
	19, 2, 11

	20
	Υ   -11
	100
	20
	230
	6,5
	2170
	340
	4,1
	20, 3, 12

	21
	Δ  - 0
	100
	35
	400
	6,8
	2170
	340
	4,2
	21, 4, 13

	22
	Υ   -11
	100
	35
	230
	6,8
	2170
	340
	4,2
	22, 5, 14

	23
	Δ  - 0
	160
	6
	400
	4,5
	2900
	460
	2,4
	23, 6, 15

	24
	Υ   -11
	160
	6
	230
	4,5
	2900
	460
	2,4
	24, 7, 16

	25
	Δ  - 0
	160
	10
	400
	4,7
	2900
	500
	2,4
	25, 8, 17

	26
	Υ   -11
	160
	10
	230
	4,7
	2900
	500
	2,4
	26, 9, 18

	27
	Δ  - 0
	160
	20
	400
	6,5
	2900
	540
	2,4
	27, 10, 19

	28
	Υ   -11
	160
	20
	230
	6,5
	2900
	540
	2,4
	28, 11, 20

	29
	Δ  - 0
	160
	35
	400
	6,8
	2900
	600
	2,4
	29, 12, 21

	30
	Υ   -11
	160
	35
	230
	6,8
	2900
	600
	2,4
	30, 13, 22



[bookmark: _GoBack]1.3 1 тапсырмаға берілген бақылау ссұрақтар

1. Трансформатордың бос жүріс тәжіриебесінің өткізу шарттары мен тағайындалуы?
2. Трансформатордың тоқ теңдеуін жазып және бірінші реттік тоқтың физикалық мағынасын түсіндіріңдер.
3. Екінші реттік ораманың келтірілген мөлшері деп нені айтады? Екінші реттік ораманың мөлшерлері бірінші реттік ораманың мөлшерлеріне қалай келтіріледі?
4. Бос жүріс тәжірибесінде қандай мөлшерлер табылады, қандай сұлба бойынша өткізіледі?
5. Трансформатордың қысқа тұйықталған тәжірибесінің сұлбасын сызыңдар. Бұл тәжірибіде қандай мөлшерлер табылады?
6. Қысқа тұйықталған кернеуі деп не аталады? Қысқа тұйықталған кернеудің физикалықмағынасы?
7. Есептелу трансформатордың қысқа тұйықталған тоқтың апаттық мағынасын анықтаныздар, егер трансформатордың екінші реттік орамасын қысқа тұйықтаса, ал бірінші реттік орамаға номиналды кернеу беріледі.
8. Трансформатордың жұмысында не өзгереді, егер бірінші реттік орамаға номиналға тең тұрақты кернеу берілсе? Бұл тәжірибе неге апатқа келтіреді?
9. Бір фазалы трансформатордың нақтылық сұлбасын сызып оның жұмысын түсіндіріңіз.
10. Қай магнит өрісі негізгі, ал қай өріс шашылу өрісі деп аталады? Орамалардың ЭҚК шашылуы қалай жазылады?
11. Бірінші және екінші реттік орамалардың кернеу теңдеулерін жазып, теңдеудің әр бір мүшесінің мағынасын түсіндіріңіз.
12. Трансформатордың екінші реттік кернеуі қалай өзгереді, егер индуктивтік жүктемені сыйымдылық жүктемесіне ауыстырса? Дәлелдікке трансформатортың қарапайым орын басу  сұлбасын және векторлық диаграммасын қолдаланыңдар.
13. Қай жағдайдаларда автортрансформаторды мақсатқа лайықты пайдалану тиіс? Олардың артықшылықтары? Кемшіліктері?
14. Өлшеуіш аспаптардың шектерін үлкейту үшін қандай трансформаторлар пайдаланады? Бір неше бір тәрізді өлшеуіш аспаптар трансформаторларға қалай қосылады?
15. Бос жүріс тәжірибесінде мыс шығындары, ал қысқа тұйықталған тәжірибеде болат шығындары еленбейді?
16. Трансформаторда қандай шығындар тұрақты, қай шығындар ауыспалы боп табылады, неге? 
17. Трансформатордағы магнит өрісі жүктемеге неге табынбайды, жауапты тусіндірініз.
18. Үш фазалы трансформаторлай қалай жасалған, қандай қосылым сұлбалары болады? 
19. Электр станцияда электр жеткізу желінің басында күшейту трансформаторлары қандай мақсатпен қойылады?
20. Трансформаторда ферромагниттік өткізгіштері қандай мақсатпен пайдаланады? Трансформатордың өткізгіші бөлектелген оқшаланған электр техникалық болат беттерінен «соғылып» жиналған?
21. Бос жүріс тоғы қалай анықталады, неге оның мәндері төмен болады?
22. Орын басу сұлбасында трансформатордың бірінші және екінші реттік орамалары, магнитопроводы қалай еске алынады?
23. Трансформатордың орын басу сұлбасының параметрлері қалай  табылады?
24. Тұтынушының қысымындағы кернеу қандай жүктемеде ең төмен болады (активті, активті-индуктивті немесе активті-сиымдылық)? Жауапты векторлы диаграммалармен тусіндіріңдер.
25. Трансформатордың екінші реттік кернеунің жүктеме артуыныда өзгеруінің себебтері қандай? 
26. Трансформатордың қызыун не туғызады, қызу температурасы немен шектеледі?
27. Жүктеме  0,5 ÷ 0,75  номиналдан болғанда көпшілік трансформаторларда барынша көп ПӘК болады, бұл не себебтен болады?  Есептелген трансформатордың ПӘК –гі максималды болу үшін, β қандай болу керек? 
28. Трансформатордың номиналды қуаты орнына неге толық қуаты кВА  беріледі?  
29. Үш оқталы үш фазалы трансформатордың бір типтік үш бір фазалық трансформаторлар құралған трансформатордан қандай артықшылығы бар? 
30. Тоқ және кернеу өлшеуіш трансформаторлар қандай режімде жұмыс істейді? Оларға өлшеуіш аспаптар қосу саны қалай шектеледі? 




