3 Тапсырма 
Uном = 220/380 В номиналды кернеумен қысқа тұйықталған асинхронды қозғалтқыш (АҚ) үш фазалық сызықтық Uл ( 7 кесте) желіге f = 50 Гц жиілікпен қосылған. Қозғалтқыштың техникалық сипаттамалары 8 кесте берілген.
Вариант таңдауға нұсқау: топ нөмірі тұтыну желінің сызықтық кернеуін, қозғалтқыштың номиналды айналым жиілігін береді ( 7 кесте). Студенттің нөмірі топ журналынан алынып – қозғалтқыштың техникалық мәлметтерін, бақылау сұрақтың нөмірін және АҚ тұтындыратын желінің мәлметтері береді (8 кесте).
Тапсырма:

1. Желінің сызықтық кернеуі Uл және қозғалтқыштың номиналды кернеуі бойынша статор орамасының қосылу сұлбасын анықтаңдар. 
2. Қозғалтқыштың номиналды жұмыс режімі үшін: 1) біліктегі моментті Мном; 2) сызықтық токты I1ном; 3) желіден тұтынатын активті қуатты Р1ном; 4) магнит өрісінің айналым жиілігін n0 ; 5) ротордағы ток пен ЭҚК жиілікті f2 ном, анықтаңдар. 
3. Қозғалтқыштын орыққан режімінде біліктегі жүктеме моменті Мст = 0,8 Мmax  бойынша ротор айналым жиілігін п анықтап және жаратынды механикалық сипаттамасын салыңдар.
4. АҚ қоректендіретін үлестіргіш пунктен жүретін желінің ток өткізетін талшықтың қимасын таңдаңдар. Желі мәлметтері 4 кестеде берілген. Үлестіргіш пукттің өткізгіштерінің кернеуі номиналдыға тең болғанда, бос жүрісте қозғалтқыш қосылатынын тексеріңдер.  Тексерген кезде шықпаның кернеуі Uдв  ( 0,8 Uдв.ном тең болғанда АҚ іске қосылуы мүмкіндеп саналсын. 

5. 18 кестедегі сұрақтарға жауап беріңдер.

7 Кесте  –  3 Тапсырманың берілгені

	Берілгені
	Топ нөмірі

	
	1
	2
	3
	4

	Желінің сызықтық кернеуі
Uл, В
	220
	380
	380
	220

	Номиналды айналым жиілігі
nном , мин-1
	1420
	2925
	945
	720


8 Кесте  – 3 Тапсырманың берілгені 
	Студенттің 

тәртіп 

нөмірі Порядковый номер студента
	Қоректендіруші желі
	 Бақылау сұрақтар
	Қоздырғыштың техникалық мәлметтері


	
	Түрі

	Материалы
	Ұзындығы
м
	
	Рном,

кВт
	(ном,

%
	cos(ном
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Кл
	Al
	50
	1,14
	0,09
	60
	0,70
	2,2

	2
	Кл
	Cu
	60
	3,12
	0,12
	63
	0,70
	2,2

	3
	Кл
	Al
	60
	5,10
	0,18
	66
	0,76
	2,2

	4
	Кл
	Cu
	60
	7,8
	0,28
	66
	0,77
	2,2

	5
	Кл
	Al
	50
	9,6
	0,37
	70
	0,86
	2,2

	6
	Кл
	Cu
	70
	11,4
	0,55
	73
	0,86
	2,2

	7
	Вл
	Al
	100
	13,2
	0,76
	77
	0,87
	2,2

	8
	Вл
	Al
	100
	15,16
	1,1
	77,5
	0,87
	2,2

	9
	Вл
	Al
	100
	17,18
	1,5
	81
	0,85
	2,2

	10
	Вл
	Al
	120
	21,20
	2,2
	83
	0,87
	2,2

	11
	Вл
	Al
	120
	23,30
	3,0
	84,5
	0,88
	2,2

	12
	Вл
	Al
	130
	25,28
	4,0
	86,5
	0,89
	2,2

	13
	Вл
	Al
	130
	27,24
	5,5
	87,5
	0,91
	2,2

	14
	Вл
	Al
	140
	29,22
	7,5
	87,5
	0,88
	2,2

	15
	Вл
	Al
	140
	2,27
	11,0
	88
	0,90
	2,2

	16
	Кл
	Al
	140
	4,25
	15,0
	88
	0,91
	2,2

	17
	Кл
	Cu
	140
	6,23
	18,5
	88,5
	0,92
	2,2

	18
	Кл
	Al
	150
	8,21
	22,0
	88,5
	0,91
	2,2

	19
	Кл
	Al
	150
	10,19
	30,0
	90
	0,92
	2,2

	20
	Кл
	Cu
	150
	12,17
	37,0
	90
	0,89
	2,2

	21
	Кл
	Al
	140
	14,15
	45,0
	91
	0,90
	2,2

	22
	Кл
	Cu
	140
	16,13
	55,0
	91
	0,92
	2,2

	23
	Кл
	Al
	120
	15,11
	75,0
	91
	0,89
	2,2

	24
	Кл
	Cu
	120
	20,9
	90,0
	92
	0,90
	2,2

	25
	Кл
	Al
	90
	22,7
	110,0
	91
	0,89
	2,2


	8 кестенің жалғасы
1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	26
	Кл
	Cu
	90
	24,5
	132,0
	91,5
	0,89
	2,2

	27
	Кл
	Al
	50
	26,3
	160,0
	92
	0,90
	1,9

	28
	Кл
	Cu
	50
	26,1
	200,0
	94,5
	0,90
	1,9

	29
	Кл
	Cu
	50
	30,4
	250,0
	92,5
	0,90
	1,9

	30
	Кл
	Cu
	50
	19,2
	315,0
	93,5
	0,91
	1,9


Ескерту: Кл –траншеядағы кабельдік желі; Вл – ашық салынған желі; Al – алюминий ток жүргізу талшығы; Cu – мыс ток жүргізу талшығы.

2.4 3 тапсырманың 5 пунктіне сұрақтар
1. Егер статор мен ротордың аралығын үлкейтсе қозғалтқыштың номиналды қуат коэфициенті cos(ном  және бос жүріс тоғы I0 қалай өзгереді? 

2. Қозғалтқыштың бос жүріс тоғы номиналды режімдегі токтан неге кем болады?
3. Қозғалтқыш іске қосылған кезде статор тогы неге максималды болады? Сырғу S және ротор тогының жиілігі f2 неге тең болады?
4. Фазалы роторлы қозғалтқыштың ротор тізбегіне қосымша реостат кедергісі  Rр қандай мақсатпен еңгізіледі? R р = 0; R р ( 0 тең болғанда қозғалтқыштың сапалы механикалық сипаттамаларын салыңдар?.

5. Тұтынатын желінің жиілігін өзгерту амалымен айналым жиілігі реттелгенде жасанды механикалық сипаттамаларды салыңдар? 

6. АҚ магниттеу тогы (25...50% ) Iном, ал трансформатордың магниттеу тогы (3...10% ) Iном мәнге неге тең болады?

7. Қысқа тұйықталған роторлы қозғалтқыштың тогы қай режімде максималды болады? Бұнда сырғу неге тең болады? I1(S ) және I2(S ) сапалы тәуелдіктерді салыңдар.

8. Іске қосу кезеңінде ротор тогының жиілігі неге тең болады? f2 (S ) тәуелділігін сызыңдар
9. Жүктеме моменті қозғалтқыштың іске қосу процессіне қандай әрекет көрсетеді? 
10. Статор орамасының (-тан (-ға қосқанда іске қосу моментіне қандай әрекет көрсетеді? 
11. Фазалы роторлы қозғалтқыштың іске қосу қасиеттері  қысқа тұйықталған роторлы қозғалтқыштың қасиеттерінен  жақсырақ болады? 

12. Қысқа тұйықталған роторлы қозғалтқыштың іске қосу тогын қалай төмендетуге болады? 

13. АҚ іске қосу моменті желінің кернеуінің мәніне тәуелденеме?  Uс = U ном және Uс = 0,9Uном тең болғанда қозғалтқыштың сапалы механикалық сипаттамаларын салыңдар?
14. Ротор ЭҚК Е2 ротор айналым жиілігіне n2 қалай табылады? Роторда максималды ЭҚК қалай бағытталады? 

15. Желінің кернеуі 10% төмендесе максималды моменттің Мmax мәні қанша ретке өзгереді?

16. АҚ жұмыс сипаттамаларын сызып олардың мінездемесін түсіндіріңдер.

17. Үш фазалы асинхронды қозғалтқыштың механикалық сипаттаманың көрінісін түсіндіріңдер
18. Фазалы роторлы қозғалтқыштың ротор тізбегіне іске қосу реостаты қосылғанда аумалы сырғу Sкр мен максималды момент Мmax мәндері қалй өзгереді? Графиктарда М(S) көрсетіңдер.

19. Фазалы роторлы қозғалтқыштың жаратынды механикалық сипаттамасы қалай өзгереді,егер:

1) желінің кернеуі төмендегенде;

2) ротор тізбегіне қосымша кедергі еңгізгенде?

20. Қозғалтқыштың білігіндегі қарсыласу моменті төмендегенде f2 ротор тогының жиілігі, cos ( және статор тогының мәндері қалай өзгереді? 
21. АҚ статор және ротор тізбектерінің электр күйі және магниттеу күштерінің теңдеулерін жазыңдар.
22. Фазалы роторлы қозғалтқыштың ротор тізбегіне іске қосу реостаты қосылғанда іске қосу тоғы неге төмендейді, ал іске қосу моменті көбейеді?

23. АҚ негізгі құндылығы қандай? Айналым жиілігін полюстер жүп санымен реттегенде АҚ жасанды механикалық сипаттамасын сызыңдар? 
24. Ротор тізбегіне қосымша кедергі еңгізілгенде аумалы сырғудың Sкр мәні қалай өзгереді? 
25. Есептелетін қозғалтқыштың номиналды режіміндегі ЭҚК іске қосу кездегі ЭҚК Е20 қанша есе көп болады?
26. АҚ айналым жиілігін реттеу тәсілдерін атаңдар және қайсы ең пайдалы.
27. Номиналды және іске қосу режімде ротор фазасының индуктивті кедергісінің ара қатынастары қандай? 
28. Бір фазалы АҚ іске қосу орамаға тізбектеп сыйымдылық неге қосылады?
29. Статор мен ротордағы магнит шығындарын салыстырып, төмендету тәсілдерін көрсетіңдер?
30. Фазалы роторлы қозғалтқыштың айналым жиілігін реттеу ең тараған тәсілі қандай? Үш сатылған іске қосу реостатпен жабдықталған қозғалтқыштың сапалы диаграммасын салыңыздар?
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