7 Тапсырма 
U = 220В кернеулі желіге қосылған, техникалық мәлметтері 12 кестеде берілген қатарлас қоздыру тұрақты ток қозғалтқышы үшін, 

1. Қоздыру тізбекте реттеу реостаты, якорь тізбегіндегі іске қосу реостаты бар электр сұлбасын сызыңдар.

 2. Магнит өрісі Ф( = 0,75 Фном төмендегеніне келтіретін реттелу реостаттың Rр кедергісін анықтаңдар.
3. 12 кестеде берілген, іске қосу токтың КI = In / Iя ном еселіндегі іске қосу реостаттың кедергісін анықтаңдар. 
4. Ф( = 0,75Фном және Rn=0 тең болғанда бір графикта жасанды және даратымды механикалық сипаттамаларын салыңдар (13 кестенің мәлметтері бойынша).

5. Фном және тізбекке іске қосу R n .реостаты қосылған кездегі бір графикта жасанды және жаратымды механикалық сипаттамаларын салыңдар.
6. 12 кестеде берілген сұрақтарға жауап беріңдер.

12 Кесте  –  7 Тапсырманың берілгені
	№
	Бақылау сұрақтары
	Іске қосу 

токтың еселі  КI
	Қозғалтқыштың техникалық мәлметтері

	пп
	
	
	Рном ,

кВт
	nном,

мин –1
	R я,

Ом
	R в,

Ом
	Iном ,

А

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	1,30
	2,5
	1,5
	3000
	1,9
	600
	9

	2
	3,28
	2,4
	1,5
	1500
	2,45
	470
	8,7

	3
	5,26
	2,3
	2,2
	1500
	1,205
	358
	12

	4
	7,24
	2,2
	2,2
	3000
	1,03
	712
	12,5

	5
	9,22
	2,1
	3,2
	3000
	0,642
	285
	17,5

	6
	11,20
	2,0
	4,5
	1000
	0,632
	184
	25,2

	7
	13,18
	1,9
	4,5
	1500
	0,78
	228
	25,4

	8
	15,16
	1,8
	4,5
	3000
	0,352
	270
	24,3

	9
	17,14
	1,9
	6
	1500
	0,472
	132
	33,2

	10
	19,12
	2,0
	6
	1000
	0,494
	158
	32,6

	11
	21,10
	2,1
	6,2
	3000
	0,36
	280
	33

	12
	23,8
	2,2
	6,6
	2200
	0,303
	368
	35

	13
	25,6
	2,3
	8
	1000
	0,328
	136
	43

	14
	27,4
	2,4
	9
	1500
	0,240
	282
	48

	15
	29,2
	2,5
	10
	1000
	0,300
	85
	63

	16
	4,15
	2,4
	10
	750
	0,357
	92,5
	58

	17
	6,17
	2,3
	12,5
	1000
	0,237
	108
	76

	18
	8,20
	2,2
	14
	750
	0,244
	92
	79

	19
	17,8
	1,7
	17
	750
	0,157
	73,3
	93

	20
	19,6
	1,9
	19
	600
	0,198
	44
	106

	21
	21,2
	2,1
	20,5
	970
	0,086
	115
	110

	22
	10,17
	1,8
	25
	750
	0,102
	44
	136

	23
	12,15
	2,0
	25
	600
	0,111
	48,4
	136

	24
	14,13
	2,1
	32
	750
	0,102
	44
	136

	25
	16,11
	2,2
	42
	600
	0,111
	48,4
	136

	26
	18,9
	2,3
	55
	600
	0,036
	32,5
	287

	27
	20,7
	2,4
	70
	600
	0,0202
	24
	361

	28
	22,17
	2,2
	3,2
	1500
	1,03
	198
	18,4

	29
	24,15
	2,1
	12,0
	740
	0,20
	94
	65

	30
	26,13
	2,0
	24,0
	1060
	0,05
	70
	124


7 тапсырманың 6 пунктіндегі және 

8 тапсырманың 8 пунктеріне арналған сұрақтар
1. Тұрақты ток машинаның компенсациалық орамасының және қосымша полюстердің мағынасы қандай?

 2. Қатарлас және тізбектеп қоздыру тұрақты ток генераторларында өзін-өзі електіру пайда болу үшін қандай шарттар орындау керек? 

3. Қозғалтқыш іске қосылған кезде якорь орамасындағы тізбекке қосымша кедергілер не үшін қосылады? 

4. Тізбектеп қоздыру тұрақты ток қозғалтқышын желіге жүқтемесіз неге қосуға болмайды? Қозғалтғышпен жұмыс механизмның жалғанғаны қандай болу керек? 

5. Тұрақты ток машинасының негізгі бөліктері қандай, олардың құрылысын түсіндіріңдер. 
6. Қозғалтқыш пен генератордағы коллектордың мағынасы қандай?
7. Генератордың ЭҚК қалай реттеуге болады? 

8. Тұрақты ток машинаның якорь реакциясы ЭҚК қандай ықпалын көрсетеді.

9. Тұрақты ток машинаның коммутациясының негізін түсіндіріңдер. 

10. Тұрақты ток машинаның жұмыс істеуне якорь реакциасының зияндылық әсерін қалай кемітуге болады? 
11. Қатарлас қоздыру тұрақты ток генераторын өзін-өзі електіру үшін аяққы кернеуі немен анықталуы керек? 

12. Тізбектеп қоздыру генераторының кемшіліктерімен құндылықтары қандай?  

13. Қатарлас қоздыру генератордың сыртқы сипаттамасының ерекшіліктері?
14. Аралас қоздыру генераторды қарсы келген және бірдей қосылған қоздырғы орамаларының сыртқы сипаттамасының түрлері қандай? 

15. Қатарлас қоздыру қозғалтқыштың айналу жиілігі қалай реттеледі.
16. Тізбектес қоздыру қозғалтқыштың айналу жиілігі қалай реттеледі.
17. Іске қосқан кезде қозғатқыштың якорь тізбегіндегі реостат не үшін керек? 

18. Тізбектес қоздыру қозғалтқыштың айналу жиілігі жүкметеме Тізбектес қоздыру қозғалтқыштың айналу жиілігі көбейгенде неге азайады, жүктеме азайғанда - үлкейеді, жауапты түсіндіріңдер. 

19. Қозғалтқыштың айналу жиілігі неден тәуелденеді және қалай реттеледі? 

20. Аралас қоздырғы генератордың ЭҚК қандай факторларға тәуелденеді? 

21. Якорь реакциясы щеткалардың астыннан ұшқындарды неге тудырады? 

22. Қатарлас қоздыру генератордың қасқа тұйықталған тоғының мәні  номиналды тоқтардан аз мәнінен де төмен өте тез азаяды, жауаты түсіндіріңдер.  
23. Қатарлас қоздыру қозғатқыштың қоздырғы орамасы үзілгенде не болады, қозғалтқыш білігі номиналды моментпен жұмыс істесе. 

24. Қатарлас қоздыру қозғатқыштың қоздырғы орамасы үзілгенде не болады, қозғалтқыш бос жұріс те болса. 

25. Қатарлас қоздыру қозғатқышты желі қосқанда қандай ең тараған қәте қандай?  Ол неге келтіреді?

26. Қатарлас қоздыру қозғатқыштың айналу жиілігі жүктеме көбейгенде қалай өзгереді? 
27. Үш сатылы іске қосу ресотат пайдаланғанда, тұрақты ток қатарлас қоздыру қозғатқыштың реостатпен іске қосу сұлбасынкөрсетініз:  

28. Қатарлас қоздыру қозғатқыштың білікте өзгермеген жүктемеде айналу жиілігі мен якорь тоғына қоректенуші желінің кернеуінің төмендеуі қандай әсер тигізеді? 

29. Тізбектес қоздыру қозғатқыштың білікте өзгермеген жүктемеде айналу жиілігі мен якорь тоғына қоректенуші желінің кернеуінің төмендеуі қандай әсер тигізеді? 

30. Айналымға жетелейтін құрылғының инерция моменті және біліктегі жүктемеден қозғалтқыштың іске қосу тоғы қалай тәуелденеді? 
