Тема . Режимы эксплуатации водогрейных котельных различной производительности 
	
Занятие №1 
Цель занятия: Закрепить теоретические знания, полученные на лекциях, практически усвоить методы расчета  времени, необходимого для ремонта  агрегатов станции.
Содержание занятия: Определить, успеет ли ремонтный персонал отремонтировать турбоагрегаты.
Методические указания:
Определяющее влияние на режимы электрических станций оказывает непостоянство нагрузки энергосистемы. Нагрузка непрерывно изменяется на протяжении суток, недели, сезонов года. Суточная неравномерность объясняется неодинаковым режимом потребления электрической энергии различными группами потребителей (осветительно-бытовые, коммунальные, промышленные). Недельная неравномерность вызывается в основном общим понижением потребления промышленными предприятиями в выходные дни (субботу и воскресенье).

Таблица 1. Задания. 
	Задание по последней цифре шифра
	Исходные данные

	
	Тип турбоагрегата
	Количество турбоагрегатов
	
, МВт
	Время ремонта одного агрегата, ч.

	0
	ТР-110-130

	3
	200
	370

	1
	ПТ-135/162-130/115
	3
	250
	380

	2

	ПТ-80/100-130/13
	4
	200
	340

	3
	Т-110/120-130

	3
	200
	360

	4
	Т-175/210-130

	2
	300
	380

	5
	Т-180/210-130

	2
	300
	390

	6
	ПТ-135/162-130/115
	3
	250
	375

	7
	ПТ-80/100-130/13
	4
	200
	345

	8
	Т-110/120-130

	3
	200
	365

	9
	Т-180/210-130

	2
	300
	385





Пример : Определить, успеет ли ремонтный персонал отремонтировать три турбоагрегата ТЭЦ Т-100-130 за год, если по условиям отпуска теплоты ремонт следует проводить только вне отопительного периода, а на летнее время ( =2300 ч) запланирована средняя нагрузка ТЭЦ =200 МВт. На ремонт одного агрегата отводится 360 ч.
Решение:


Время, необходимое для ремонта трех агрегатов станции составит =3603=1080 ч.
Выработка ТЭЦ на летний период должна составить 








=2000002300=460106  кВтч

Необходимое количество машино-часов для летней выработки 






=460106  100103=4600 кВт

Число машино-часов свободное от ремонта, за летнее время.





3-=32300-1080=5820 ч.


Следовательно, ремонт за летнее время всех агрегатов ТЭЦ провести можно (46005820).
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