

4.3 Тахеометриялық түсiрiстiң материалдарын өңдеу

3-тапсырма
Жұмысты орындау нәтижесiнде журналдағы өлшеулерден алынған мәлiметтердi өңдеп, тахеометриялық түсiрудiң планын құру. Тахеометриялық түсiруде рейкалық пикеттер полярлық тәсiлмен түсiрiлiп, ал өсiмше биiктiгi тригонометриялық нивелирлеу арқылы анықталады.
	
[image: Новый рисунок]
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14-сурет

Тахеометриялық түсiрiстiң журналын өңдеу (4-кесте).
Қыл жiптi қашықтық өлшеуіш бойынша өлшенген 65 рейкалық пикеттiң ара қашықтық мәнi (Д), теодолиттiң тiк және жазық дөңгелектерiнен алынған мәлiметтерi бар тахеометриялық түсiрулер журналының үлгісі 4–кестеде берілген. Осы тапсырмада көлбеу бұрыштың шамасын (ν), ара қашықтықтың жазық проекциясы (d), өсiмше биiктiгiн (h) және нүктелердiң биiктiктерiн (Н) есептеп шығуы керек.
Жоғарыда аталған жұмыстар мынадай тәртiппен орындалады:

4.3.1 Көлбеу бұрыштың шамасын есептеу

                                  =МО-СД                                                         (14)

мұндағы МО-тiк дөңгелектiң нольдiк орны, СД - сол дөңгелек жағдайындағы вертикаль шеңбер бойынша алынған шама. Егер МО шамасы СД шамасынан аз болса, онда МО-ға 360 градус қосады.

4.3.2 Жазық проекциялық ара қашықтық (d) және биiктiк өсiмшесiн (һ) анықтау.
Жазық проекциялық ара қашықтық пен нүктелердiң биiктiк өсiмшелерiн арнайы тахеометриялық кестелер арқылы анықтайды:

                                                       (15)

  немесе , 

мұндағы D - станциядан рейкалық нүктелерге дейiнгi қыл жіпті қашықтық өлшеуіш бойынша өлшенген ара қашықтық;
                  i - аспап биiктiгi;
                   - көздеу биiктiгi.

4.3.3 Рейкалық пикеттердiң биiктiгiн Нi түсiру басталған станция биiктiгi Нст  өзiне сәйкес пикеттiң биiктiк өсiмшесiн (һ) қосқанға тең болады:

Нi= Нст+(һi)                                               (16)

Есептелген көлбеу бұрыштың шамасы жазық проекциялық ара қашықтық, өсiмше биiктiктерi және пикеттердiң биiктiктерi тахеометриялық түсiру журналының сәйкес түрдегi графаларына жазылады (4-кесте).


Приложение В

Тахеометриялық түсіріс журналы

	
	Дата________________________Станция________ББТ-1__________Н = 299,60

	
	
	
	
	
	
	
	

	Пикет номері
	Пикет сипаттамасы
	Көолбеу ара-қашықтық (рейка бойынша)
 D
	Горизонталь шеңбер бойынша шама
	Вертикаль шеңбер бойынша шама (сол дөңгелек арқылы)
СД
	Вертикаль бұрыш 
ν
	Көлденең қашықтық
d
	Биіктік өсімшесі

h
	Биіктік
Н

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	МО_________00 05/__   Наведение__ст. 2_____         Круг                      КЛ

	1
	рельеф
	46,5
	900 05/
	00  14/
	
	
	
	

	2
	"
	27,5
	1000 50/
	00  19/
	
	
	
	

	3
	"
	57,0
	610  32/
	3590  42/
	
	
	
	

	4
	"
	31,5
	560  56/
	3590  48/
	
	
	
	

	5
	"
	25,0
	180  00/
	3590  09/
	
	
	
	

	6
	угол забора
	11,0
	2590  55/
	3590  54/
	
	
	
	

	7
	рельеф
	48,0
	2750  48/
	3590  46/
	
	
	
	

	8
	колодец
	41,5
	3110  51/
	3590  25/
	
	
	
	

	9
	забор
	73,0
	3120  30/
	3590  28/
	
	
	
	

	10
	"
	59,0
	3280  00/
	3590  17/
	
	
	
	

	11
	"
	51,0
	3490  15/
	3590  08/
	
	
	
	

	12
	рельеф
	51,0
	170  28/
	3590  13/
	
	
	
	

	13
	ось дороги (ширина 3 м)
	63,0
	350  00/
	3590  25/
	
	
	
	

	14
	"
	69,0
	00  03/
	3590  10/
	
	
	
	

	15
	"
	84,5
	3430  05/
	3590  13/
	
	
	
	

	16
	рельеф.
	87,5
	3290  00/
	3590  20/
	
	
	
	

	17
	ось дороги
	109,5
	3310  07/
	3590  22/
	
	
	
	

	18
	рельеф
	108,5
	3400  31/
	3590  15/
	
	
	
	

	19
	"
	92,0
	3570  52/
	3590  08/
	
	
	
	

	20
	"
	80,0
	120  04/
	3590  09/
	
	
	
	

	21
	"
	78,5
	350  05/
	3590  20/
	
	
	
	

	22
	"
	97,5
	240  29/
	3590  12/
	
	
	
	

	23
	"
	104,0
	60  01/
	3590  10/
	
	
	
	

	24
	"
	113,0
	3520  02/
	3590  11/
	
	
	
	

	25
	"
	133,5
	3400  32/
	3590  18/
	
	
	
	

	26
	"
	138,5
	3480  00/
	3590  13/
	
	
	
	

	27
	"
	129,5
	3580  55/
	3590  09/
	
	
	
	

	28
	"
	119,0
	130  31/
	3590  08/
	
	
	
	

	29
	"
	130,0
	240  55/
	3590  11/
	
	
	
	

	30
	"
	150,0
	140  29/
	3590  07/
	
	
	
	


Продолжение приложения В

Дата________________________Станция___________ББТ-3________Н = 304,31 
МО____00 05/__________   Наведение__ББТ-2                   Круг            _____СД______
 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	31
	"
	137,0
	70  50/
	3590  05/
	
	
	
	

	32
	рельеф
	159,5
	70  08/
	00  52/
	
	
	
	

	33
	"
	175,5
	150  08/
	00  50/
	
	
	
	

	34
	граница луга и степи
	152,5
	80  31/
	00  48/
	
	
	
	

	35
	"
	133,5
	150  37/
	00  53/
	
	
	
	

	36
	"
	129,5
	3580  00/
	00  55/
	
	
	
	

	37
	"
	112,5
	3500  11/
	00  58/
	
	
	
	

	38
	"
	119,5
	3370  50/
	00  02/
	
	
	
	

	39
	рельеф
	88,0
	3450  32/
	10  00/
	
	
	
	

	40
	    "
	89,5
	00  00/
	00  52/
	
	
	
	

	41
	"
	109,5
	80  13/
	00  51/
	
	
	
	

	42
	"
	138,0
	230  20/
	00  47/
	
	
	
	

	43
	""
	113,0
	200  48/
	00  48/
	
	
	
	

	44
	      "
	101,0
	290  42/
	00  37/
	
	
	
	

	45
	"
	87,0
	350  22/
	00  20/
	
	
	
	

	46
	"
	72,5
	450  04/
	3590  15/
	
	
	
	

	47
	  (вершина)
	63,0
	560  53/
	3570  50/
	
	
	
	

	48
	"
	52,0
	520  50/
	3570  24/
	
	
	
	

	49
	рельеф
	58,0
	360  57/
	3590  13/
	
	
	
	

	50
	"
	70,5
	230  46/
	00  19/
	
	
	
	

	51
	"
	83,5
	150  55/
	00  43/
	
	
	
	

	52
	"
	62,5
	3520  45/
	00  50/
	
	
	
	

	53
	"
	48,8
	80  07/
	00  08/
	
	
	
	

	54
	"
	43,7
	300  00/
	3580  48/
	
	
	
	

	55
	"
	33,0
	110  10/
	3590  30/
	
	
	
	

	56
	"
	35,5
	3390  52/
	00  38/
	
	
	
	

	57
	"
	63,5
	3350  03/
	10  00/
	
	
	
	

	58
	"
	84,3
	3260  01/
	10  13/
	
	
	
	

	59
	"
	66,0
	3150  11/
	10  10/
	
	
	
	

	60
	"
	47,5
	3230  45/
	10  02/
	
	
	
	

	61
	"
	51,5
	2940  41/
	10  22/
	
	
	
	

	62
	"
	58,5
	2380  15/
	10  48/
	
	
	
	

	63
	"
	51,0
	2600  45/
	10  43/
	
	
	
	

	64
	"
	35,2
	2650 15/
	10  36/
	
	
	
	

	65
	"
	18,0
	2940  40/
	10 16/
	
	
	
	




Продолжение приложения В

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	66
	"
	15,5
	110  00/
	3590  06/
	
	
	
	

	67
	"
	33,6
	450  06/
	3570  52/
	
	
	
	

	68
	"
	61,0
	740  10/
	3590  45/
	
	
	
	

	69
	"
	71,5
	850  15/
	00  09/
	
	
	
	

	70
	берег реки
	84,5
	940  30/
	00  39/
	
	
	
	

	71
	"
	64,5
	1000  09/
	00  47/
	
	
	
	

	72
	рельеф
	58,5
	870  45/
	00  10/
	
	
	
	

	73
	"
	44,0
	720  47/
	3580  54/
	
	
	
	

	74
	"
	44,5
	940  10/
	00  14/
	
	
	
	

	75
	берег реки
	51,5
	1110  40/
	00  58/
	
	
	
	

	76
	"
	48,2
	1280  45/
	10  30/
	
	
	
	

	77
	рельеф
	32,5
	720  15/
	00  47/
	
	
	
	

	78
	"
	18,0
	1160  00/
	3580  36/
	
	
	
	

	79
	"
	20,7
	1490  10/
	10  04/
	
	
	
	

	80
	берег реки
	54,0
	1500  30/
	10  47/
	
	
	
	

	81
	"
	60,5
	1740  22/
	10  39/
	
	
	
	

	82
	"
	67,5
	1900  30/
	10  33/
	
	
	
	

	83
	рельеф
	37,0
	1710  50/
	10  26/
	
	
	
	

	84
	"
	51,5
	1910  40/
	10  33/
	
	
	
	

	85
	"
	60,0
	2170  15/
	10  44/
	
	
	
	

	86
	"
	37,0
	2140  00/
	10  38/
	
	
	
	

	87
	"
	16,5
	2140  45/
	10  53/
	
	
	
	




Дата________________________Станция___________ББТ_-4_______Н = 304,32

МО______00 05/_   Наведение     __на ст. ББТ-5_____             Круг            _____КЛ______

	88
	рельеф
	77,5
	540  05/
	3590  22/
	
	
	
	

	89
	«
	69,0
	380  00/
	3590  05/
	
	
	
	

	90
	«
	68,0
	190  10/
	3580  30/
	
	
	
	

	91
	"
	60,5
	3560  35/
	3580  58/
	
	
	
	

	92
	"
	60,0
	3390  57/
	3590  26/
	
	
	
	

	93
	"
	81,0
	3230  00/
	3590  14/
	
	
	
	

	94
	ручей
	62,0
	3240  09/
	3590  27/
	
	
	
	

	95
	"
	41,5
	3400  54/
	3590  42/
	
	
	
	

	96
	"
	30,5
	150  45/
	00  22/
	
	
	
	

	97
	рельеф
	48,0
	190  03/
	3590  30/
	
	
	
	

	98
	"
	50,5
	450  55/
	3590  42/
	
	
	
	

	99
	"
	60,0
	720  10/
	00  04/
	
	
	
	

	100
	гр. луга
	81,5
	1030  30/
	00  45/
	
	
	
	

	101
	ручей
	96,5
	1180  45/
	10  09/
	
	
	
	




Продолжение приложения В

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	102
	берег реки
	83,5
	1230  00/
	10  12/
	
	
	
	

	103
	ручей
	65,5
	1070  30/
	10  21/
	
	
	
	

	104
	гр. луга
	48,0
	950  30/
	10  32/
	
	
	
	

	105
	ручей
	30,5
	610  00/
	10  14/
	
	
	
	

	106
	гр. луга
	63,5
	1220 30/
	10  02/
	
	
	
	

	107
	рельеф
	28,0
	930  00/
	10  10/
	
	
	
	

	108
	"
	17,5
	380  00/
	00  40/
	
	
	
	

	109
	"
	26,5
	3420  00/
	3590  48/
	
	
	
	

	110
	"
	46,5
	3180  30/
	3590  24/
	
	
	
	

	111
	(вершина)
	60,5
	3040  30/
	3590  16/
	
	
	
	

	112
	рельеф
	32,5
	3040  00/
	3590  16/
	
	
	
	

	113
	"
	14,0
	2640  30/
	3590  22/
	
	
	
	

	114
	"
	17,0
	1240  30/
	00  44/
	
	
	
	

	115
	"
	39,5
	1240  00/
	10  00/
	
	
	
	

	116
	берег реки
	71,00
	1520  30/
	10  22/
	
	
	
	

	117
	"
	71,5
	1390  15/
	10  23/
	
	
	
	

	118
	гр. луга
	50,5
	1410  30/
	10  02/
	
	
	
	

	119
	рельеф
	29,5
	1560  45/
	10  04/
	
	
	
	

	120
	"
	49,0
	2790  00/
	00  08/
	
	
	
	

	121
	"
	30,0
	2480  30/
	3590  50/
	
	
	
	

	122
	"
	55,0
	2570  32/
	3590  19/
	
	
	
	

	123
	"
	56,0
	2200  03/
	3580  39/
	
	
	
	

	124
	"
	51,0
	1630  45/
	10  21/
	
	
	
	

	125
	"
	28,5
	2000  00/
	10  14/
	
	
	
	

	126
	гр. луга
	42,0
	1810  15/
	10  24/
	
	
	
	

	127
	берег реки
	71,5
	1650  30/
	10  20/
	
	
	
	

	128
	берег реки
	66,0
	1840  30/
	10  26/
	
	
	
	

	129
	гр. луга
	43,5
	2080  30/
	10  25/
	
	
	
	

	130
	гр. луга
	50,0
	2360  30/
	10  09/
	
	
	
	

	131
	берег реки
	66,5
	2010  45/
	10  21/
	
	
	
	



Дата________________________Станция___________ВУ-5_______Н = 307,49

МО______________   Наведение     __на ст. ВУ-4_____              Круг            _____КЛ______

	132
	рельеф
	67,5
	2410  00/
	10  15/
	
	
	
	

	133
	"
	59,5
	2260  30/
	10  04/
	
	
	
	

	134
	"
	42,0
	2070  00/
	00  52/
	
	
	
	

	135
	"
	25,5
	1730  30/
	3590  52/
	
	
	
	

	136
	"
	49,5
	1490  00/
	00  01/
	
	
	
	

	137
	(вершина)
	29,5
	1280  00/
	3580  08/
	
	
	
	

	138
	рельеф
	22,0
	2250  45/
	00  23/
	
	
	
	

	139
	"
	40,5
	2520  30/
	10  06/
	
	
	
	

	140
	"
	61,0
	2590  00/
	10  10/
	
	
	
	

	141
	"
	62,0
	2840  10/
	10  09/
	
	
	
	

	142
	"
	31,5
	2820  00/
	10  20/
	
	
	
	

	143
	"
	18,0
	2880  10/
	10  06/
	
	
	
	


Продолжение приложения В

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	144
	"
	20,0
	920  00/
	3590  20/
	
	
	
	

	145
	"
	48,0
	840  30/
	3590  54/
	
	
	
	

	146
	"
	57,0
	600  30/
	00  44/
	
	
	
	

	147
	"
	36,0
	610  00/
	00  36/
	
	
	
	

	148
	"
	24,0
	190  00/
	10  28/
	
	
	
	

	149
	"
	34,5
	3330  30/
	10  32/
	
	
	
	

	150
	"
	41,5
	3070  30/
	10  09/
	
	
	
	

	151
	"
	63,5
	3080  00/
	10  08/
	
	
	
	

	152
	"
	82,0
	3090  00/
	10  08/
	
	
	
	

	153
	"
	80,5
	3200  45/
	10  13/
	
	
	
	

	154
	"
	60,0
	3210  00/
	10  17/
	
	
	
	

	155
	"
	55,0
	3380  20/
	10  31/
	
	
	
	

	156
	"
	45,5
	40  00/
	10  39/
	
	
	
	

	157
	"
	50,5
	380  00/
	10  22/
	
	
	
	

	158
	"
	71,5
	420  30/
	10  17/
	
	
	
	

	159
	"
	69,0
	250  30/
	10  35/
	
	
	
	

	160
	"
	46,0
	1220  30/
	3580  56/
	
	
	
	

	161
	"
	62,0
	1270  10/
	00  02/
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