Компенсация реактивной мощности
1.Какое из приведенных мероприятий можно применить для компенсации реактивной мощности:

A) Замена и отключение малозагруженных трансформаторов

B) Применение асинхронных двигателей

C) Установка ПБВ в минимальное положение

D) Отключение ККУ

E) Снижение нагрузки 

2 Технические средства компенсации реактивной мощности в сетях со специфической нагрузкой

A) Симметрирующие устройства

B) Конденсаторные установки

C) Асинхронными двигателями

D) Фильтросимметрирующие устройства

E) Фильтрокомпенсирующие устройства

3 Технические средства компенсации реактивной мощности для снижения высших гармоник

A) Конденсаторные установки

B) Асинхронными двигателями

C) Фильтросимметрирующие устройства

D) Фильтрокомпенсирующие устройства

E) Синхронные двигатели

4 Конденсаторные установки для общей компенсации в сети применяют для:

A) Продольной компенсации
B) Поперечной компенсации
C) Снижения высших гармоник

D) Симметрирования
E) Усиления высших гармоник

5 При расчете компенсации до 1 кВ применяется двухэтапный расчет. Для чего рассчитывается мощность второго этапа компенсации?
A) Для общей компенсации

B) Для предотвращения усиления высших гармоник

C) Для снижения потерь мощности

D) Для снижения потерь напряжения

E) Для снижения потерь напряжения и мощности

6 Выбрать мощность компенсирующих устройств для цеховой ТП при питании приемников III категории при известных следующих данных Sнт=400 кВА; Рр=280 кВт; cosφ=0,7; tgφ2=0,33

A) 1х200 кВар

B) 2х200 Квар

C) 2х100 кВар

D) 2х75 кВар

E) 1х75 кВар

7 Определить мощность генерируемую синхронным двигателем с номинальной мощностью Рн=630 кВт при известных значениях β=0,8 и tgφ=0,33

A) 166 кВАр

B) 200 кВАр

C) 170 кВАр

D) 206 кВАр

E) 188 кВАр

8 Определить мощность и минимальное количество трансформаторов для питания приемников I-II категории при известных данных Рр=6500 кВт; Qр=5525 кВАр; удельная плотность электрических нагрузок меньше 0,2 кВА/м2 

A) N=10шт

B) N=12шт

C) N=15 шт

D) N=18 шт

E) N=20 шт

9 Определить мощность и минимальное количество трансформаторов для питания приемников I-II категории при известных данных Рр=8200кВт, Qр=5525 кВАр удельная плотность электрических нагрузок 0,3 кВА/м2 

A) N=8 шт

B) N= 10 шт

C) N= 7 шт

D) N= 5 шт 
E) N= 11 шт

10 При удельной плотности электрических нагрузок 0,2-0,3 кВА/м2 рекомендуется применять трансформаторы мощностью: 

A) 1600 кВА

B) 1000 кВА

C) 400 кВА

D) 630 кВА

E) 2500 кВА

