РАСЧЕТ ТОКОВ КЗ
1 Сопротивление, какого из элементов СЭС при расчете КЗ до 1000В определяется по формуле 
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A) Относительное активное сопротивление трансформатора

B) Относительное реактивное сопротивление трансформатора

C) Именованное активное сопротивление трансформатора

D) Именованное реактивное сопротивление трансформатора

E) Абсолютное активное сопротивление трансформатора

2 Сопротивление, какого из элементов СЭС при расчете КЗ до 1000В определяется по формуле 
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A) Относительное активное сопротивление трансформатора

B) Относительное реактивное сопротивление трансформатора

C) Именованное активное сопротивление трансформатора

D) Именованное реактивное сопротивление трансформатора

E) Абсолютное активное сопротивление трансформатора

3 Сопротивление, какого из элементов СЭС при расчете КЗ до 1000В определяется по формуле 
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A) Относительное активное сопротивление трансформатора

B) Относительное реактивное сопротивление трансформатора

C) Именованное активное сопротивление трансформатора

D) Именованное реактивное сопротивление трансформатора

E) Абсолютное активное сопротивление трансформатора

4 Сопротивление, какого из элементов СЭС при расчете КЗ до 1000В определяется по формуле 
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A) Относительное активное сопротивление трансформатора

B) Относительное реактивное сопротивление трансформатора

C) Именованное активное сопротивление трансформатора

D) Именованное реактивное сопротивление трансформатора

E) Абсолютное активное сопротивление трансформатора

5 В каком случае, при расчете токов КЗ учитывается переходное сопротивление контактных соединений?
A) При расчетах в распределительных сетях 6 кВ

B) При расчетах в распределительных сетях 10 кВ

C) При расчетах в распределительных сетях до 1 кВ

D) При расчетах в групповых сетях 1 кВ

E) При расчетах во всех сетях до 1 кВ

6 По какому току КЗ проверяется оборудование на динамическую стойкость?
A) По сверхпереходному току

B) По начальному значению периодической составляющей

C) По установившемуся значению периодической составляющей

D) По начальному значению апериодической составляющей

E) По установившемуся значению апериодической составляющей

7 Для ограничения токов короткого замыкания применяются мероприятия: 1) подпитка высоковольтных двигателей, 2) параллельная работа трансформаторов, 3) токоограничивающие реакторы, 4) компенсирующие установки, 5) трансформаторы с расщепленной обмоткой
A) 1, 2, 4

B) 1, 2, 3

C) 3, 4, 5

D) 2, 3, 5

E) 2, 4, 1

8 Тепловой импульс тока КЗ определяется выражением –

A) 
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B) 
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C) 
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D) 
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E) 
[image: image9.wmf]ОТК

2

УД

t

i

В

К

×

=


9 Значения токов КЗ не зависят от:

A) Мощности источника питания

B) Сопротивлений сети с КЗ

C) Удаленности расчетной точки КЗ от источника питания

D) Напряжения ступени КЗ

E) От категории надежности электроснабжения

10 По какому току КЗ оборудование проверяется на термическую стойкость

A) По сверхпереходному току

B) По начальному значению периодической составляющей

C) По установившемуся значению периодической составляющей

D) По начальному значению апериодической составляющей

E) По установившемуся значению апериодической составляющей
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