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5.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
Длины линий: 1 l  15 км, 2l  8 км, 3 l  16 км, 4l  9 км. 
На трансформаторах Т1, Т2 и Т3 в качестве резервной защиты установлена МТЗ, выдержки времени которой: 9t  1 с, 10 t = 0,8 с, 11 t = 1,5с. 
Удельное сопротивление линий принято уд х  0,4 Ом/км, угол полного сопротивления линии л   55 °, мощность КЗ системы равна 500 МВꞏА. В кольцевой сети (рис. 5.1), а также в сети с двусторонним питанием максимальная токовая защита в большинстве случаев не может обеспечить селективного действия. Для селективного отключения повреждений в такой сети необходимо, чтобы защита различала, на какой из линий произошло КЗ. Таким свойством обладает максимальная направленная токовая защита. Она состоит из пускового органа, выполненного токовыми реле (KA), органа направления мощности (KW) и органа выдержки времени (KT). Защита может подействовать на отключение выключателя только в том случае, если срабатывает и токовое реле, и реле направления мощности, которое включается так, что замыкает контакты только при направлении мощности КЗ от шин подстанции, где установлена защита, в линию
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5. HATIPABJIEHHBIE TOKOBBIE 3ALIHTHI

5.1. VCJIOBHE 3A/IAUH

JIns KOTSIEBOI CETH ¢ WIOTHPOBANKOH HEFTPATEIO  OZHMM HCTOHH-
KoM miTas (pic. 5.1) HeoGXomMO:

 BHGPATS BhEPAKH Bpemert MT3 BeeX BOCEMI KOMILIEKTOB atliT;

* ompezenHTs HeoGXoMMOCTS BhmoHexis MT3 HanpaatesHEMI;

© HI0GpAsHTE CXeMy HAMPABEHHON CTYMEHHATON TOKOBOV 3aINTE
OIHOTO 3 KOMIIEKTOB;

 BHGPATS perie HANpPaBTEHIS NOIHOCTH;

 OMpeETHTE 7MY MEPTBOJi 0HHI erte HANPABTIEHIS MOIIHOCTI P
Gmskax pexdasisix K3,

Puc. 5.1. Komsuesas cem 35 kB




