ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1
по дисциплине Электрооборудование промышленных предприятий
Образовательные программы :6B07104

Опишите классификацию нагревательных элементов (ТЭНы, спирали).



Опишите устройство и принцип работы индуктивных датчиков (ИД) в системе управления лифтом.



Рассчитайте установочную мощность печи с учетом запаса, зная полезную энергию на нагрев металла и потери за час работы.        Qпол​=400 МДж, Qпот​=80 МДж; Время t=1 ч. Коэф. запаса 1,2.



Составитель                         Төлеубеков Е. Қ.



ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2
по дисциплине Электрооборудование промышленных предприятий
Образовательные программы :6B07104

Охарактеризуйте процессы ионизации и деионизации в электрической дуге и устойчивость её горения.



Сравните конструкцию и принципы работы подвесных цепных конвейеров и рольгангов.



Проверьте сварочный кабель на нагрев. Рассчитайте фактическую плотность тока в кабеле при рабочем токе и сравните её с допустимой (5 А/мм²).        Sтр​=20 кВА, Uдуги​=25 В; Сечение кабеля 120 мм²



Составитель                         Төлеубеков Е. Қ.



ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3
по дисциплине Электрооборудование промышленных предприятий
Образовательные программы :6B07104

Объясните особенности работы индукционной тигельной печи и роль магнитных свойств шихты.



Сформулируйте требования к электроприводу лифтов в зависимости от их скоростных характеристик.



Для торможения асинхронного двигателя используется режим противовключения. Рассчитайте величину добавочного резистора в роторе, чтобы начальный тормозной момент был равен пусковому (Mторм​=Mп​).        Rротора​=0,15 Ом, Sест​=0,04, Торможение: S≈2. Пуск: S=1.



Составитель                         Төлеубеков Е. Қ.



ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4
по дисциплине Электрооборудование промышленных предприятий
Образовательные программы :6B07104

Сравните дуговые печи прямого и косвенного действия. Преимущества печей косвенного действия.



Опишите устройство механизма подъема груза мостового крана и роль полиспаста.



Рассчитайте активную мощность, потребляемую двигателем из трехфазной сети (P1​), зная линейное напряжение, ток и коэффициент мощности.        U=380 В, I=20 Аcosφ=0,85



Составитель                         Төлеубеков Е. Қ.


ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5
по дисциплине Электрооборудование промышленных предприятий
Образовательные программы :6B07104

Сравните методы защиты сетей электротермических установок.



Обоснуйте выбор двигателя для вспомогательных движений станков.



Рассчитайте тепловой поток излучением между нагревателем и изделием, зная их температуры и приведенный коэффициент излучения.        Tнагр​=1000 К (T/100=10);         Tизд​=500 К (T/100=5); Cпр​=4,0 Вт/м²К⁴, F=2 м²



Составитель                         Төлеубеков Е. Қ.
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[bookmark: _GoBack]ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6
по дисциплине Электрооборудование промышленных предприятий
Образовательные программы :6B07104
В чем разница между электрофорезом и электроосмосом? Примеры применения.



Сформулируйте требования к электроприводу насосов, вентиляторов и компрессоров (типы двигателей, режимы работы).



Проверьте возможность пуска двигателя под нагрузкой при просадке напряжения сети. Рассчитайте пусковой момент при сниженном напряжении и сравните его с моментом сопротивления.        Mmax​=300 Нм, Коэф. пуска k=Mп​/Mmax​≈1, Uсеть​=0,8Uном​Mсопр​=180 Нм



Составитель                         Төлеубеков Е. Қ.

