ПЗ по ТВЗ №02 – Подсчет объемов работ при монтаже
2	СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Таблица 2.1 – Спецификация элементов сборных конструкций
	

№
	
Наименование элементов сборных конструкций
	
Марка  элемента
	Размеры элемента (мм)
	Количество элемента (шт.)
	Масса (т)
	Объем (

	
	
	
	длина
	ширина
	высота
	на 1 блок
	На всё здание
	Одного элемента
	Всего
	Одного элемента
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
1
	Фундамент

	Ф1
	1500
	1500
	1800
	50
	100
	3,5
	350
	1,4
	140

	
	
	Ф2
	2500
	1500
	1800
	5
	5
	5,25
	26,25
	2,1
	10,5

	
	
	Ф3
	1500
	1500
	1800
	8
	16
	3,5
	56
	1,4
	140

	2

	Фундаментная балка

	БФ1
	5000
	260
	450
	30
	60
	1,3
	78
	0,52
	31,2

	
	
	БФ2
	4500
	260
	450
	2
	4
	1,2
	4,8
	0,48
	1,92

	3
	Колонны крайнего и средних рядов
	КК1
	4900
	400
	400
	25
	50
	2,45
	122,5
	0,98
	49

	
	
	КС1
	4900
	400
	400
	30
	60
	2,45
	147
	0,98
	58,8

	4

	Колонна фахверка

	КФ1
	5400
	400
	400
	4
	8
	2,7
	21,6
	1,08
	8,64

	
	
	КФ2
	5700
	400
	400
	4
	8
	2,85
	22,8
	1,14
	9,12

	5
	Плита покрытия
	ПП1
	5970
	1490
	300
	480
	960
	2,7
	2592
	1,08
	1036,8

	6
	Балка покрытия
	БП1
	17860
	300
	1800
	44
	88
	4,5
	396
	1,8
	158,4

	7

	

Стеновая панель

	СП1
	6240
	240
	1800
	2
	4
	1,55
	6,2
	0,62
	2,48

	
	
	СП2
	6240
	240
	1200
	6
	12
	1,35
	16,2
	0,54
	6,48

	
	
	СП3
	5980
	240
	1800
	28
	56
	1,55
	86,8
	0,62
	34,72

	
	
	СП4
	5980
	240
	1200
	64
	128
	1,3
	166,4
	0,52
	66,56

	
	
	СП5
	5980
	240
	1500
	6
	12
	1,43
	17,16
	0,57
	6,84

	8
	Остекленение
	ОК1
	6000
	-
	1200
	18
	36
	1,66
	59,76
	-
	-

	
	Итого:
	1607
	
	4169,47
	
	1761,46
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Рисунок 2.1 – Продольный фасад здания
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Рисунок 2.2 – Поперечный фасад здания
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Рисунок 2.3 – План здания
3 ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Таблица 3.1 – Ведомость потребных материалов
Выполняется на основе таблицы 1,  а также СН РК 8.02-05-2002 «Сборник 7»
	№ п/п
	Наименование строительной конструкции и марка
	Ед.изм.
	Кол-во сборных элементов
	Наименование потребных материалов 
	Ед.изм.
	Норма потребления материалов на ед.изм.
	Общее количество потребных материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Колонны прямоугольного сечения в стаканах фундаментов КК1, КС1, КФ1, КФ2
	1 шт.
	126
	Бетон В25
	м3
	0,086
	10,836

	
	
	
	
	Прочие материалы
	тг
	75,69
	9536,94

	2
	Фундаментные балки  БФ1, БФ2
	1 шт.
	64
	Бетон В15
	м3
	0,0305
	1,952

	
	
	
	
	Раствор М-50
	м3
	0,0042
	0,2688

	
	
	
	
	Прочие материалы
	тг
	44,53
	2849,92

	3
	Балки покрытия БП1
	1 шт.
	88
	Электроды d=6мм, Э42
	т
	0,0008
	0,0704

	
	
	
	
	Закладные детали
	т
	0,0076
	0,6688

	4
	Плиты покрытия ПП1
	1 шт.
	960
	Электроды d=6мм, Э42
	т
	0,0002
	0,192

	
	
	
	
	Закладные детали
	т
	0,0012
	1,152

	
	
	
	
	Бетон В10
	м3
	0,085
	81,6

	
	
	
	
	Прочие материалы
	тг
	104,64
	100454,4

	5
	Стальной оконный переплет
	100 м2
	36
	Болты нормальной точности
	кг
	6
	216

	
	
	
	
	Электроды Э-42
	т
	0,048
	1,728

	
	
	
	
	Прочие материалы
	тг
	3078
	110808


Продолжение таблицы 3.1 – Ведомость потребных материалов
	№ п/п
	Наименование строительной конструкции и марка
	Ед.изм.
	Кол-во сборных элементов
	Наименование потребных материалов 
	Ед.изм.
	Норма потребления материалов на ед.изм.
	Общее количество потребных материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	6
	Стеновые панели СП1,СП2,СП3,СП4,СП5
	1 шт.
	212
	Раствор М-50
	м3
	0,0152
	3,2224

	
	
	
	
	Закладные детали
	т
	0,014
	2,968

	
	
	
	
	Электроды Э-42
	т
	0,0008
	0,1696

	
	
	
	
	Утеплитель d=30 мм
	100м
	0,139
	29,468

	
	
	
	
	Мастика МСУ-50
	т
	0,0037
	0,7844





Определяем количество стыков сварных соединений по формуле:
 ,                                                              (1) 
где   – количество стеновых панелей, определяемое по таблице 2.1 и равное 212;
 - количество оконных переплетов, определяемое по таблице 2.1 и равное 36;
 - количество плит покрытия, определяемое по таблице 2.1 и равное 960;
 - количество балок покрытия, определяемое по таблице 2.1 и равное 88.
 стык.
Определяем длину вертикальной заливки швов панелей наружных стен по формуле: 
,                                                             (2)
где  – высота здания, равная 5,4 м;
 – количество осей по периметру здания, равное 52. 
 м.
Определяем длину горизонтальной заливки швов панелей наружных стен по формуле: 
,                                                                (3)
где  – периметр здания равный 384 м;
 – количество оконных переплетов и стеновых панелей в одной ячейке здания, равное 4.
 м.
Определяем полную длину заливки швов панелей наружных стен по формуле:
,                                                                                             (4)
где  – длина горизонтальной заливки швов панелей наружных стен, равная 1536 м;
 - длина вертикальной заливки швов панелей наружных стен, равная 259,2 м.
 м.
Определяем длину поперечной заливки швов плит покрытия по формуле:
,                                                                    (5)
где   – ширина здания, равная 72 м;
 – количество цифровых осей, равное 21.
 м.
Определяем длину продольной заливки швов плит покрытия по формуле:
,                                                            (6)
где  – длина здания, равная 120 м;
 – количество плит покрытия в одном шаге, равное 48.
 м.
Определяем полную длину заливки швов плит покрытия по формуле:
,                                                                                          (7)
где  - длина продольной заливки швов плит покрытия, равная 5880 м;
 – длина поперечной заливки швов плит покрытия, равная 1584 м.
 м.
Определяем длину гидроизоляции швов стеновых панелей по формуле:
,                                                                        (8)
где  - полная длина заливки швов панелей наружных стен, равная 17,95 м.
 м.
Определяем конопатку, зачеканку и расшивку швом стеновых панелей по формуле:
,                                                                                        (9)
где  - длина гидроизоляции швов стеновых панелей, равная 179,5 м.
 м.
Определяем длину вертикальной электросварки стальных соединений по формуле:
,                                                                                    (10)
где   – количество стеновых панелей, определяемое по таблице 2.1 и равное 212;
 - количество оконных переплетов, определяемое по таблице 2.1 и равное 36.
 м.
Определяем длину горизонтальной электросварки стальных соединений по формуле:
,                                                                                    (11)
где  - количество плит покрытия, определяемое по таблице 2.1 и равное 960;
 - количество балок покрытия, определяемое по таблице 2.1 и равное 88.
 м.
Определяем полную длину электросварки стальных соединений по формуле:
,                                                                 (12)
где   – количество стеновых панелей, определяемое по таблице 2.1 и равное 212;
 - количество оконных переплетов, определяемое по таблице 2.1 и равное 36;
 - количество плит покрытия, определяемое по таблице 2.1 и равное 960;
 - количество балок покрытия, определяемое по таблице 2.1 и равное 88.
  м.
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