ПЗ по ТВЗ №03 – Выбор схемы организации и методов монтажных работ
5 МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Механизация строительно-монтажных работ — замена ручных средств труда машинами и механизмами; одно из главных направлений научно-технического прогресса в строительстве. Строительные и монтажные работы по способу выполнения делят на следующие основные группы: механизированные, комплексно-механизированные, автоматизированные, роботизированные и ручные.
При производстве строительно-монтажных работ должны применяться наиболее эффективные способы и средства механизации, обеспечивающие высокое качество, снижение себестоимости и сокращение трудоемкости работ. Механизация строительно-монтажных работ должна быть, как правило, комплексной. При этом все трудоемкие процессы должны выполняться средствами механизации, увязанными по производительности применительно к ведущей машине.
Выбор транспортных средств, производится в зависимости от габаритов и веса элемента, принятого для них способа погрузки и коэффициента использования транспортных средств. Для типовых конструкций разработаны таблицы, в которых указаны количество элементов, укладываемых на автомобили различных марок при коэффициенте использования их грузоподъёмности.
Элементы наибольшей длины перевозят в кузовах автомобилей и двухосных прицепах. Длинномерные конструкции рекомендуется перевозить на автомобилях с полуприцепами и прицепами роспусками. Стеновые панели и перегородки перевозят на специально оборудованных двухосных автомобилях. Крупные панели доставляют на панелевозах. Экономически целесообразны перевозки на небольшие расстояния автотранспортом. Железобетонные балки и фермы перевозят в вертикальном положении; панели стен и перегородки - в вертикальном или слегка наклонном положении; прочие элементы - в горизонтальном (плиты перекрытий, лестничные марши).
5.1.  Ведомость автотранспортных средств
Таблица 5.1 – Ведомость автотранспортных средств
	№
	Наименование строительной конструкции
	Марка элемента
	Размеры элемента (мм)

	Объем элемента (м3)
	Масса элемента (т)
	Наименование автотранспортного средства
	Характеристики
	Количество перевозимых элементов (шт)
	Масса перевозимых элементов (т)
	Коэффициент грузоподъемности

	
	
	
	длина
	ширина
	высота
	
	
	
	Длина кузова, м 
	Ширина кузова, м
	Грузоподъемность, т
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Фундамент под колонны
	Ф1
	1500
	1500
	1800
	1,4
	3,5
	
ГКБ-817В
ЗИЛ-130Г

	4,7
	2,35
	5,5
	1
	5,5
	1

	
	
	Ф2
	2500
	1500
	1800
	2,1
	5,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ф3
	1500
	1500
	1800
	1,4
	3,5
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Балки покрытия
	БП1
	17860
	300
	1800
	1,8
	4,5
	ПК-1724
КРАЗ-258
	24,58
	2,5
	17
	4
	16,4
	0,96

	3
	Колонна крайняя
	КК1
	4900
	400
	400
	0,98
	2,45
	
УПЛ-0906
ЗИЛ-130В1
	
6,32
	
2,5
	
9
	
4
	
8,8
	
0,98

	4
	Колонна фахверка
	КФ1
	5400
	400
	400
	1,08
	2,7
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КФ2
	5700
	400
	400
	1,14
	2,85
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Колонна средняя 
	КС1
	4900
	400
	400
	0,98
	2,45
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Плиты покрытия
	ПП1
	5970
	300
	1490
	1,08
	2,7
	УПЛ-0906
ЗИЛ-130В1
	6,32
	2,5
	9
	3
	8,1
	0,9

	7
	Фундаментная балка
	БФ1
	5000
	260
	450
	0,52
	1,3
	УПЛ-0906
ЗИЛ-130В1
	6,32
	2,5
	9
	5
	8
	0,89


Продолжение таблицы 5.1 – Ведомость автотранспортных средств
	№
	Наименование строительной конструкции
	Марка элемента
	Размеры элемента (мм)

	Объем элемента (м3)
	Масса элемента (т)
	Наименование автотранспортного средства
	Характеристики
	Количество перевозимых элементов (шт)
	Масса перевозимых элементов (т)
	Коэффициент грузоподъемности

	
	
	
	длина
	ширина
	высота
	
	
	
	Длина кузова, м 
	Ширина кузова, м
	Грузоподъемность, т
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	8
	Стеновые панели
	СП1
	6240
	240
	1800
	0,62
	1,55
	
УПП-0907
ЗИЛ-130В1
	

6,72
	

1,6
	

8,5
	

6
	

7,8
	

0,92

	
	
	СП2
	6240
	240
	1200
	0,54
	1,35
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	СП3
	5980
	240
	1800
	0,62
	1,55
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	СП4
	5980
	240
	1200
	0,52
	1,3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	СП5
	5980
	240
	1500
	0,57
	1,43
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Стальной оконный переплет
	ОК1
	6000
	-
	1200
	-
	1,66
	УПП-0907
ЗИЛ-130В1
	6,72
	1,6
	8,5
	5
	8,28
	0,97









5.2. Ведомость грузозахватных приспособлений
Таблица 5.2 – Ведомость грузозахватных приспособлений
	№
	Наименование строительного элемента
	Марка элемента
	Масса элемента
	Наименование грузозахватного приспособления
	Технические характеристики приспособления
	Необходимое количество приспособлений

	
	
	
	
	
	Грузоподъемность (т)
	Масса (т)
	Расчетная высота (м)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Фундаментный блок
	Ф1
	3,5
	[image: 2]
Строп четырёхветвевой (чертёжи треста Мосоргстрой 1093, 798, 1094, 786)
	


7

	


0,048
	


4,5
	


2

	
	
	Ф2
	5,25
	
	
	
	
	

	
	
	Ф3
	3,5
	
	
	
	
	

	2
	Оконный переплет
	ОК1
	1,66
	[image: 1]
Строп двухветвевой
	

5
	

0,046
	

5
	

2

	3
	Колонна крайнего и среднего ряда
	КК1
	2,45
	[image: ]
Траверса с устройством для расстроповки с земли (чертёж ПИ Промстальконструкция № 4134 М-9)
	



3
	



0,135
	



0,5
	



2

	
	
	КС1
	2,45
	
	
	
	
	


Продолжение таблицы 5.2 – Ведомость грузозахватных приспособлений
	№
	Наименование строительного элемента
	Марка элемента
	Масса элемента
	Наименование грузозахватного приспособления
	Технические характеристики приспособления
	Необходимое количество приспособлений

	
	
	
	
	
	Грузоподъемность (т)
	Масса (т)
	Расчетная высота (м)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	4
	Фахверковая колонна
	КФ1
	2,7
	[image: ]
Траверса с устройством для расстроповки с земли (чертёж ПИ Промстальконструкция № 4134 М-9)
	



3
	



0,135
	



0,5
	



2

	
	
	КФ2
	2,85
	
	
	
	
	

	5
	Балка покрытия
	БП1
	4,5
	[image: ]
Траверса (чертёж ПИ Промстальконструкция №4234-24)
	

15
	

0,025
	

3,6
	

2


Продолжение таблицы 5.2 – Ведомость грузозахватных приспособлений 
	№
	Наименование строительного элемента
	Марка элемента
	Масса элемента
	Наименование грузозахватного приспособления
	Технические характеристики приспособления
	Необходимое количество приспособлений

	
	
	
	
	
	Грузоподъемность (т)
	Масса (т)
	Расчетная высота (м)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	6
	Плиты покрытия
	ПП1
	2,7
	[image: 2]
Строп четырёхветвевой (чертёжи треста Мосоргстрой 1093, 798, 1094, 786)
	


5
	


0,044
	


4,5
	


2

	7
	Фундаментная балка 
	БФ1
	1,3
	[image: 1]
Строп двухветвевой
	

5
	

0,046
	

5
	

2

	
	
	БФ2
	1,2
	
	
	
	
	

	8
	Стеновые панели
	СП1
	1,55
	[image: 6]
Траверса чертёж ЮжНИИ (Харьков)
	

6
	

0,21
	

3,5
	

2

	
	
	СП2
	1,35
	
	
	
	
	

	
	
	СП3
	1,55
	
	
	
	
	

	
	
	СП4
	1,3
	
	
	
	
	

	
	
	СП5
	1,43
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