ПЗ по ТВЗ №05 – Расчет и выбор монтажной оснастки
5.4. Технические параметры самоходно-стреловых кранов 
Таблица 5.4 - Технические параметры самоходно-стреловых кранов
	Параметры
	СКГ-25
	К-401

	1. Грузоподъемность в т. при вылете стрелы
- наименьшем 
- наибольшем
2. Вылет стрелы в м.
- наименьший 
- наибольший 
3. Высота подъема крюка в м, при вылете стрелы
- наименьшем
- наибольшем 
4. Скорость
- подъем груза в м/мин.
- поворота стрелы в об/мин.
5. Установленная мощность двигателя в л.с.

6. Ширина колеи в мм 
7. Общая масса в т.

	
17
4,5

5,5
18


20,5
12,3

7,1; 10,6
0,7
93

4100
64,3
	
14
2,75

6,5
20


22
15

5; 14
0,5-1,5
100

3210
50





Таблица 5.5 – Затраты на эксплуатацию самоходно стреловых кранов
	Показатели
	СКГ-25
	К-401

	1. вентарно-расчетная стоимость крана 
 (тенге)
2. Нормативное число часов работы в году в среднем климатическом поясе 
 (ч)
3. Годовые отчисления 
- на полное восстановление стоимости 
(%)
- капитальный ремонт 
(%)
4. Единовременные затраты 
- транспортирование крана 
 (тенге)

- монтаж крана 
 (тенге)

- демонтаж крана 
 (тенге)

- пробный пуск крана 
 (тенге)

5. Эксплуатационные затраты на 1 маш/час работы крана стоимость 
- ремонтов (кроме капитального)
 (тенге)

- сменной оснастки 
- энергоресурсов и смазочных материалов
- зарплата машиниста крана

	
25 403 000


3 370


6

4














63
448
798
	
29 771 000


3420


6

4














483
651
798
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