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Трудоёмкость  монтажных работ определяется по формуле:
,                                                                              (28)
где Р – объем работ по монтажу конструкций в т, подлежащий выполнению одним монтажным краном, равная  т;
 – планируемый коэффициент перевыполнения производственных норм на монтажных работах, равный 1,1;
 – эксплуатационная сменная производительность монтажного крана в т/см;
 – количество рабочих в звене при монтаже соответствующего типа конструкций,  в том числе и машинистов крана;
 – трудоёмкость вспомогательных работ  в чел-сменах, определяемая по формуле:
,        (29)
где  – трудоёмкость транспортирования крана к месту проведения работ в чел-сменах;
 – трудоёмкость монтажа, пробного пуска и демонтажа кранов в чел-сменах;
 – трудоёмкость текущего ремонта крана в чел-сменах;
 – трудоёмкость выполнения прочих подготовительных и заключительных работ в чел-сменах;
Сз/птр – единовременные затраты на транспортирование крана, тг; 
Сз/пм.к. – единовременные затраты на монтаж крана, тг;
Сз/пд.к. – единовременные затраты на демонтаж крана, тг; 
Сз/пп.п. – единовременные затраты на пробный пуск крана, тг; 
Сз/прем – стоимость ремонта  крана, тг; 
Тар(4р) – стоимость тарифной ставки для монтажника IV разряда;
tcм= 8ч – продолжительность рабочей смены.
Трудоемкость  единицы монтажных работ (1т) определяется по формуле:
,                                                                                                         (30)
где Р – объем работ по монтажу конструкций в т, подлежащий выполнению одним монтажным краном, равная  т;
 – общая трудоёмкость монтажных работ, выполненных одним краном, в чел-сменах, определяемая по формуле (28).
Рассчитываем трудоёмкость монтажных работ для каждого из выбранных монтажных кранов.

