Практическая работа 5 .       Облачность и атмосферные осадки.
Облака, классификация, 10-балльная шкала определения облаков. Атмосферные осадки. Плотность снега, запасы воды
Задание 1. Опишите принципы классификации облаков.(в тетради)
[bookmark: _GoBack]Задание 2. Опишите один из приборов для измерения жидких и твёрдых осадков (осадкомер Третьякова, плювиограф, полевой дождемер, весовой снегомер)(в тетради)
Задание 3 При сильном ливне выпало 18 мм осадков за 10 минут. Какова интенсивность ливня? Сколько воды выпало на 1 га каждую минуту?
Задание4 При выпадении обложного дождя в течение 6 часов в осадкомере оказалось 5 мм осадков. Какова интенсивность дождя.
Задание 5 При выпадении обложного дождя в течение 5 часов в осадкомере оказалось 7,2 мм воды. Какова интенсивность дождя, сколько м3 воды поступило за это время на 1 га посевов.
Задание 6. (исходные данный таблица 1) 
По измерениям высоты снега (Н) и числовым значениям, соответствующим весу пустого цилиндра и цилиндра со снегом (n1, n2 мм) найти:
а) плотность снега (d, г/см3);
б) запасы воды (Нвс, мм или м3/га(Wм));
в) сделать выводы о запасе влаги и высоте снега.

Методические материалы к выполнению практической работы
        Причиной образования облаков является адиабатическое охлаждение воздуха во время
его подъема. Облака – это продукты конденсации и сублимации водяного пара, образуются
на некоторой высоте над земной поверхностью во взвешенном состоянии. По условиям обра-
зования облака подразделяются на внутримассовые и фронтальные. Облака состоят из водя-
ных капель и ледяных кристаллов.
Количество облаков определяется по 10-балльной шкале. Полное покрытие неба об-
лаками соответствует 10 баллам; ясное небо - 0 баллов; 0,1 покрытия неба облаками –
1 балл; 0,2 – 2 балла и т.д.
Наблюдения за формами облаков производят одновременно с определением количества облаков. Формы облаков определяют по морфологической классификации, руководствуясь «Атласом облаков», который содержит фотографии и описание форм облаков, их видов и разновидностей. Высоту облаков определяют глазомерно или инструментально при помощи светолокации измерителя высоты облаков (ИВО), потолочных прожекторов. Наблюдения за облаками ведут искусственные спутники Земли (ИСЗ) и межпланетные космические станции.
Согласно международной классификации, облака делятся на 4 семейства и 10 форм.
Формы облаков подразделяют на виды и разновидности, различающиеся по внешнему
виду, плотности, окраске, характеру осадков, оптическим явлениям. Высота основания облаков и их вертикальная мощность колеблются в значительных пределах от сотен метров до нескольких километров. Отдельно выделяют облака вертикального развития, имеющие значительное распространение по вертикали. Основания их обычно находятся в нижнем ярусе, а вершины могут достигать среднего и даже верхнего яруса.
       Атмосферные осадки - это вода в жидком и твердом виде, выпадающая на поверхности Земли из облаков. Количество выпадающих осадков выражается высотой слоя воды в миллиметрах (мм), который образовался бы на поверхности при отсутствии стока, просачивания и испарения. Их измеряют с точностью до 0,1 мм. Слой осадков в 1 мм на площади 1 га
составляет 10 м3/га (0,001 м * 10000 м2). Интенсивность атмосферных осадков выражается
количеством миллиметров, выпавших за 1 мин, мм/мин.
         В зимнее время наблюдения ведутся за состоянием снежного покрова, которое характеризуется его высотой, плотностью и характером залегания. Снежный покров характеризуется большим альбедо (90-95% у свежевыпавшего снега) и малой теплопроводностью. Для измерения высоты снежного покрова, плотности снега и запасов воды служит весовой снегомер. По данному прибору определяют:
а) высоту снега по шкале на цилиндре или переносной рейкой (Н, см);
б) число делений на линейке снегомера, соответствующее массе пустого цилиндра (n1, мм);
в) число делений на линейке снегомера, соответствующее массе цилиндра и снега (n2, мм).
Далее определяют:
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Основными показателями снежного покрова являются высота (hсн) в см и плотность (d) г/см3, которые используются для расчета запаса воды в снеге перед снеготаянием (Wм).
Нвс = Н · d · 10 ,
где Нвс – высота слоя воды в мм,
Н – высота снега в см,
d – плотность снега, г/см3
Пересчѐт запаса из мм в м3/га проводят по формуле: 

Wм= Нвс · 10 .

     К основным показателям осадков принято относить: количество, интенсивность, продолжительность выпадения.
Осадки пополняют запасы почвенной влаги, в холодный период образуют снежный покров.
Количество выпавших осадков выражается высотой слоя воды (в миллиметрах), образовавшегося в результате выпадения их на горизонтальную поверхность при отсутствии просачивания, испарения и стока. При расчете норм полива в сельском хозяйстве используют м3/га. Если на горизонтальную поверхность выпал слой воды 1 мм, то это значит, что на площадь 1 га выпало 0,001·10000= 10 м3 воды.
Интенсивностью осадков называют количество осадков в миллиметрах, выпадающих за 1 минуту. Определяется по формуле:
i = h / t ,
где i – интенсивность осадков, мм/мин,
h – слой осадков в миллиметрах,
t – время выпадения осадков в минутах.































Таблица 1.
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