Практическая работа 10
ОСНОВНЫЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКИ
Задание 1. По данным таблицы 1 определите основные среднегодовые
гидрологические характеристики стока рек.

Методические указания к выполнению:
Для количественной оценки стока рек применяются следующие
характеристики:
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Для расчета среднегодового показателя , применять формулу:
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3. Moayab ctoka (M) 1/(c-KM™) — KOJIMYECTBO BOJBI, CTEKAOIICH € €IHHUIIBI

IUIoOIa/id B €IMHUITY BPEMEHU.
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4. Caoii croka (Y), MM — KOJTHIECTBO BOJIBI, CTEKAIOIIEH ¢ BotocOopa 3a KaKoii-
60 MHTepBal BPEMEHH, PaBHOE TOJIIUHE CJIOS, PABHOMEPHO PACIIPEIeISHHOIO II0

IIomraanu 3Toro Boz[oc60pa.
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5. Kos¢ppumment crora (k) - OTHOIICHHME CIOS CTOKA K CJIOK BBIMABIIHX HA
IUIONIalb  BOMOCOGOpPHOro GacceiiHa OCaakoB, OOYC/IABIMBAIOMIMX (OPMHUPOBAHHE

JTAaHHO¥ BEJIMUMHBI CTOKA.

k= ©

rae X — CIOi BBIIABIIMX Ha IUIOIMIAIh BOZ[OCGOpHOI‘O Oacceiina OCaJIKOB, MM.

Kos(durment ctoka - Bemmuuna 6e3pa3mepnast, m3Mensercs ot 0 o 1.
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TaGmuma 1.
CpenHeMecsaHbIe PAacXo 1l BOBI pek ().

Ne sapuanma I II I | Iv A% VI | VII | VIIT | IX X XI | XII

1 18.6 | 153 | 11.4 | 18.0 | 28.2 | 50.0 | 34.3 | 19.2 | 17.0 | 16.0 | 16.2 | 13.0

2 193] 16.0 | 12.1 | 18.7 | 28.9 | 50.7 | 35.0 | 19.9 | 17.7 | 16.7 | 16.9 | 13.7

20.0 | 16.7 | 12.8 | 19.4 | 29.6 | 51.4 | 35.7 | 20.6 | 18.4 | 17.4 | 17.6 | 144

(%)

183 | 15.0 | 11.1 | 17.7 | 27.9 | 49.7 | 34.0 | 189 | 16.7 | 15.7 | 15.9 | 12.7

19.0| 15.7 | 11.8 | 18.4 | 28.6 | 50.4 | 34.7 | 19.6 | 17.4 | 16.4 | 16.6 | 13.4

19.7 ] 164 | 12.5 | 19.1 | 29.3 | 51.1 | 354 | 203 | 18.1 | 17.1 | 17.3 | 14.1

195] 1621123 |189]29.1 509 (352|201 |179|169|17.1|13.9

2021169 |13.0|19.6 |29.8|51.6 359|208 |18.6|17.6|17.8|14.6

O | Co | N ||| N

18.1| 148 1109 | 17.5 | 27.7 | 49.5 | 33.8 | 18.7 | 16.5 | 15.5 | 15.7 | 12.5

10 18.8 | 155 | 11.6 | 182 | 28.4 | 50.2 | 34.5 | 19.4 | 17.2 | 162 | 164 | 13.2

X =685 MM F=35000 kM
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1. Pacxox Boawl (Q), M'/c — KOJIUUIECTBO BOJBI, IPOXOJISIIEe Uepe3 IONEepeuHoe
cedyeHHe peku 3a 1 cexyHmy. Pacxom Bombpl paBeH NpOW3BENEHMIO ILTOMIAAN BOITHOTO

CEUYCHUA PCKU Ha CPEIHIOIO I 5TOTO CECUCHUA CKOPOCTH TCUCHMA.
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2. O6bem cTora (), M° WIu KM~ — KOJIHUECTBO BOJIBI, IIPOHOCHMOE PEKOM Uepe3

€€ MOIIEPEUYHOC CCUCHUEC 3a IPOMEIKYTOK BPEMEHU T CYTOK.

W = 86400 - QT [M®] = 8,64 - 1075 QT [km?] @)
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e Q — cpeHuit pacxos Boze! 3a Bpems I’ cyTok, M'/c;

86400 — xoMuecTBO CeKyH B 1 cyTKax.




