ФОТОГРАММЕТРИЯЛЫҚ НИВЕЛИРЛЕУ
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Жұмысты орындау үшін студентке 2 аэросурет (стереожұп) беріледі.
Жұмыстың мақсаты: Автомобиль жолдың трассасы бойынша стереометрде фотограмметриялық нивелирлеуді орындауға дағдылану.

Осы жұмысты орындау үшін бастапқы мәліметтер:
Н0 – трассаның бастапқы нүктені суретке түсіру биіктігі;
А – трассадағы бастапқы нүктенің биіктік белгісі, ол оң жақтағы аэросуреттен алынады;
b – аэросуреттің масштабындағы суретке түсіру базисі, ол оң жақ аэросуретте өлшенеді;
fk – аэрофотоаппараттың фокустық қашықтығы.
Берілген аэросуреттерді стереометрдің суретұстаушысына орнатады да, оларды бастапқы бағыты мен 6 бақылау нүктелер немесе алдын-ала анықталған берілгендер бойынша бағыттайды.
Оң жақ аэросуретте қарындашпен трассаның сызығы жүргізіледі және пикетаж салынады. Аэросуреттерді стереоскопиялық қарау кезінде трассада пикеттер арасында жер бедерінің өзгерісті нүктелері белгіленеді. Егер трасса алқапты немесе үлкен ойпатты кесіп өтсе, онда оң жақ аэросуретте трассаның ортагональдық ізін салады. Осы із бойынша фотограмметриялық нивелирлеу жүргізіледі.
Трассаның ортагональдық ізін жер бедерінің өзгерісті нүктелері арқылы салады. Өзгерісті нүктелер трассаның бастапқы сызығынан орталық бағытын бойлай аэросуреттің бас нүктесіне қарай δ rh түзетуге жылжыйды.




ал көлбеулігін ескере отырып мына формула бойынша анықталады:


,

мұңдағы r – аэросуреттің бас нүктесінен трассадағы жер бедерінің өзгерісті нүктеге дейінгі арақашықтық;
                           i – трасса бөлікшесінің  әуе сызығының ылдилығы.
Егер трассаның өзгерісті нүктелерінде түзету 0,30 мм артық болмаса, онда ортагональдық ізді түзу ретінде санамайды.

Трассаның әр нүктесіне өлшеу жіпті стереоскопиялық кезейді де, бойлық параллаксты алады. Бойлық параллакстар бұрандасы бойынша алынған өлшемдерді 6-ші кестенің 2-ші бағанына жазады. 
Содан соң  өлшеу нәтижелердің өңдеу жұмысы жүргізіледі. 
Ең бірінші трассаның барлық нүктелерінде бастапқы нүктеге қарағанда бойлық параллакстардың айырмасы есептелінеді:


,

мұндағы Pi  - трассаның i – нүктесінің параллаксы;
                 P0 – бастапқы нүктенің параллаксы.

Есептеудің нәтижелері 3-ші бағанға жазылады. 
4-ші бағанға трассаның барлық нүктелерінің бастапқы нүктеге қарағанда биіктік өсімшелерін  есептеу нәтижелері жазылады. Биіктік өсімшенің таңбасы Δpi таңбасымен сәйкес келеді:




Бастапқы нүктенің биіктік белгісі аэросуреттен тікелей алынады, ал трассаның қалған нүктелерінің биіктік белгілері мына формула бойынша анықталады. 


.

Есептелген нәтижелер 6-ші кестенің 5-ші бағанына енгізіледі. 
Оң жақ аэросуретте сызғышпен жер бедерінің өзгерісті нүктелері және пикеттер арасындағы сызықтардың ұзындықтары өлшенеді. Өлшеу нәтижелері 6-ші бағанға енгізіледі.
Трасса сызығының бойлық кескінін салу үшін жер бедерінің өзгерісті нүктелері және пикеттер арасындағы арақашықтықтары есептелінеді:


,

мұңдағы mi – масштабтың бөлімі, оны мына формула бойынша анықтауға болады:




Есептелінген арақашықтықтар мен масштабтардың бөлімдері кестенің тиісті 7 мен 8 бағандарына жазылады.
Жер бедерінің өзгерісті нүктелерінің пикетажы арақашықтықтарды жиынтықтап бастапқы нүктеден есептейді.

Кесте 6

	Нүктелердің №
	Бойлық параллакстар  Р I,  мм
	Параллакстардың айырмасы  Δр I,  мм
	Биіктік өсімшелер  h I, м
	Нүктелердің биіктік белгілері  А i, м
	Нүктелер арасындағы қашықтық
	Масштаб  mi
	Нүктелердің пикетажы
	Ескерту
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Есептелінген пикетаж бен трасса нүктелерінің биіктік белгілері бойынша миллиметрлік қағазда кескін құрылады. Кескіннің масштабтары: горизонталь –1:5000, вертикаль – 1:500.

Бақылау сұрақтары

· трассаның ортогональдік ізіне анықтама беру;
· суреттегі трассаның сыну нүктелері арасындағы қашықтық қалай анықталынады?
· жердегі сыну нүктелері арасындағы қашықтық қалай анықталады;
ауа сызығының көлбеулігін есептей отырып, трасса нүктелері бейнесінің ауысу формуласын жаз.
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