АЭРОСУРЕТТЕРДІ ПЛАНДЫҚ ЖӘНЕ БИІКТІК БАЙЛАНЫСТЫРУ
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Есеп: полярлық әдіспен анықталған тану белгілердің координаталарын есептеу қажет және төмендегі бастапқы берілгендер бойынша (7-кесте) есептеудің бақылауын жүргізу керек (10-сурет).




Сурет 10

Кесте 7  - Бастапқы берілгендер

	Вар.
	Бастапқы пункттердің атаулары
	Координаталар
Х
У
	
Бастапқы дир. бұрыштар  


	Өлшенген
бұрыштар мен бағыттар

	1
	А

В
	4 657 234,0
8 379 555,8
4 660 384,7
8 380 148,3
	510    58/   37//

130  45/   05//
	1
2
3
d
	1060  14/    21//
1740  59/    25//
1120   29/   38//
157,3 м

	2
	А

В
	4 657 131,8
8 379 612,0
4 660 280,1
8 380 217,0
	520   12/  16//

1110  42/   49//
	1
2
3
d
	1100  51/    32//
1890   37/   52//
1080   44/   18//
101,3 м

	3
	А

В
	4 657 131,8
8 379 612,0
4 660 280,1
8 380 217,0
	520   12/  16//

1300  58/   24//
	1
2
3
d
	1060  14/    32//
1740   59/   18//
1120   28/   42//
156,9 м

	4
	А

В
	4 657 062,7
8 379 689,8
4 660 231,6
8 380 175,5
	500   02/    26//

1280  48/   24//
	1
2
3
d
	 960   00/    08//
1850  13/    54//
1230  13/    38//
139,5 м

	5
	А

В
	4 657 279,1
8 379 653,5
4 660 418,8
8 380 302,2
	530   00/    00//

1310  45/   28//
	1
2
3
d
	 960   59/    51//
1850  14/    11//
1230  13/   38//
140,0 м



Төменде берілген есептін шығару жолы көрсетілген.
Орындау реті:

1) АР сызығының дирекциондық бұрышын анықтаймыз. 10-ші суретке сәйкес:




2) Тура геодезиялық есепті шешу негізінде тану белгінің ХР, УР координаталарын есептейді:




,


мұндағы  - Х осі бойынша координата өсімшесі:


,


                     	 - Х осі бойынша координата өсімшесі:


.

3) Содан кейін есептеудің бақылауын жүргізу керек. Ол үшін кері геодезиялық есепті шешу негізінде берілген бір бұрыштын мәні тану белгінің ХР, УР координаталары арқылы есептеледі. Есептелген бұрыштын мәні берілген бұрішпен салыстырады. Айырмашылығы 1 аспау керек. 


;


;


.
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