ЕМТИХАНҒА ДАЙЫНДАЛУҒА АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР

1 Аэрофототүсіру процестің кезендерін орындау реті бойынша орналастырыңыз 

2 Аэрофототүсіру процестің қай кезеңінде қолда бар болған әртүрлі масштабтағы топографиялық карталар мен пландардың талдауы жүргізіледі? 

3 Аэрофототүсіру процестің дайындық кезеңінде қандай жұмыстар жүргізіледі? 

4 Аэрофототүсіру процестің қай кезеңінде әр бір ұшу орындалғаннан кейін оның сапасы бағаланады, яғни суреттердің бойлық және көлденең беттесу шамаларының бекітілген шамадан аутқуы анықталады және с.с.?

5 Аэрофототүсіру процестің фотолабориялық жұмыстар кезеңінде қандай жұмыстар жүргізіледі? 

6 Аэрофототүсіру процестің қай кезеңінде аэротүсірістің негізгі параметрлері есептеледі және ұшу картасы құрылады? 

7 Жазықтықтың проекция сәулелерімен бір нүктеде қиылысу нәтижесінде алынған объектінің проекциясы – бұл  

8 Аэросуреттегі бейне қай проекцияның зандылықтары бойынша құрылады?

9 Гиротұрақтауғыш суреттерді қандай дәлдікпен горизонталь жағдайға келтіреді?

10 Суреттерді координаталар жүйесінде бағдарлау үшін арналған аспап - бұл

11 Қолданбалы рама не үшін арналған?
12 Қолданбалы рама суреттерді қай координаталар жүйесінде бағдарлау үшін арналған

13 Гиротұрақтауғыш қондырғы – бұл 

14 Затвор ашу аралығында автоматты түрде түсіру процесін жүргізу үшін арналған аспап 

15 Аэротүсіру кезінде басқарушы аспап не үшін қолданылады?

16 Жергілікті жердің геометриялық дұрыс бейнені құру үшін арналған құрал

17 Фотокамерының объективі не үшін арналған? 

18 Изобаралық бетке қатысты ұшу аппараттың түсіру биіктігінің өзгеруін белгілейтін аспап қалай аталады?

19 fк * mc бұл көрініс нені белгілейді?

20 Орта бетке қатысты суретке түсіру биіктігін есептеу формуласы?
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 бұл көрініс нені белгілейді?
22 Учаскедегі маршруттар санын есептеу формуласы
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 бұл көрініс нені белгілейді?
24 Маршруттағы аэросуреттер санын есептеу формуласы
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 бұл көрініс нені белгілейді?

26 Аэротүсіріске жататын учаскедегі суреттер санын есептеу формуласы
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 бұл көрініс нені белгілейді?
28 Нүкте масштабын есептеу формуласы
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 бұл көрініс нені белгілейді?
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 бұл көрініс нені белгілейді? Мұндағы  fк – камераның фокустық аралығы, H0 – суретке түсіру биіктігі?

32 Сурет масштабын есептеу формуласы
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 бұл көрініс нені белгілейді?
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 бұл көрініс нені белгілейді?
35 Px=50(1+
[image: image10.wmf]0

H

h

)+10 бұл көрініс нені белгілейді?

36 Суреттердің бойлық беттесудің шамасын есептеу формуласы

37 Pу=50(1+
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38 Суреттердің көлденең беттесудің шамасын есептеу формуласы

39 Учаскедегі маршруттар санын есептеу керек, егер Lу = 10,0 км, Ву = 500 м

40 fк    фокустық аралықты анықтау керек , егер суретке түсіру биіктігі  Н0 = 1000 м, сурет масштабы 1: mc = 1: 5000. 

41 Сурет масштабын есептеу керек,  егер фокустық аралық fк = 200 мм, суретке түсіру биіктігі  Н0= 2000 м

42 Маршруттағы суреттер санын анықтау керек, егер Lx= 7,5 км, ВХ = 250 м

43 1:100000 масштабтағы топографиялық картада аэротүсіру маршрутының енін есептеу керек, егер сурет форматы 30 х30см, сурет масштабы 1:10000

44 Қос суреттердің бас нуктелерінің арасындағы ара қашықтық - бұл 

45 Суретке түсіру базисі  – бұл

46 Бастапқы бағыт – бұл

47 Аэросуреттің бас нүктесі … жанында орналасқан.  Сөйлемді аяқтаңыз.

48 Суреттердің бойлық беттесудің шамасын анықтау формуласы

49 Рх= 
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50 Суреттердің бойлық беттесудің шамасын анықтау формуласы

51 Аэросуреттің дұрыс форматын көрсетіңіз

52 Суреттердің бойлық беттесудің орташа шамасы

53 Суреттердің көлденең беттесудің орташа шамасы

54 Екі қос маршруттардың суреттерден құрастырылған монтажы бойынша қандай көрсеткіш анықталады?

55 Маршруттың түзуеместілігі  қай шамадан аспауы керек ?

56 Аэросуреттің жақтарының маршрут бағытына параллель еместігі қай шамадан аспау керек? 

57 Ұшу-түсіру жұмыстардың сапасын бағалау кезеңінде қай көрсеткіш анықталмайды?

58 Суреттердің әртүрлі масштабтылығы аэрофототүсіру процестің қай кезеңінде анықталады?

59 Аэросуретке түсіру маршруттының түзу сызықтылығы аэрофототүсіру процестің қай кезеңінде анықталады?

60 Аэросуреттің жақтарының маршрут бағытына параллель еместігі аэрофототүсіру процестің қай кезеңінде анықталады?

61 1 Суреттегі жер бедеріне түзетуді есептеу керек, егер Н0 =1000м, h=+30м, r=60 мм

62 Стереоәсер - бұл

63 Екі қос суреттердің өзара беттесетін бөліктерін бақылау кезінде жер бетінің кеңістіктік бейнесін алу мүмкіндігі дегеңіміз
64 Стереоскопиялық модель дегеңіміз 
65 Жергелікті жердің стереомоделі – бұл

66 Екі қос суреттердің өзара беттесетін бөліктерін бақылау кезінде алынған жер бетінің кеңістіктік бейнесі дегеңіміз

67 Стереоәсердің дұрыс түрлерін көрсетіңіз

68 Қай стереәсерде алынған модель объектіге сәйкес көрінеді?

69 Стереоәсердің қай түрінде алынған стереоскопиялық модель объектіге жазық болып көрінеді?

70 Қай стереәсерде алынған модель объектіге кері болып көрінеді?

71 Стереоскоп – бұл … үшін арналған аспап 

72 Айналы линзалы стереоскопта үлкен және кіші айналар аэросуреттерді орналастыру жазықтығына қай бұрышта орналасқан?

73 Жергілікті жердің кеңістіктік моделің құру үшін ең қарапайым фотограмметриялық аспап?

74 Стереоәсердің түрлерін алу неге тәуелді болып келеді?

75 Суретте стереоәсердің қай түрі көрсетілген?
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76 мұндағы штрихті область - суреттердің беттесу зонасы
77 Суретте стереоәсердің қай түрі көрсетілген?
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78 мұндағы штрихті область - суреттердің беттесу зонасы
79 Суретте стереоәсердің қай түрі көрсетілген?
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мұндағы штрихті область - суреттердің беттесу зонасы
80 Нольдік стереоәсерді алу үшін суреттер қалай орналасу керек?
мұндағы штрихті область - суреттердің беттесу зонасы
81 Стереоәсерді алу тәсілдердің бірі

82 Нүктенің сол жақтағы суреттегі координатасы Хс= -60мм тең, оң жақтағы суреттегі координатасы Хо =+60мм тең. Нүктенің бойлық параллаксын Р есептеңіз

83 Стереокомпаратор –бұл ... үшін арналған фотограмметриялық аспап
84 Координаталарды, бойлық және көлденең параллакстарды өлшеу үшін қандай аспап арналған?

85 Нүктенің бойлық параллаксы – бұл 

86 Нүктенің көлденең параллаксы – бұл 

87 Хс – Хон бұл көрініс нені белгілейді?
88 Ус – Уон бұл көрініс нені белгілейді?

89 
[image: image16.wmf]i

h

H

b

h

-

´

0

 бұл көрініс нені белгілейді?
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 бұл көрініс нені белгілейді?
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 бұл көріністе  hi шамасы нені белгілейді?
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 бұл көріністе  b шамасы нені белгілейді?
93 Суреттерді алты тірек нүктелер бойынша бағдарлау кезінде 4-ші нүктеге қай корректормен түзету еңгізеді?

94 Суреттерді алты тірек нүктелер бойынша бағдарлау кезінде 2-ші нүктеге қай корректормен түзету еңгізеді?

95 Суреттерді алты тірек нүктелер бойынша бағдарлау кезінде 5-ші нүктеге қай корректормен түзету еңгізеді?

96 Суреттерді алты тірек нүктелер бойынша бағдарлау кезінде 1-ші нүктеге қай корректормен түзету еңгізеді?

97 Суреттерді алты тірек нүктелер бойынша бағдарлау кезінде 6-ші нүктеге қай корректормен түзету еңгізеді?

98 Суреттерді алты тірек нүктелер бойынша бағдарлау кезінде 1-ші нүктеге қай корректормен түзету еңгізеді?

99 Қандай нүктелер суреттерді алты тірек нүктелер бойынша бағдарлау кезінде бақылау нүктелері  болып келеді?

100 Суреттерді алты тірек нүктелер бойынша бағдарлау үшін бастапқы берілгендер болып не алынады?

101 А нүктесінде бойлық параллакстар бұрандасы бойынша алынған есеп 65,45 мм тең, ал В нүктесінде 65,60 мм тең және  b=65мм,  Н=1000м. А және В нүктелер арасындағы биіктік өсімшені анықтаңыз

102 Трассаны салу кезінде бойлық параллакстар бұрандасы бойынша бастапқы нүктеге алынған есеп Р1 65,05мм тең болды. Суретке түсіру биіктігі Н=1000м, ылдилық i=+0,03, суретке түсіру базисі b=65мм тең. Жер бетінде 100м аралығында орналасқан нүктеге Р2 паралактикалық есепті анықтаңыз

103 Сурет масштабы 1: 10000, фокустық аралық  fк = 200 мм тең. Суретке түсіру биіктігін Н0 есептеңіз. 

104 Қай жылы карталарды құрудың құрамалы әдісі ойлап шығарылған?

105 Қай уақыт аралығында карталарды құрудың құрамалы әдісі кеңінен қолданылған?

106 Карталарды құрудың құрамалы әдісінің мағынасы неде?

107 Карталарды құрудың қай  әдісінің мағынасы келесіде: аэросуреттер бойынша фотопландарды құрастырады, жер бедерінің түсірісі мензула арқылы далалық жағдайда жүргізіледі?

108 Аэрофототопографиялық түсірістің құрамалы әдісін кім ойлап шығарған?

109 Аэрофототопографиялық түсірістің құрамалы әдісінің орындаудың неше технологиялық  сұлбасы бар?

110 Карталарды жаңартудың ең негізгі әдісі
111 Суреттер бойынша карталарды жаңарту жұмыстарына не жатпайды?
112 Қай жағдайда карта жаңартуға жатпайды?
113 Карталарды жаңарту кезінде биіктіктік негіз ретінде не алынады?
114 Карталарды жаңарту кезінде пландық негіз ретінде не алынады?
115 Жергілікті жердегі өзгерістер 40%-дан асқандағы контурлар көп мөлшерде болатын жазық жерлердің картасын жаңартқанда қандай негізді қолданады?

116 Жергілікті жердегі өзгерістердің мөлшерін 40%-дан көп емес  жазық және ойлы-қырлы жерлердің картасын жаңартқанда қандай негізді жиі қолданады?

117 Контурлардағы өзгерістер саны 30%-ға дейін болған жағдайда картаны жаңарту үшін қандай негізді қолданады?

118 Карталарды жаңарту кезінде қай жағдайда жаңа суреттерден құрастырылған фотопландар негіз ретінде қолданады? 

119 Карталарды жаңарту кезінде қай жағдайда мөлдір пластиктегі жаңартылған карталардың баспа түпнұсқасынан дайындалған абристік көшірмелер негіз ретінде қолданады? 

120 Карталарды жаңарту кезінде қай жағдайда қатты негізге жабыстырылған фотоқағазда немесе сызба қағазында жаңартылған карталардың баспа түпнұсқасынан дайындалған абристік көшірмелер негіз ретінде қолданады? 

121 Жергілікті жердегі контурлардың саны аз, өзгерістердің мөлшері көп емес  жерлердің картасын жаңарту үшін қандай негізді қолданады?

122 Карталарды жаңарту кезінде қай жағдайда жаңартылатын картаның баспа түпнұсқасы негіз ретінде қолданады? 

123 Карталарды құрудың дифференциалды тәсілінде қай аспапты қолданады?

124 Суреттегі  жер бедеріне түзетуді есептеу формуласы

125 
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 бұл көрініс нені белгілейді?
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 бұл көріністе Н0 нені белгілейді?

127 Фотосұлба - бұл
128 Трансформациялау – бұл 

129 Көлбеу суреттерді жазықтық суреттерге өзгерту процесі дегеңіміз

130 Фототрансформатор –  бұл … үшін арналған аспап. 

131 Фотоплан -  бұл

132 Транформацияланған суреттерден құрастырылған жергілікті жердің үздіксіз фотографиялық бейне – бұл

133 Пландық суреттерден құрастырылған жергілікті жердің үздіксіз фотографиялық бейне дегеңіміз

134 Суретте ортогональды жағдайынан нүктелердің пландық ығысуы немен байланысты болып келеді?
135 Пландық суреттерден нені құрастырады?
136 Транформацияланған суреттерден нені құрайды?
137 Суреттерді байланыстыру кезінде тану белгілер ретінде қандай нүктелер алынады?

138 Контурлық нүктелерді тану және олардың геодезиялық координаталарын анықтау мақсатында жүргізелетін жұмыстар қешені  дегеніміз 

139 Пландық-биіктік байланыстырудың қай түрінде нәтижесінде дәлдігі жоғары?

140 Пландық-биіктік байланыстырудың қай түрі ауа райына тәуелсіз болып келеді?

141 Пландық-биіктік байланыстырудың қай түрі нақты жер бетінде орындалады?

142 Пландық-биіктік байланыстырудың қай түрі нәтижесінде дәлдігі жоғары мәліметтерді береді?

143 Тану белгілер дегеңіміз 

144 Түсірістің пландық биіктік негіздемесін фотограмметриялық әдістермен жиілету процесі  дегеңіміз

145 Жергілікті жердің моделін құруды қамтамасыз ететін нүктелердің геодезиялық координаталарын анықтау процесі дегеңіміз

146 Фототриангуляция – бұл

147 Фототриангуляции түрлерін көрсетіңіз

148 Фототриангуляцияның қай түрі  ең дәлірек саналады?
149 Фототриангуляциялық жұмыстарды орындау кезінде жергілікті жердің жалпы моделін құру үшін қай аспапты қолданады?

150 Редуциялау дегеңіміз

151 Суреттерді бір берілген масштабқа келтіру процесі – бұл

152 Суреттердің восковкаларын бір біріне беттестіру кезінде ұшбұрыш қателігі пайда болады, қабырғалардың ұзындықтары қандай шамадан аспау керек?

153 Графикалық фототриангуляцияда ара қашықтықтар қандай дәлдікпен анықталады?

154 Биіктіктерді фотограмметриялық жиілету тәсілдеріне не жатады?
155 Суреттердің пландық негіздемені  фотограмметриялық жиілету тәсілдеріне не жатады?
156 Фототриангуляциялық жұмыстар қай мақсатпен жүргізіледі? 

157 Кеңістікте дұрыс бағытталған жергілікті жердің моделін құру үшін стереожұпта тірек нүктелердің саны нешеден кем емес болу керек?

158 Биіктіктерді фотограмметриялық жиілету кезінде нүктелердің координаталарын, бойлық және көлденең параллакстарды анықтау үшін қандай фотограмметриялық аспапты қолданады? 

159 Фототеодолит – бұл ... арналған  фотограмметриялық аспап

160 Жергілікті жердегі стереотопографиялық түсірістің қай түрі суретте көрсетілген?
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161  Жергілікті жердегі стереотопографиялық түсірістің қай түрінде фотокамераның осьтері горизонтальды жазықтықта және суретке түсіру базисіне перпендикуляр орналасқан?

162 Жергілікті жердегі стереотопографиялық түсірістің қай түрінде фотокамераның осьтері бір біріне параллель орналасқан?

163 Жергілікті жердегі стереотопографиялық түсірістің қай түрінде фотокамераның осьтері алдында (перспективада) қиылысады? 

164 Жергілікті жердегі стереотопографиялық түсірістің қай түрі суретте көрсетілген?
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165 Жергілікті жердегі стереотопографиялық түсірістің қай түрі суретте көрсетілген?
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166 Жергілікті жердегі стереотопографиялық түсірістің қай түрі суретте көрсетілген?
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167 Жергілікті жердегі стереотопографиялық түсірістің қай түрі суретте көрсетілген?
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168 Жергілікті жердегі стереотопографиялық түсірістің қай түрі суретте көрсетілген?
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А)  түсірістің түрлендірілген жағдайы

В)  түсірістің параллель жағдайының  «сол жаққа» тәсілі 

С)  түсірістің конвергентты жағдайы

D) түсірістің параллель жағдайының  «оң жаққа» тәсілі 

Е)  түсірістің нормальды жағдайы

169 Жергілікті жердегі стереотопографиялық түсірісті жүргізу кезінде қай мақсатпен фотокамераның осьтерін түсірістің нормальды жағдайынан бір шамаға ауытқиды?

А)  «өлу зоналардың» сандарын азайту үшін

В)  түсіріске жататын жер телімнің ауданың азайту үшін

С)  түсіріске жататын жер телімнің ауданың үлкейту үшін

D) бақылау станцияларын дұрыс орнату үшін

Е)  бақылау станциялардың санын көбейту үшін

170 Жергілікті жердегі стереотопографиялық түсірістің қай жағдайында фотокамераның осьтері нормальдан базиске қарай 
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˃900 бұрышына аутқиды?

171 Жергілікті жердегі стереотопографиялық түсірістің қай жағдайында фотокамераның осьтері нормальдан базиске қарай 
[image: image29.wmf]j

˂900  бұрышына аутқиды?

172 Жергілікті жердегі стереотопографиялық түсірістің параллель жағдайының  «сол жаққа» тәсілінде фотокамераның осьтері нормальдан базиске қарай бұрыштың қай шамаға аутқиды?

173 Жергілікті жердегі стереотопографиялық түсірістің параллель жағдайының «оң жаққа» тәсілінде фотокамераның осьтері нормальдан базиске қарай бұрыштың қай шамаға аутқиды?

174 Жергілікті жердегі стереотопографиялық түсірісті орындау кезінде қай аспапты қолданады?

175 Жергілікті жердегі стереотопографиялық түсірістің графикалық планында горизонтальдарды салу үшін қандай аспапты қолданады?

176 Стереоавтограф – бұл ... арналған  фотограмметриялық аспап

177 Жергілікті жердегі стереотопографиялық түсірісті орындау кезінде суретке түсіру базистердің ұзындықтарын өлшеудің салыстырмалы қателігі қай шамадан аспау керек?

178 Жергілікті жердегі стереотопографиялық түсірісті орындау кезінде базистің көлбеу бұрышы қай шамадан аспау керек?
179 Аэросуретте жер учаскесінің бұрылу нүктелердің координаталары берілген. Жер учаскесінің ауданын анықтаңыз.
1 х=4050м   у=6010м
2 х=4080м   у=6060м
3 х=4000м   у=6010м
4 х=4020м   у=6030м
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