Лабораторная 1. Проектирование геодезического контроля промышленного объекта 

Задание: Для производственного корпуса размером 60 × 34 м и высотой 12 м разработать проект геодезического контроля. Определить контролируемые конструктивные элементы и геометрические параметры. Выбрать методы наблюдений и геодезическое оборудование. Определить необходимое количество и расположение контрольных марок. Разработать схему наблюдений с использованием существующих пунктов геодезической основы G1–G4. Заполнить таблицу и указать на схеме (на рисунке) контрольные точки (марки).

Геодезический контроль сооружений — это комплекс геодезических измерений, выполняемых для определения положения, геометрической формы и изменений конструкций сооружения в процессе строительства и эксплуатации.
При проектировании геодезического контроля необходимо последовательно определить:
объект контроля - контролируемый элемент - геометрический параметр - контрольные точки - метод измерений - геодезический прибор.
Основными геометрическими параметрами, определяемыми при геодезическом контроле, являются:
· осадка — вертикальное перемещение сооружения или его отдельных частей;
· неравномерная осадка — различие осадок отдельных частей сооружения;
· горизонтальное смещение — изменение положения контрольной точки в плане по координатам X и Y;
· крен — отклонение сооружения или конструктивного элемента от вертикального положения;
· отклонение от проектного положения — смещение элемента относительно проектной оси, отметки или заданного положения;
· изменение геометрической формы — изменение расстояний, размеров или взаимного положения отдельных элементов сооружения.

В данной работе вам необходимо разработать проект геодезического контроля производственного корпуса.
[image: ]

Рисунок 1. План, профиль и геометрические характеристики производственного корпуса

Таблица 1. Основные параметры и методы геодезического контроля
	Элемент корпуса
	Что контролируется
	Геометрический параметр
	Метод геодезического контроля 

	Фундаменты 
	Вертикальные перемещения 
	Осадка 
	Геометрическое нивелирование 
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