Задание 2  
Ответить на вопросы

1. Для чего необходимо ускорение действия РЗ после неуспешного АПВ?
2. В каких случаях применяется АВР линий (рис. 3.1) и АВР трансформаторов (рис. 2.5)? Описать порядок действия схем. Чем указанные АВР отличаются от АПВ?
3. Поясните принципы осуществления АВР в схемах, показанных на рис. 3.15 (2 верхние схемы). Описать порядок действия АВР. В каких случаях применяются? 
4. Проведите технико-экономическое сопоставление холодного и горячего резерва при АВР трансформаторов.
5. Поясните принципы осуществления АВР в схемах, показанных на рис. 3.15 (2 нижние схемы). Описать порядок действия АВР. В каких случаях применяются?
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Рис. 3.15. Принципы осуществления АВР


[bookmark: _GoBack]6. Поясните организацию АВР схемы, показанной на рис. 3.16. Каковы особенности рассматриваемых АВР? Какие категории электроприемников по надежности электроснабжения могут питаться от разных сборных шин. Описать порядок работы схем.
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Рис. 3.16. Принципы осуществления АВР

7. Особенности АВР в схемах с синхронными двигателями напряжением 10 кВ (рис. 3.17). Особенности исполнения пусковых органов АВР.
[image: D:\Documents and Settings\Bender\Рабочий стол\ovch327_0001ясфы.bmp]
Рис. 3.17. Схема подстанции

8. Поясните принципы организации АВР на стороне низшего напряжения ТП (рис. 3.18,а и б). В чем различие схем? Опишите порядок действия АВР.
[image: АВР тр-ра]
Рис.3.18. Принципы организации АВР трансформатора на стороне низшего напряжения с контакторами переменного тока.

9. Пояснить организацию согласования АВР на различных уровнях СЭС (рис. 3.10). Описать последовательность работы АВР при:
- исчезновении напряжения на ступени низшего напряжения;
- исчезновении напряжения среднего напряжения.
10. Поясните принципы организации АВР в распределительных сетях напряжением 380 В, например на РПН, от которого питаются потребители 1 и 2-й категории надежности (рис. 3.11 и 3.12). Чем различаются схемы? Описать порядок действия АВР разных схем.
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