Практическая работа №2

Решить задачу согласно варианту по списку 
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Вариант №1,9
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Вариант №2,10
	Номер электро-приемника 
	Потребляемая мощность в часы смены, кВт
	Средняя нагрузка
Рср, кВт

	
	0-1
	1-2
	2-3
	3-4
	4-5
	5-6
	6-7
	7-8
	

	10
	30
	36
	25
	14
	40
	0
	0
	15
	

	11
	20
	30
	40
	10
	0
	20
	15
	15
	

	19
	0
	0,5
	0,6
	1
	0,8
	0
	0,3
	0,4
	

	20
	10
	25
	6
	5
	20
	4
	18
	10
	

	26
	25
	40
	80
	23
	18
	0
	56
	25
	

	 Итого, кВт
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Вариант №3,11
	Номер электро-приемника 
	Потребляемая мощность в часы смены, кВт
	Средняя нагрузка
Рср, кВт

	
	0-1
	1-2
	2-3
	3-4
	4-5
	5-6
	6-7
	7-8
	

	10
	25
	42
	25
	14
	35
	0
	0
	20
	

	11
	20
	25
	40
	10
	0
	20
	15
	15
	

	19
	0
	0,5
	0,6
	1
	0,8
	0
	0,3
	0,4
	

	20
	15
	30
	6
	5
	15
	4
	18
	10
	

	26
	25
	36
	80
	24
	18
	0
	55
	25
	

	 Итого, кВт
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Вариант №4,12
	Номер электро-приемника 
	Потребляемая мощность в часы смены, кВт
	Средняя нагрузка
Рср, кВт

	
	0-1
	1-2
	2-3
	3-4
	4-5
	5-6
	6-7
	7-8
	

	10
	20
	30
	40
	20
	15
	0
	10
	5
	

	11
	10
	25
	6
	5
	20
	25
	18
	10
	

	19
	0,5
	0,8
	0,2
	1
	1
	0
	0,5
	0,2
	

	20
	20
	30
	40
	10
	20
	0
	15
	15
	

	26
	56
	77
	40
	45
	15
	0
	25
	15
	

	 Итого, кВт
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Вариант №5,13
	Номер электро-приемника 
	Потребляемая мощность в часы смены, кВт
	Средняя нагрузка
Рср, кВт

	
	0-1
	1-2
	2-3
	3-4
	4-5
	5-6
	6-7
	7-8
	

	10
	25
	36
	30
	14
	35
	0
	0
	15
	

	11
	20
	30
	40
	10
	0
	20
	15
	15
	

	19
	0
	0,2
	1
	1
	0,8
	0
	0,5
	0,4
	

	20
	10
	25
	6
	10
	20
	4
	22
	10
	

	26
	30
	45
	75
	23
	18
	0
	75
	25
	

	 Итого, кВт
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Вариант №6,14
	Номер электро-приемника 
	Потребляемая мощность в часы смены, кВт
	Средняя нагрузка
Рср, кВт

	
	0-1
	1-2
	2-3
	3-4
	4-5
	5-6
	6-7
	7-8
	

	10
	35
	42
	25
	14
	45
	0
	0
	20
	

	11
	20
	25
	40
	10
	0
	20
	15
	15
	

	19
	0
	0,5
	0,6
	1
	0,8
	0
	0,3
	0,4
	

	20
	15
	30
	6
	5
	15
	4
	18
	10
	

	26
	25
	36
	75
	24
	18
	0
	75
	25
	

	 Итого, кВт
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Вариант №7,15
	Номер электро-приемника 
	Потребляемая мощность в часы смены, кВт
	Средняя нагрузка
Рср, кВт

	
	0-1
	1-2
	2-3
	3-4
	4-5
	5-6
	6-7
	7-8
	

	10
	20
	25
	40
	20
	15
	0
	10
	5
	

	11
	10
	25
	6
	5
	25
	25
	18
	10
	

	19
	0,5
	0,8
	0,2
	1
	1
	0
	0,5
	0,2
	

	20
	20
	45
	40
	10
	20
	0
	15
	15
	

	26
	60
	85
	40
	45
	15
	0
	30
	15
	

	 Итого, кВт
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Вариант №8,16
	Номер электро-приемника 
	Потребляемая мощность в часы смены, кВт
	Средняя нагрузка
Рср, кВт

	
	0-1
	1-2
	2-3
	3-4
	4-5
	5-6
	6-7
	7-8
	

	10
	20
	30
	40
	20
	15
	0
	10
	5
	

	11
	10
	25
	6
	5
	20
	25
	18
	10
	

	19
	0,5
	0,8
	0,2
	1
	1
	0
	0,5
	0,2
	

	20
	20
	30
	40
	10
	20
	0
	15
	15
	

	26
	56
	77
	40
	45
	15
	0
	25
	15
	

	 Итого, кВт
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3anaua 1.2. 3atana rpyna u3 naTH TpexaHbIX MPUCMHNKOB HICK-
TpuecKoii SHeprim Hanpkennem 380 B, Harpyska Kaioro W3 HIX 3a
CMeHy npuBecHa B BHAC rpaduKa (adn. 1.1), MacHOpTHBIC MapameTphl
NPHEMHHKOB /IeKTPOIHEPIHH NPHBEACHE! B TabL. 1.2, cpeHen3Beien-
Hblil KOI()HIHEHT AKTHBHOI MOLHOCTH 32/IaHHOI TPYIIIBI YIEKTPONPH-
CMHHKOB COS Qe oy = 0,6.

HeoBXOMHMO TIOCTPONTS TPYNNOBOfi rpadiK HArpyskH W onpee-
JHTH OCHOBHbIE (H3HUCCKHE BETHUHHbI (CPEAHION, CPe/HCKBAPATHINYIO,
4ACOBYIO MAKCHMAIbHYIO H TTHKOBYIO HArPY3KH) H Ge3pa3MepHBIC MOKa3a-
TeJ TPyYIIIOROTo rpadika (Ko>pQHLHEHTE! HCTONE30BAHILS, MAKCHMYMA,
cnipoca, 3anoerns 1 opml rpada).

TaGua 1.1
Hcxoibie 1aHNbIE HATPY3KH FPYIIIIbE X1EKTPONPHEMHHKOB,

Howep TorpeGaseman MommoCTS B Hackt cwensi, KB Cpems
>extpo- narpysica
PMONMHIKS "oy [ 12 [ 23 |34 | 45 ] 56| 67 | 78 | PetBT
10 20 [30 [40 [15 [0 o 15[ 10] 175
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19 o Jo7fo2] 1t [or] o fos|[ o] o3
20 s [0 aTs]2s] 01 |25] 85
26 44 | 71|56 [ 23|18 0 [36 |20 335
Hmozo, kBm| 79 [136,7]1052] 82 [30.6] 36 [828[375] 73.73
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HOMMHAILbIE AHNbIE YIEKTPONPHEMHNKOB TPy

Tabauya 1.2

sucrcrponpnemea | BT | (GFT | cosou | mu% | i | 8%
10 45 089 | 925 | 75 | 100
1 23 6 0.65 35 | 50
19 15 0.72 77| 45 | 40
20 284 | 405 07 2 | e
26 75 088 | 946 | 75 | 100
Hmozo| 1922




