Практическая работа №6

ЗАДАНИЕ № 1.1
По исходным данным табл. 1.4 и 1.5 в соответствии с вариантом, заданным преподавателем, определить расчетную нагрузку производ-ственного участка, силовых шкафов ШР1 и ШР2. Расчеты выполнить в форме табл. 1.6.
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Таблица 1.6. Данные для расчета электрических нагрузок
	

Коэффициент использо-
вания K

	




Наименование ЭП

	
Kи РнКоличество ЭП, n


	
Номинальная мощность, кВт

	

Коэффициент расчетной
нагрузки, Kp

	Коэффи-циент ре-активной мощности

	
полная, кВ·А

	
Расчетный ток, АKиРнtgϕ


	Эффективное числоЭП

(рн)2 э	2
н

	
	
Расчетная мощ-ность

	

	
	
	
	одного ЭП, рн

	общая Рн=n⋅рн

	
	нагрузки,

активная, кВт

	
реактивная, квар

	
	
	
	
	
	
	
	

	1

	2

	3

	4

	5

	6

	7

	8

	9

	10

	11

	12

	13

	14

	15

	16


	ШР 1-3 11,12 101

	
Токарныйстанок Сверлильный станок
Насос

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по ШР1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ШР2 71-75

	
Фрезерныйста-нок

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по ШР2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Осветительная нагруз-ка

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по участку

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Исходные данные
	
Номер вариан-та

	
Номера потребителей, присоединенных к силовому шкафу

	Расчетная освети-тельная нагрузка


	
	
ШР1

	
ШР2

	
Рр0, кВт

	
Qp0, квар


		0	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
25

		1-3, 11, 12, 101	
	111-115	
	1, 11, 41. 81, 101	
	21-26, 31-33	
	111-113, 91, 1, 21	
	101-103, 91, 92	
	7, 14, 71-73	
	29-30, 41	
	4, 6, 8, 9, 13	
	11-18	
	5, 7-10	
	2-4, 21-26	
	10, 11-13, 101	
	6, 16, 26-30	
	14-18, 21-23	
	7, 8, 81, 93, 101	
	9, 71-73, 104	
	12, 94, 103-106	
 13, 84, 93, 102, 103 
	19, 94, 101-105	
	61-64, 71-76	
 51, 62, 72, 83, 93, 102 
	30, 65-70	
	91, 92, 101-105	
	2, 15, 22, 38	
	4-6, 16-18	

		71-75	
	101-106	
	12, 13, 91, 62	
	1-5, 91	
	61-63, 71, 76	
	81-86	
	21-24, 47-49	
	1-4, 11-13	
	28, 32, 48, 61, 92	
	21-25, 94	
	21, 91, 102-104	
	5, 27, 17, 101	
	14-16, 91-92	
	31, 41, 61, 71	
	81-86, 93	
	6, 21, 41, 51, 71	
	7, 11-14, 51	
	1-3, 28-30	
	12, 15 1, 26	
	3-5, 13-15	
	77-80, 101, 91	
	1-4, 19, 20, 30	
	80, 85-90, 110	
	116-120, 11	
	1, 12-14, 35-37	
	7-10, 101-104	

		3,5	
	10,5	
	28,8	
	36,9	
	54,2	
	9,5	
	8,0	
	21,5	
	31,8	
	4,5	
	3,9	
	14,6	
	21,8	
	15,1	
	3,6	
	5,9	
	7,8	
	5,6	
	3,9	
	8,0	
	11,5	
	18,1	
	13,6	
	4,5	
	7	
	6,5	

		0,5	
	-	
	4,6	
	14,1	
	12,3	
	-	
	-	
	7,9	
	6,5	
	1,1	
	-	
	3,5	
	5,6	
	2,8	
	1,2	
	2,3	
	1,9	
	1,5	
	-	
	-	
	-	
	4,9	
	2,5	
	-	
	-	
	1,5	
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Таблица 1.5 Исходные данные
	Номера потребите-лей

	Установленная мощность еди-ничного потребителя, кВт

	Наименование потребите-лей


	1-10

	7

	Токарные станки


	11-20

	3

	Сверлильные станки


	21-30

	2,5

	Точильное оборудование


	31-40

	10,5

	Штамповочные прессы


	41-50

	14

	Строгальные станки


	51-60

	8,5

	Револьверные станки


	61-70

	2,8

	Шлифовальные станки


	71-80

	4,5

	Фрезерные станки


	81-90

	3,5

	Печи сопротивления


	91-100

	4 кВ·А

	Сварочные трансформаторы


	101-110

	5

	Насосы


	111-120

	1,5

	Вентиляторы




