1 ОБЪЕМ  ПЕРЕВОЗОК, ГРУЗООБОРОТ, ГРУЗОПОТОКИ

1.1 Общие положения

Грузооборот характеризуется объемом транспортной работы по перемещению груза за определенный период времени.
Грузопоток – это количество груза, перевезенного, перевозимого или подлежащего перевозке за определенный период времени.

1.2 Основные формулы 

Грузооборот, т-км                       
Р = Q · l ср                                                                            (1.1)

Коэффициент неравномерности грузооборота     
η = Рmax / Рср                                                                                  (1.2)

Коэффициент неравномерности объема перевозок     
η' = Qmax / Qср                                                                          (1.3)

Коэффициент повторности перевозок                     
η = Qср / Qпотр                                                                              (1.4)



1.3 Типовая задача

Рассчитать: Р, Q, а также объем перевозок в прямом и обратном направлениях; средний пробег l ср при перевозке 1 т груза (АБ – расстояние между пунктами А и Б, равное 10 км, БВ – между Б и В,  равное 15 км). Объем перевозок из пунктов отправления в пункты назначения приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Исходные данные

	Пункт отправления
	Объем перевозок, т

	
	Пункт назначения

	
	А
	Б
	В

	А
	–
	200
	500

	Б
	300
	–
	100

	В
	300
	150
	–



Решение:
Общий объем перевозок
Q = QАБ + QБА + QАВ + QБВ + QВА + QВБ =  200 + 500 + 300 + 100 + 300 + 150 = 1550 т

Грузооборот 
Р = QАБ · lАБ + QБА · lБА + QАВ · lАВ + QБВ · lБВ + QВА · lВА + QВБ · lВБ = 200 · 10 + 500 · 25 + 300 · 10 + 100 · 15 + 300 · 25 + 150 · 15 = 28750 т·км

Объем перевозок в прямом направлении
Q = QАБ + QАВ + QБВ = 200 + 500 + + 100 = 800 т 

Объем перевозок в обратном направлении
Q = QБА + QВА + QВБ = 300 + 300 + 150 = 750 м

Среднее расстояние перевозки 1 т груза
l ср = 28750 : 1550 = 18,5 км


1.4  Задачи

1.4.1 По условию типовой задачи построить эпюры грузопотоков, определить грузопотоки в прямом и обратном направлениях; найти lср, используя данные таблицы 1.2.

Таблица 1.2 - Исходные данные

	Показатели
	Варианты

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Расстояние между пунктами А и Б, км
	6
	12
	6
	18
	20
	15
	25

	Расстояние между пунктами Б и В, км
	13
	10
	16
	22
	14
	-
	-

	Объем перевозок из пункта А в В, т
	150
	200
	400
	350
	-
	-
	-



1.4.2 Рассчитать ηн сельскохозяйственного района, если Рср = 210 млн т·км, а Рmax = 285 млн т·км.

1.4.3 Некоторые строительные материалы зачастую перевозят вначале на транспортные базы, а затем по мере необходимости доставляют на объекты. Какое количество строительных материалов перевозится на строительные объекты фактически, если ηпов = 1,3, а по плану на стройку должны перевести 2800и строительных материалов?

1.4.4 Среднемесячный объем вывоза и завоза грузов в речной порт составляет 450 тыс.т. Чему равен Qmax в период навигации, если η'н = 1,84?
1.4.5 При перевозке легких грузов на автомобиле ЗИЛ-130 (qн = 5 т) предусмотрены меры для максимального использования объема кузова. При взвешивании груза на автомобильных весах оказалось, что в кузове автомобиля 2,8 т груза. Определить (в %) степень загрузки автомобиля и класс груза.

1.4.6 В течение 24 рабочих дней 25 автомобилей ЗИЛ-130 (qн = 5 т) перевезли 2700 т непрессованного сена, что составило 45 % грузоподъемности транспортного средства. Известно, что ранее при прессовании сена степень использования грузоподъемности  автомобиля доводилась до 80 %. Сколько автомобилей потребуется при перевозке сена в тюках того же объема, если и в первом и во втором случаях автомобили делают по две ездки в день?
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