4  ПАРК ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И ПОКАЗАТЕЛИ 
ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИ

4.1 Общие положения  

              Показатели работы подвижного состава в целом, зависят от количества технически готового подвижного состава к эксплуатации и количества работающего на линии. Анализ  показателей, характеризующих использование парка и определение путей их повышения, поможет выявить резервы улучшения качества работы транспорта.

4.2 Основные формулы

Количество инвентарных автомобилей  
Аи = Аэ + Арем + Ап                                                                          (4.1)

Дни инвентарные                        
Ди = Дэ + Дрем + Дп                                                                          (4.2)

Автомобиле-дни инвентарные          
АДи = АДэ + АДрем + АДп                                                                (4.3)

Коэффициент технической готовности для одного автомобиля за период времени  
αт = Дгэ/Ди                                                     (4.4)

Коэффициент технической готовности для для парка транспортных средств за один день  
 αт' = Агэ/Аи                                                    (4.5)
Коэффициент технической готовности для парка транспортных средств за календарный  период  
 αт'' = АДгэ/АДи                                                                            (4.6)
Коэффициент выпуска для одного автомобиля за период времени                
   αв = Дэ / Ди - Днп                                                                            (4.7)

Коэффициент выпуска для парка транспортных средств за один день           
 αв' =Аэ / Аи - Анп                                                                        (4.8)

Коэффициент выпуска для парка транспортных средств за календарный  период  
 αв'' = АДэ / АДи - АДнп                                                                 (4.9)
Коэффициент использования парка для одного автомобиля за период времени                            
 αи = Дэ / Ди                                                                               (4.10)	
Коэффициент использования для  парка транспортных средств за один день                   
  αи' = Аэ / Аи                                                                             (3.11)
Коэффициент использования для парка транспортных средств за календарный  период  
  αи'' = АДэ / АДи                                                                        (3.12)                                                      

 
4.3 Задачи

4.3.1 Вычислить, чему равен коэффициент технической готовности за год (365дней), если по отчетным данным: автомобиле-дней в ремонте 12 775, списочный состав парка 250 ед.

4.3.2 Автомобиль ГАЗ-53 в течение месяца (30дней) находился на техническом обслуживании (простое) и в ремонте - 4 дня, по организационным причинам - 5 дней. Найти коэффициент выпуска и технической готовности.

4.3.3 Списочный состав парка Аи = 340 ед; коэффициент технической готовности 0,75. В результате более качественного выполнения технического обслуживания и ремонта коэффициент технической готовности доведен до 0,85. На сколько единиц увеличится количество годных к эксплуатации автомобилей?

4.3.4 АТП обслуживает торговую сеть города в течение 365 дней; списочный состав парка Аи = 230 ед, коэффициент технической готовности 0,84, коэффициент выпуска 0,78. Сколько автомобиле-дней подвижной состав находился в ремонте и в эксплуатации?

4.3.5 Списочный состав парка Аи = 350 ед, коэффициент технической готовности 0,8,  коэффициент выпуска 0,72. Сколько исправных автомобилей выпущено на линию?

4.3.6 По данным, приведенным в таблице 4.1, определить списочные автомобиле-дни АДи и среднесписочный парк автомобилей Асс в расчете на год в автотранспортном предприятии.

Таблица 4.1 – Исходные данные по вариантам

	Показатели
	Вариант

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Ан – автомобилей на начало года
	180
	160
	170
	180
	190

	Авыб – количество выбывших автомобилей
	5
	10
	15
	12
	16

	Дата выбытия автомобилей
	1.02
	15.02
	1.03
	15.03
	1.04

	Апос – количество поступивших автомобилей
	18
	12
	14
	15
	20

	Дата поступления автомобилей
	15.08
	1.07
	15.10
	1.10
	15.04



4.3.7 Груженый пробег Lгр парка автомобилей составляет 25 млн.км; суточный пробег Lсут = 220 км, коэффициент выпуска 0,8. Рассчитать списочный состав парка Аи.
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