5 ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РАБОТЫ АВТОБУСОВ
При планировании автобусных перевозок эксплуатационная служба пассажирских АТП использует систему показателей работы автобусов, которые рассматриваются в этом разделе.

5.1 Основные формулы для решения задач


Время в наряде (ч)                                                         (5.1)

Время работы на маршруте (ч)                                                      (5.2)

Скорость техническая (км/с)                                                                 (5.3)

Скорость эксплуатационная (км/ч)                                 (5.4)

Скорость сообщения (маршрутная ) (км/ч)                                    (5.5)

Среднее расстояние перевозки пассажиров (км)                                   (5.6) 
Коэффициент использования пассажировместимости 

        статический                                                                       (5.7) 

       динамический                                                                      (5.8)

Коэффициент сменности пассажиров за рейс                                    (5.9)  

Коэффициент неравномерности пассажиропотока                       (5.10)

Коэффициент использования пробега                                               (5.11)

Коэффициент регулярности                                                          (5.12)


Маршрутный коэффициент                                                             (5.13)


Плотность маршрутной сети                                                              (5.14)

Среднее расстояние перехода пассажиров (км)                   (5.15)  
Время рейса (ч)    



                  ,   или      или                 (5.16)

Количество рейсов за день                                                                   (5.17)    
Суточная производительность автобуса: 

        (пассажиров)                                                                  (5.18)

        (пассажиро-километров)                                                (5.19)
Потребное количество автобусов на маршруте (ед.)    


                                      или                                       (5.20)

5.2 Типовая задача

Городской тангенциальный маршрут протяженностью 10 км обслуживают автобусы ЛиАЗ – 677; nпо=26; tпо=0,5 мин; tко=5 мин. По данным изучения пассажиропотоков Qсут=68 000 пассажиров; Тм=14 ч; Vт=25 км/ч; qн=80 пассажиров; вм=0,85; lср=4 км.
Сколько автобусов потребуется для освоения данного пассажиропотока?
РЕШЕНИЕ
Время, затрачиваемое автобусом на один рейс:

  или 0,7 ч.
Количество рейсов одного автобуса за день:



Суточная производительность автобусов:



Так как  , то   

.

Потребное количество автобусов для освоения данного пассажиропотока  

5.3 Задачи

5.3.1 Автобус ПАЗ – 3205, работая на городском маршруте, при lм=13 км выполнил 25 рейсов; Vт=26 км/ч; nпо=20; tпо=0,4 мин; tко=4 мин; lн=7,8 км. Определить Тм и Тн.
5.3.2 Протяженность городского радиального маршрута 6 км; nпо=16; tпо=0,5 мин; tко=4 мин; автобус за 15 ч работы делает 30 рейсов. Найти Vт.

5.3.3 На городском диаметрально расположенном маршруте длиной 12 км за день перевезено 1800 пассажиров и выполнено при этом 7200 пассажиро-километров. Найти см за рейс и lср.

5.3.4 За день на городском маршруте перевезено 2600 пассажиров и выполнено 8580 пассажиро-километров; Vт=15 км/ч; tр=42 мин. Определить lср и см за рейс.
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