Практическая работа №1
Для дисциплины «Обследование, диагностика и паспортизация автомобильных дорог» можно сформировать практические работы так, чтобы они были ориентированы не только на теорию, но и на реальную работу дорожного инженера: сбор исходных данных, обследование, оценку состояния покрытия, определение дефектов, расчёт показателей, составление ведомостей и дорожного паспорта.
Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции:
Знать: требования нормативных документов, предъявляемые к транспортно- эксплуатационному состоянию автодорог 
Уметь: определять геометрические и физико-механические параметры конструктивных элементов автодорог и транспортных сооружений 
Владеть: знаниями нормативной документации
[bookmark: _GoBack]Разработать полностью каждую из практических работ: цель, задачи, краткие теоретические сведения, исходные данные на каждый вариантов, порядок выполнения, формулы, таблицы для расчётов, контрольные вопросы и содержание отчёта.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
При выполнении практических работ по дисциплине применяются следующие термины и определения:
– транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги (ТЭС АД) – это комплекс фактических параметров и характеристик технического уровня (ТУ) и эксплуатационного состояния (ЭС) на момент обследования и оценки, обеспечивающих ее потребительские свойства;
– транспортно-эксплуатационные показатели автомобильной дороги (ТЭП АД) – это показатели свойств дороги как транспортного сооружения и ее потребительских свойств, то есть тех свойств, которыми должна обладать дорога, чтобы удовлетворять запросы пользователей, потребителей дорожных услуг;
– технические и технико-эксплуатационные качества или характеристики автомобильной дороги (ТЭК АД и ТЭХ АД) – это характеристики надежности и работоспособности дороги как искусственного сооружения и его технического состояния в процессе эксплуатации;
– потребительские свойства дороги – совокупность ее транспортно-эксплуатационных показателей, непосредственно влияющих на эффективность и безопасность работы автомобильного транспорта, отражающих интересы пользователей дорог и влияние на окружающую среду;
– обследование автомобильных дорог это сбор и анализ информации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования дорог и дорожных сооружений, наличии дефектов и причин их появления, характеристиках транспортных потоков и другой необходимой для оценки и прогноза состояния дорог и дорожных сооружений в процессе дальнейшей эксплуатации;
– диагностика автомобильной дороги (далее диагностика): обследование, сбор, анализ информации о параметрах, характеристиках и условиях работы автомобильной дороги, оценка ее транспортно-эксплуатационного состояния, необходимая для определения потребности в ремонтных мероприятиях и прогноза изменения ее состояния;
– оценка транспортно-эксплуатационного состояния дороги: определение степени соответствия нормативным требованиям фактических потребительских свойств автомобильных дорог, их основных параметров и характеристик;
– мониторинг автомобильных дорог и дорожных сооружений: система наблюдений и контроля, оценки и прогноза возможных изменений совокупности свойств автомобильных дорог и дорожных сооружений в результате использования потребителем и воздействия окружающей среды. Мониторинг является основой системы управления транспортно-эксплуатационным состоянием автомобильных дорог и дорожных сооружений и определяет экономически рациональную стратегию их сохранности, содержания и ремонта;
– эксплуатационное состояние дороги: степень соответствия нормативным требованиям переменных параметров и характеристик дороги, инженерного оборудования и обустройства, изменяющихся в процессе эксплуатации в результате воздействия транспортных средств, метеорологических условий и уровня содержания.


НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. ПР РК 218-27-2014 «Инструкция по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог»; 
2. ПР РК 218-03-2016 «Инструкция по оценке ровности дорожных покрытий»;
3. СТ РК 1219-2003 «Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий»;
4. СТ РК 1293-2004 «Методы определения модуля упругости дорожных одежд нежесткого типа и их классификация»;
5. СТ РК 1377-2005 «Методы определения модуля упругости нежестких дорожных одежд установками динамического нагружения»;
6. ПР РК 218-35-2016 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»
7. ПР РК 218-04-2014 «Инструкция по учету и прогнозированию интенсивности  движения транспортного потока на автомобильных дорогах»; 
8. Р РК 218-05-97 «Рекомендации по оценке прочности и расчет усиления нежестких дорожных одежд»;
9. Р РК 218-152-2018 «Рекомендации по оценке прочности нежестких дорожных одежд с применением установки динамического нагружения»; 
10. ОСТ 304.3-96 «Автомобильные дороги.Методы определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием»;
11. ПР РК 218-05.1-2016 «Инструкция по назначению межремонтных сроков службы нежестких дорожных одежд и покрытий»;
12. СТ РК 1279-2013 «Методы определения шероховатости дорожного покрытия и коэффициента сцепления колес автомобиля с дорожным покрытием»
13. СП РК 3.03-101-2013 (с изменениями на 25.02.2019 г.) «Автомобильные дороги»;
14. СНиП РК 3.03-09-2006* «Автомобильные дороги».
15. Закон Республики Казахстан «Об автомобильных дорогах» от 17.07.2001 № 245-11 с изменениями по состоянию на 05.12.2013 г. Технический регламент Республики Казахстан «Об автомобильных дорогах» от 17.07.2001 № 245-11 с изменениями по состоянию на 05.12.2013 г.

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Целью диагностики автомобильных дорог является получение полной, объективной и достоверной информации о транспортно-эксплуатационном состоянии дорог, условиях их эксплуатации и степени соответствия потребительских свойств, параметров и характеристик требованиям движения.
Задачами диагностики являются:
· обследование и оценка состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений;
· обоснование и назначение ремонтных мероприятий;
· формирование и обновление базы данных о транспортноэксплуатационном состоянии сети автомобильных дорог и дорожных сооружений.
Работы по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных сооружений должны выполняться специализированными организациями, оснащѐнными аттестованными соответствующими передвижными лабораториями, приборами и оборудованием.
При проведении диагностики автомобильных дорог должно использоваться стандартное, унифицированное, метрологически аттестованное оборудование. Перед проведением обследований должна выполняться калибровка измерительных приборов.
Работы по обследованию автомобильных дорог относятся к категории опасных. Все лица, участвующие в этой работе, должны строго и неукоснительно соблюдать действующие Правила техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании дорог, а также другие ведомственные правила и инструкции. При выполнении работ по обследованию непосредственно на дороге должны соблюдаться требования Инструкции по организации движения и ограждению мест производства работ. В случае использования новых приемов труда и передвижных лабораторий, следует соблюдать требования специально разработанных для таких случаев инструкций и указаний.
Диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений производится систематически на протяжении всего срока службы дорог и дорожных сооружений через установленные промежутки времени.
Диагностика и оценка соответствия нормативным требованиям отдельных параметров автомобильной дороги, например, прочность дорожной одежды, продольная и поперечная ровность (глубина колеи), шероховатость и сцепные качества покрытия, характеристики транспортного потока и др., проводится периодически в процессе эксплуатации для контроля за динамикой изменения состояния дороги, прогнозирования этого изменения и планирования работ по ремонту и содержанию.
Результаты диагностики и оценки состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений позволяют выявить участки дорог, не отвечающие нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию и определить виды и состав основных работ и мероприятий по содержанию, ремонту и реконструкции с целью повышения их транспортноэксплуатационного состояния до требуемого уровня.
