1. Методика определения ровности дорожного покрытия с помощью измерительной рейки.
2. Измерение и оценка колеи в дорожной одежде.
3. Оценка колеи в покрытии дорожной одежды.
4. Требуемая прочность конструкции дорожной одежды.
5. Определение допустимой нагрузки на дорожную одежду.
6. Измерение прогиба дорожной одежды рычажным прогибомером (рычажной прогибомер МАДИ-Гипродорнии (КП-204)).
7. Методика измерения прочности дорожной одежды с динамической загрузкой (УДН-НК).
8. Прицепная установка ДИНА-3М для измерения показателей прочности дорожной одежды.
9. Порядок измерения прочности дорожной одежды.
10. Принцип работы приборов для измерения ровности.
11. Организация работ по измерению ровности.
12. Приборы импульсного действия для определения ровности. Принцип работы ударно-измерительного инструмента (толчкомер ТХК-2).
13. Методика определения шероховатости методом «Песчанного пятна».
14. Методика определения шероховатости методом «Объёмного пятна».
15. Измерение коэффициента сцепления с прибором ППК-МАДИ.
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