1. Өлшеу рейкасының көмегімен жол жамылғысы тегістігін анықтау әдістемесі.
2. Жол жамылғысындағы жолтабанын өлшеу және бағалау.
3. Жол жамылғысы төсемелеріндегі жолтабанды (колея) бағалау.
4. Жол жамылғысы конструкциясының талап етілетін беріктігі.
5. Жол жамылғысына рұқсат етілетін жүктемені анықтау.
6. Жол жамылғысының майысуын иінтіректі майысу өлшегішімен (рычажной прогибомер МАДИ-Гипродорнии (КП-204)) өлшеу.
7. Жол жамылғысының беріктілігін динамикалық жүктеу арқылы өлшеу әдістемесі (УДН-НК).
8. Жол жамылғысының беріктік көрсеткіштерін өлшеуге арналған ДИНА-3М тіркеме қондырғысы.
9. Жол жамылғысының беріктігін өлшеу тәртібі.
10. Тегістікті өлшеу аспаптарының жұмыс принциптері.
11. Тегістікті өлшеу жұмыстарын ұйымдастыру.
12. Тегістікті анықтауға арналған импульстік әрекет аспаптары. Соққы өлшегіш аспабының (толчкомер ТХК-2) жұмыс жасау принципі.
13. «Құм дағы» әдісімен кедір-бұдырлықты анықтау әдістемесі.
14. «Көлемді дақ» әдісімен кедір-бұдырлықты анықтау әдістемесі.
15. ППК-МАДИ аспабымен ілінісу коэффициентін өлшеу.
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