Лабораторная 2.  Разработка системы геодезического контроля производственного корпуса по объемным, временным характеристикам и управляющему воздействию

Исходные данные: Производственный корпус эксплуатируется в течение 5 лет. Внутри установлено технологическое оборудование, создающее динамические нагрузки. Корпус имеет металлический каркас. Визуальный осмотр показал наличие трещин в районе осей 5–7. В этой части корпуса расположено наиболее тяжелое технологическое оборудование. Ранее значительных деформаций корпуса не выявлялось. Предприятие работает круглогодично.

Задание: Необходимо разработать систему геодезического контроля производственного корпуса. Этап 1. Выбрать контроль по объемной характеристике. Этап 2. Разработать контроль по временной характеристике. Этап 3. Определить управляющее воздействие. Заполнить таблицы (1 и 2)  и написать обоснование.

По объемной характеристике контроль показывает, какой объем объекта охватывается измерениями:
- сплошной контроль — контролируются все предусмотренные элементы или точки;
- выборочный контроль — контролируется определенная часть элементов или наиболее характерные/ответственные точки.
Например, в корпусе имеется 21 колонна. При сплошном контроле проверяется вертикальность всех 21 колонн, при выборочном — например, угловых и нескольких промежуточных.

По временной характеристике определяется, когда и как часто выполняется контроль:
- непрерывный — наблюдения выполняются постоянно или автоматизированной системой с малым интервалом;
- периодический — измерения выполняются через установленные интервалы времени;
- разовый — выполняется один цикл измерений для проверки состояния объекта в определенный момент.

По управляющему воздействию определяется, что происходит с результатами контроля:
- пассивный контроль — результаты измерений используются для оценки и документирования состояния объекта, но непосредственно не изменяют технологический процесс;
- активный контроль — результаты используются для принятия управляющего решения: корректировки положения оборудования, остановки эксплуатации, регулировки конструкций, выполнения ремонта и т. д.
Например:
измерили крен колонны → записали результат в отчет — пассивный;
измерили положение оборудования → обнаружили превышение допуска → выполнили регулировку → повторно измерили — активный.
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Рисунок 1. План, профиль и геометрические характеристики производственного корпуса

Таблица 1. Основные параметры и методы геодезического контроля
	Объект/ элемент
	Параметр
	По объему
	По времени
	Управляющее воздействие

	Фундамент
	Осадка
	
	
	

	Колонны
	Вертикальность
	
	
	

	Колонны осей 5–7
	Вертикальность
	
	
	

	Каркас
	ΔX, ΔY
	
	
	



Напишите обоснование по выбранным видам геодезического контроля__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблица 2. Действия на основе результатов измерений 
	Результат измерений
	Действие

	Изменения находятся в допустимых пределах
	

	Обнаружена небольшая отрицательная динамика
	

	Значение приближается к предельному
	

	Превышено допустимое значение
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