4 ОРИЕНТИРОВАНИЕ ЛИНИИ НА ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЕ

Для выполнения работы студенту выдаётся учебная карта масштаба        1: 10 000 (см. задание 1), транспортир, вариант задания. 
Студенту необходимо ориентировать линию (в прямом и обратном направлениях), т.е. определить дирекционный угол, истинный и магнитный азимуты заданной в соответствии с вариантом линии АВ.
Чтобы определить дирекционный угол линии АВ (рисунок 1), необходимо продолжить эту линию до пересечения с ближайшей вертикальной километровой линией (в примере 4311). Приложив к точке пересечения О нуль транспортира и совместив его нулевой диаметр с километровой линией, отсчитывается по часовой стрелке угол  от северного направления. На рисунке 4 этот угол равен  = 286°.
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Рисунок 1. Определение дирекционного угла


Из схемы расположения осевого (линия сетки), истинного и магнитного меридианов, приводящейся под южной стороной рамки любой карты (рисунок 2) видно, что истинный азимут А линии АВ меньше дирекционного угла  той же линии на величину сближения меридианов  = 2° 21'. 
Следовательно, 


                        .                 (3)


В свою очередь, магнитный азимут АМ линии АВ меньше истинного азимута той же линии на величину склонения магнитной стрелки  = 6°15', т.е.


                 .               (4)
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Рисунок 2. Схема расположения меридианов


[bookmark: _GoBack]Задание: произвести ориентирование линий АВ и ВС (где точки А и В – это точки, для которых в заданиях 2 и 3 определялись географические и прямоугольные координаты). Значения углов магнитного склонения и сближения меридианов взять с рисунка 2.




Контрольные вопросы:

1 Что значит ориентировать линию?
2 Дать определение истинного азимута.
3 Дать определение магнитного азимута.
4 Дать определение дирекционного угла.
5 Дать определение сближения меридианов.
6 Дать определение склонения магнитной стрелки.
7 Формула связи магнитного и истинного азимута.
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