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На рисунке 1 представлены результаты тахеометрической съёмки масштаба 1: 5000. Реечные точки отмечены на рисунке крестиками, сверху подписаны их высотные отметки в метрах.
Студентам необходимо:
1) с применением метода интерполяции провести горизонтали с высотой сечения рельефа 5 м;
2) соединив линией контрольные точки с высотными отметками 70 м и 25 м, находящиеся в верхнем левом и нижнем правом углах рисунка, построить профиль по заданному направлению, приняв горизонтальный масштаб 1: 5000, вертикальный – 1: 500.
Рисунок представлен в натуральную величину.
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Рисунок 1. Результаты тахеометрической съёмки масштаба 1: 5000
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