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Определить величину уширения (а) м, на уровне отметки бровки земляного полотна существующей дороги, где m1=3, m2=4, h1=1,5м, h2=3м (m1 и m2 – заложение откоса до и после реконструкции; h1 и h2 – глубина выемки до и после реконструкции, Δh – увеличение высоты насыпи, м):
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Определить величину уширения по подошве насыпи (b) м, где m1=3, m2=4, h1=1,5м, h2=3м (m1 и m2 – заложение откоса до и после реконструкции; h1 и h2 – глубина выемки до и после реконструкции, Δh – увеличение высоты насыпи, м):
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Определить величину уширения по подошве насыпи (b) м, где m1=m2=4, h1=1,5м, h2=3м (m1 и m2 – заложение откоса до и после реконструкции; h1 и h2 – глубина выемки до и после реконструкции, Δh – увеличение высоты насыпи, м):
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Автомобильная дорога III категории реконструируется во II. Высота старой насыпи 0,6 м, новой 1,2 м. Уширение насыпи двухстороннее. Заложение откосов старой насыпи 1:1,5, новой 1:4. Дорожная одежда корытного профиля толщиной 20 см вскирковывается и вывозится в отвал. Коэффициент уплотнения грунта Ку=1,3, γ= 1,38 т/м3. Длина захватки 250 м. Толщина растительного слоя на откосах и уширяемой части насыпи 0,1 м.
Вопросы для решения
Начертить поперечный профиль земляного полотна.
Найти сменный объем грунта необходимый для досыпки насыпи.
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Автомобильная дорога III категории реконструируется во II. Высота старой насыпи 0,8 м, новой 1,5 м. Уширение насыпи одностороннее. Заложение откосов старой насыпи 1:3, новой 1:4. Дорожная одежда корытного профиля толщиной 20 см вскирковывается и вывозится в отвал. Коэффициент уплотнения грунта Ку=1,3, γ= 1,38 т/м3. Длина захватки 250 м. Толщина растительного слоя на откосах и уширяемой части насыпи 0,1 м.
Вопросы для решения
Начертить поперечный профиль земляного полотна.
Найти сменный объем грунта необходимый для досыпки насыпи.
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Автомобильная дорога III категории реконструируется во II. Высота старой насыпи 1,0 м, новой 1,5 м. Уширение насыпи двухстороннее. Заложение откосов старой насыпи 1:3, новой 1:4. Дорожная одежда корытного профиля толщиной 20 см вскирковывается и вывозится в отвал. Коэффициент уплотнения грунта Ку=1,2, γ= 1,25 т/м3. Длина захватки 350 м. Толщина растительного слоя на откосах и уширяемой части насыпи 0,1 м.
Вопросы для решения
Начертить поперечный профиль земляного полотна.
Найти сменный объем грунта необходимый для досыпки насыпи.
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Автомобильная дорога III категории реконструируется во II. Высота старой и новой насыпи 1,2 м. Уширение насыпи одностороннее. Заложение откосов старой насыпи 1:3, новой 1:4. Дорожная одежда корытного профиля толщиной 20 см вскирковывается и вывозится в отвал. Коэффициент уплотнения грунта Ку=1,25, γ= 1,20 т/м3. Длина захватки 300 м. Толщина растительного слоя на откосах и уширяемой части насыпи 0,15 м.
Вопросы для решения
Начертить поперечный профиль земляного полотна.
Найти сменный объем грунта необходимый для досыпки насыпи.
8
Автомобильная дорога III категории реконструируется во II. Высота старой насыпи 0,5 м, новой 1,2 м. Уширение насыпи двухстороннее. Заложение откосов старой насыпи 1:1,3, новой 1:4. Дорожная одежда корытного профиля толщиной 25 см вскирковывается и вывозится в отвал. Коэффициент уплотнения грунта Ку=1,21, γ= 1,35 т/м3. Длина захватки 200 м. Толщина растительного слоя на откосах и уширяемой части насыпи 0,15 м.
Вопросы для решения
Начертить поперечный профиль земляного полотна.
Найти сменный объем грунта необходимый для досыпки насыпи.
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Автомобильная дорога IV технической категории реконструируется в III. Высота старой насыпи – 1,5 м, новой – 2 м. Уширение насыпи двухстороннее. Заложение откосов старой насыпи 1:2, новой 1:4. Поперечный профиль старой насыпи безрезервный. Дорожная одежда корытного профиля толщиной 30 см вскрывается и вывозится в отвал. Коэффициент уплотнения грунта Ку=1,21. Группа грунта II, γ=1,45 т/м3. Длина захватки 400 м. Толщина растительного слоя на откосах и уширяемой части насыпи 0,1 м.
Вопросы для решения
Начертить поперечный профиль земляного полотна.
Найти объем грунта, необходимый для досыпки насыпи.
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Автомобильная дорога IV технической категории реконструируется в III. Высота старой насыпи – 1,0 м, новой – 2,0 м. Уширение насыпи одностороннее. Заложение откосов старой насыпи 1:1,5, новой 1:4. Поперечный профиль старой насыпи с боковым резервом. Дорожная одежда корытного профиля толщиной 30 см вскрывается и вывозится в отвал. Коэффициент уплотнения грунта Ку=1,21. Группа грунта II, γ=1,45 т/м3.
Вопросы для решения
Начертить поперечный профиль земляного полотна.
Найти объем грунта, необходимый для досыпки насыпи на 0,5 км.
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