3 Технология производства ремонтных работ
(ТЕКУЩИЙ, СРЕДНИЙ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ)
На основе анализа графика существующего состояния автомобильной дороги (см. приложение А) в разделе 3.1 курсового проекта устанавливают элементы дороги, которые необходимо ремонтировать, т.е. земляное полотно, откосы, обочины, проезжая часть, искусственные сооружения, обстановка пути. Далее определяют за счет каких средств и видов ремонта выполняют эти работы (текущий, средний и капитальный ремонты), на каких участках дороги и перечень работ по видам ремонта.
Результаты анализа целесообразно оформить в следующей табличной форме.




Таблица 3.1.1 - Виды ремонтных работ по участкам
	Виды дефектов элементов   автомобильной дороги
	Протяженность участка от ПК__     до ПК___
	Виды ремонта перечень работ

	
	
	текущий
	средний
	Капитальный

	1
	2
	3
	4
	5

	.
	
	
	
	


В пункте 3.1, 3.2 курсового проекта, ориентируясь на местоположении производственных предприятий и карьеров, определяют зоны действия одноименных карьеров и устанавливают средние дальности перевозки материалов и полуфабрикатов из карьеров, производственных предприятий, железнодорожных станций. После чего рассчитывают производительность автомобильного транспорта по видам перевозимых материалов.
Разрабатывая технологию ремонта земляного полотна, определяют объемы работ по данным таблицы 1, и соответствующих граф задания (приложение А), и предлагают возможные методы устранения возникших деформаций и разрушений; на основе анализа исходных данных (категория дороги, природные условия, наличие материалов, оборудования, техники) выбирают наиболее приемлемый метод. Для этого метода составляют типовую технологическую карту производства каждого вида работ. С целью упрощения расчетов карту составляют на один километр дороги.
Поперечное сечение земляного полона и дорожной одежды показано на рисунке 3.1.1.
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[bookmark: _GoBack]Рисунок 3.1.1 – Поперечное сечение земляного полона и дорожной одежды
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