Практическая работа №5
(гл. 5 Курсовой проект)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Земляное полотно представляет собой инженерное сооружение, все элементы которого работают совместно, а изменение их состояния влечет за собой изменение состояния или условий работы всего земляного полотна при реконструкции автомобильных дорог. Исходя из этого, устройство в нем противодеформационных конструктивных элементов и упрочненных участков из закрепленного грунта способствует снижению напряженного состояния, улучшению водного режима, увеличению несущей способности и прочности, в результате чего повышается устойчивость земляного полотна.

ГОСТ 33149-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог в сложных условиях
СТ РК 1413-2005 ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ И ЖЕЛЕЗНЫЕ. Требования по проектированию земляного полотна.
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