Лабораторная 3.  Обработка результатов геодезического контроля 
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Задание: Необходимо обработать результаты геодезического контроля. Просчитать все параметры осадки и составить график осадок одной из марок.




1. Определение абсолютной осадки

Задача 1.1

При первом цикле наблюдений отметка деформационной марки М1 составляла 325,428 м. Через 6 месяцев была получена отметка 325,419 м.
Определить абсолютную осадку марки М1 в миллиметрах.

Задача 1.2

Для производственного корпуса получены следующие результаты:
	Марка
	I цикл, м
	II цикл, м

	М1
	325,428
	325,423

	М2
	325,415
	325,407

	М3
	325,392
	325,389

	М4
	325,406
	325,395

	М5
	325,387
	325,381



Определить абсолютную осадку каждой марки. Установить, какая часть сооружения испытала наибольшую осадку.

2. Скорость протекания осадки

Задача 2.1

Средняя осадка производственного корпуса за 2 года составила 8 мм. Определить среднюю скорость осадки.

Задача 2.2

За четыре года наблюдений получены следующие средние осадки сооружения:
	Год наблюдения
	Средняя накопленная осадка, мм

	1
	8

	2
	13

	3
	16

	4
	17


Определить скорость осадки за каждый годовой интервал. Проанализировать изменение скорости и сделать вывод о характере процесса. 

3. Определение крена сооружения 

Задача 3.1

На противоположных сторонах производственного корпуса расположены марки М1 и М2. По результатам наблюдений:
- осадка М1 = –6 мм;
- осадка М2 = –18 мм;
- расстояние между марками = 24 м.
Определить относительный крен сооружения.

Задача 3.2

Необходимо определить крен корпуса в двух направлениях.
По продольной оси:
- М1 = –5 мм;
- М2 = –20 мм;
- расстояние — 60 м.
По поперечной оси:
- М3 = –7 мм;
- М4 = –19 мм;
- расстояние — 24 м.
Определить крен по двум направлениям и установить, в каком направлении он больше.

4. Определение прогиба сооружения

Задача 4.1

На одной стене производственного корпуса установлены три марки:
М1 — М2 — М3
Получены следующие осадки:
- S_1=8 мм;
- S_2=17 мм;
- S_3=10 мм.
Расстояние между крайними марками составляет 20 м. Определить относительный прогиб участка стены.
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