3.3 Выбор машин и определение производительности автомобильного транспорта

Особое внимание в работе должно быть уделено выбору дорожной техники. Для каждой из назначенных технологических операций принимается дорожная техника, предназначенная для конкретного вида выполнения строительных работ (табл.3.3.1).
Для принятого типа машины выбираются основные ее характеристики, влияющие на ее производительность. Например, при выборе асфальтоукладчика важными характеристиками являются толщина и ширина укладываемого слоя асфальтобетонной смеси, а также производительность асфальтобетонного завода, поставляющего смесь на строительный участок.
При выборе дорожно-строительного отряда рекомендуется принимать современные марки машин, позволяющие выполнять технологические операции с требуемым качеством ведения работ в заданные сроки.
Таблица 3.3.1 (ПРИМЕР)
Рекомендуемые средства механизации при строительстве дорожной одежды (фрагмент таблицы)
	№ операции
	
Операции согласно
качественной схеме
	Используемые средства механизации
	Ед. изм. производи- тельности
	Производи- тельность в смену

	
	
	
Тип машины
	
Марка машины
	
Технические характеристики
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Планировка верха земляного полотна
	Авто- грейдер
	ДЗ–99
	· длина отвала 3,8 м;
· высота отвала 0,5 м
	м2/см
	38095,24

	

2
	
Доуплотнение верха земляного полотна
	

Каток
	
BOMAG BW 27 RH
	· пневмоколесный;
· ширина уплотняе- мой полосы 2,22м;
· толщина уплотняе- мого слоя до 0,8 м.
	
м2/см
	

12754,80

	…
	
Транспортировка ГПС
	
Само- свал
	
Volvo FM 6x6
	грузоподъемность 20т,
мощность двигателя 611,82 кВт
	
т/см
	
151,11




Продолжение таблицы 3.3.1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
Разравнивание ГПС
	Авто- грейдер
	
ДЗ–99
	длина отвала 3,8 м; высота отвала 0,5 м
	м2/см
	
5333,33

	
	

Уплотнение ГПС
	

Каток
	
BOMAG BW 27 RH
	Пневмоколесный, ширина уплотняемой полосы 2,22м, толщи- на уплотняемого слоя
до 0,8 м.
	
м2/см
	

5333,33

	
	
	

Каток
	BOMAG BW 177 DH–4 BVC
	Гладковальцовый ширина уплотняемой полосы 2,13м, толщи- на уплотняемого слоя
до 0,3 м.
	
м2/см
	

5500,00

	
	Транспортировка
щебня осн. фр. ос- нования
	Само- свал
	Volvo FM 6x6
	грузоподъемность 20
т, мощность двигателя 611,82 кВт
	
т/см
	
143,16

	
	Разравнивание осн.
фр. основания
	Авто-
грейдер
	ДЗ–99
	длина отвала 3,8 м;
высота отвала 0,5 м
	м2/см
	4444,44



Норма выработки (сменная производительность) для конкретной машины рассчитывается по формулам или определяется по формуле:
Нвыр = Т N / Нвр ,
где Т – продолжительность смены (8,2 ч); 
N – единица объема работ, для которой исчислена норма времени (например,100 м3 грунта в плотном теле); 
Нвр – норма времени по сборникам ЕНиР, ТНиР, СНиР-91 [10], [20], [21], машино-часов на единицу объема работ.

Производительность ПМ-130 определяется по формуле:

,     (3.3.1)
где  Т-продолжительность смены (8,2 ч);
        Ки- коэффициент внутреннего использования (0,85);
        q- грузоподъемность автомобиля (4 т);
         l- дальность возки, км;
        V- средняя скорость движения (30 км/ч);
         t- продолжительность загрузки, (0,2 ч);
         t- продолжительность розлива (0,12 ч).






3.4 Определение объёмов ремонтных работ и технология ремонта земляного полотна
3.2.1 Укрепление обочин
3.2.2 Укрепление откосов
3.2.3Уширение земляного полотна
3.2.4 Определение объёмов ремонтных работ и технология ремонта искусственных сооружений
3.4.1 Ремонт водопропускной трубы………………………………………………
1.2 Определение объёмов ремонтных работ и технология ремонта дорожной одежды…………………………………………………………….
1.2.1 Ремонт трещин до 5 мм
1.2.2 Усиление дорожной одежды
1.2.3 Уширение дорожной одежды
1.2.4 Поверхностная обработка
1.2.5 Замена грунта……………………………………………….
1.3  Работы по ремонту и восстановлению сооружений обстановки пути
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